Додаток 3 до тендерної документації

Технічне завдання	
	
№
п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	Кількість	Ціна,
грн.	Вартість,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Об'єктний кошторис 02-01  Будівля
банно-прального комплексу КУ
«Любарський психоневрологічний
інтернат»	 	 	 	 	
 	 	Локальний кошторис 02-01-01 на
Загально-будівельні роботи	 	 	 	 	
 	 	Розділ 1. Демонтаж	 	 			
1		Розбирання основи під підлогу з бетону
на щебені	м3	38			
2		(Демонтаж) Улаштування перегородок із
скляних блоків	100 м2	0,24			
3		Знімання дверних полотен	100 м2	0,245			
4		Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13			
5		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до
2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,12			
6		Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток	100м2	2,8525			
7		Розбирання монолітних бетонних
конструкцій ганків	1 м3	3			
8		Розбирання покриттів покрівлі ганку з
металопрофілю	100м2	0,45			
9		Розбирання лат [решетування] з брусків
з прозорами	100м2	0,45			
10		(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т
(елементів каркасу навісів)	1т	0,2			
11		Розбирання металевих сходових грат
при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	0,21			
12		Розбирання покриттів покрівлі з
хвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,25			
13		Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами	100м2	6,25			
14		Розбирання слухових вікон прямокутних
на двосхилих покрівлях	100шт	0,02			
15		Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,765			
16		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,765			
17		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,65			
18		Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3,36			
 	 	Всього по розділу 1	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Розділ 2. Фундамент під перегородку	 	 	 	 	
19		Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях	100 м3	0,0395			
20		Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм	100м3	0,0395			
21	
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400с,
діаметр 12 мм	т	0,01064			
22	
	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А240с,
діаметр 8 мм	т	0,00472			
23		Улаштування горизонтальної
гідроізоляції фундаментів рулонними
матеріалами в 2 шари	100 м2	0,047			
24		Улаштування деформаційних
вертикальних швів у місцях примикання
фундаменту перегородок до існуючих	100 м	0,008			
25		Плити пінополістирольні, товщиною 30
мм	м2	0,24			
 		Всього по розділу 2	 	 			
 		Розділ 3. Стіни, перегородки	 	 			
26		Улаштування неармованих глухих
цегляних перегородок товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше
5 м2	100 м2	0,0228			
27		Улаштування неармованих глухих
цегляних перегородок товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше
5 м2 ( на висоту 1,6м)	100 м2	0,02112			
28		Мурування внутрішніх стін (перегородок
товщ. 250мм ) із керамічної, силікатної
або порожнистої цегли при висоті
поверху понад 4 м	1 м3	4,5			
 	 	Всього по розділу 3	 	 			
 	 	Розділ 4. Вікна, Двері	 	 			
 	 	ВІКНА	 	 			
29		Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,6966			
30		Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,0353			
31		Вікно металопластикове, з поворотно
відкидною стулкою ДСТУ EN 14351-
1:2020  Rmin = 0,9 м2 К/Вт	м2	53,51			
32	
	Вікно металопластикове, слухове з
жалюзійною решіткою ДСТУ EN 14351-
1:2020	м2	19,68			
33		Установлення віконних зливів	100м	0,495			
34	
	Зливи віконні 260	м/п	51,3315			
35		Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,495			
36	
	Підвіконник 350мм, білий	м	50,49			
 	 	ДВЕРІ	 	 			
37		Установлення металевих дверей	100м2	0,1554			
38		Дверi зовнішні металеві 900х2100	шт	4			

1	2	3	4	5	6	7	
39	
	Дверi зовнішні металеві 1000х2100	шт	2			
40	
	Дверi протипожежні (ІЕ30) металеві
900х2100	шт	2			
41		Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,5407			
42		Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,0945			
43		Двері металопластикові	м2	63,52			
 		Всього по розділу 4	 	 			
 		Розділ 5. Люки	 	 			
44		Улаштування горищних люків у збірному
залізобетонному перекритті при готових
отворах	1 люк	2			
45	
	Люк металевий 900х900	шт	1			
46		Люк металевий 800х800	шт	1			
 	 	Всього по розділу 5	 	 			
 	 	Розділ 6. Опорядження	 	 			
 	 	СТЕЛЯ	 	 			
 	 	 приміщення:1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,
19,22,23,26,28,30,31,32,33,34,36, 11,12,
17,18,20,21,24,25,27,29,35	 	 			
47		Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,322			
48		Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	100 м2	3,322			
49		Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	3,322			
50		Грунтування стелі під фарбування	100м2	3,322			
51		Грунтовка глибокого проникнення	л	66,44			
52		Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стійкими до миття стель по
збірних конструкціях, підготовлених під
фарбування	100м2	3,322			
 	 	Приміщення:10	 	 			
53		Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4799			
54		Улаштування підшивки стель профлистом	100 м2	0,4799			
55		Профлист ПС-8	м2	49,9096			
56		Саморіз для профлиста	шт	987			
57		Монтаж кута пристінного	100м	0,2925			
58		Кутик металевий пристінний	м	29,25			
 		СТІНИ	 	 			
59		Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,7394			
60		Додавати на кожні наступні 10 мм
товщини шару при ремонті штукатурки
стін цементним розчином, площа до 5 м2	100м2	1,7394			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Приміщення: 11,12,17,18,20,21,24,25,27,
29,35,10	 	 	 	 	
61		Облицювання поверхонь стін (НА ВСЮ
ВИСОТУ-3,2м ) керамічними плитками
на розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,296			
 		Приміщення:1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,
19,22,23,26,28,30,31,32,33,34,36	 	 			
62		Облицювання поверхонь стін (НА
ВИСОТУ 1,6М) керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,16			
63		Грунтування стін під штукатурку	100м2	3,16			
64		Грунтовка глибокого проникнення	л	63,2			
65		Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу	100м2	3,16			
66		Грунтування стін під фарбування	100м2	3,16			
67		Грунтовка глибокого проникнення	л	63,2			
68		Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стійкими до миття стін по
штукатурці	100м2	3,16			
 		Всього по розділу 6	 	 			
 		Розділ 7. Підлоги	 	 			
 		На відм. 0.000	 	 			
 		ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ БЕТОННОЇ
ПЛИТИ ОСНОВИ ПІД ПІДЛОГИ	 	 			
69		Ущільнення грунту щебенем фр. 20-40 мм	100м2	0,75			
70		Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20
мм/	100м3	0,075			
71		Виготовлення сітки арматурної
віч.100х100 діам.8мм	т	0,5925			
72		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр
8 мм	т	0,62805			
73		Улаштування стяжок
самовирівнювальних з суміші цементної
для недеформівниїх основ товщиною 5
мм	100м2	3,8019			
74		Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ до товщ. 10мм	100м2	3,8019			
75		Улаштування першого шару проникаючої
гідроізоляції	100м2	3,8019			
76		 Проникаюча гидроізоляція бетона
XYPEX CONCENTRATE 25 кг.  (витрата
1кг/м2)	т	0,38019			
77		Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,8019			
78		Улаштування плінтусів шириною 100 мм
з керамічних плиток розміром 30х30 см
на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	42,5			
 		ГАНКИ ВХОДУ№1,2,3,4	 	 			
79		Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4415			

1	2	3	4	5	6	7	
80		Улаштування покриттів східців і
підсхідців з керамічних плиток розміром
30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	1 м2	9,7			
 		Всього по розділу 7	 	 			
 		Розділ 8. Вхід №1	 	 			
81		Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	100 м3	0,0133			
82		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту
1(планування витісненого грунту)	100 м3	0,0133			
83		Улаштування бетонних ганків об'ємом
понад 5 м3 до 25 м3 [сумiшi бетоннi
готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20
мм]	100 м3	0,0946			
84		Армування дротяною сіткою	100м2	0,2297			
85		Сітка діам.5 Вр1 100х100	м2	25,267			
86		Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг	т	0,01496			
87		Виготовлення закладних деталей	т	0,01496			
88		Штаба, перерiз 8х200 мм	т	0,0133136			
89		Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400с,
діаметр 10 мм	т	0,002544			
90		Улаштування основи під фундаменти
(засипка щебнево піщана )	100 м3	0,045			
91		Щебнево-піщана суміш	м3	4,725			
92		Монтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (стойка СТ-1)	1т	0,0998			
93		Труби сталеві електрозварні прямошовні
із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114
мм, товщина стінки 4 мм	м	9,2			
94		Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо
антикорозійною "Грунт-емалью" за 2 рази	100м2	0,033			
 		Всього по розділу 8	 	 			
 		Розділ 9. Вхід №2	 	 			
95		Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	100 м3	0,016			
96		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту
1(планування витісненого грунту)	100 м3	0,016			
97		Улаштування бетонних ганків об'ємом
понад 5 м3 до 25 м3 [сумiшi бетоннi
готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20
мм]	100 м3	0,0307			
98		Армування дротяною сіткою	100м2	0,0715			
99		Сітка діам.5 Вр1 100х100	м2	7,865			
100		Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг	т	0,01122			
101		Виготовлення закладних деталей	т	0,01122			
102		Штаба, перерiз 8х200 мм	т	0,0099852			

1	2	3	4	5	6	7	
103		Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400с,
діаметр 10 мм	т	0,001908			
104		Улаштування основи під фундаменти
(засипка щебнево піщана )	100 м3	0,022			
105		Щебнево-піщана суміш	м3	2,31			
106		Монтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (стойка СТ-1)	1т	0,07485			
107		Труби сталеві електрозварні прямошовні
із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114
мм, товщина стінки 4 мм	м	6,9			
108		Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо
антикорозійною "Грунт-емалью" за 2 рази	100м2	0,025			
 		Всього по розділу 9	 	 			
 		Розділ 10. Вхід №4	 	 			
109		Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	100 м3	0,0122			
110		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту
1(планування витісненого грунту)	100 м3	0,0122			
111		Улаштування бетонних ганків об'ємом
понад 5 м3 до 25 м3 [сумiшi бетоннi
готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20
мм]	100 м3	0,0224			
112		Армування дротяною сіткою	100м2	0,0441			
113		Сітка діам.5 Вр1 100х100	м2	4,851			
114		Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг	т	0,01122			
115		Виготовлення закладних деталей	т	0,01122			
116		Штаба, перерiз 8х200 мм	т	0,0099852			
117		Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400с,
діаметр 10 мм	т	0,001908			
118		Улаштування основи під фундаменти
(засипка щебнево піщана )	100 м3	0,012			
119		Щебнево-піщана суміш	м3	1,26			
120		Монтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т (стойка СТ-1)	1т	0,07485			
121		Труби сталеві електрозварні прямошовні
із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114
мм, товщина стінки 4 мм	м	6,9			
122		Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо
антикорозійною "Грунт-емалью" за 2 рази	100м2	0,025			
 		Всього по розділу 10	 	 			
 		Розділ 11. Огорожа сходів та пандусів	 	 			
123		Установлення металевих огорож	100м	0,29			
124		Огорожа сходів , з двома рівнями
поручнів на висоті 0,9 та 0,7м,
конструкція поручнів безперервного
ковзання по всій довжині з
заокругленими закінченнями та виступом
за межі маршів на 0,3м	м	29			
 	 	Всього по розділу 11	 	 			
 	 	Розділ 12. Дах, піддашки	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	КРОКВ'ЯНА СИСТЕМА	 	 	 	 	
125		Улаштування крокв'яної системи	м3	7,77			
126		Дошки обрізні з хвойних порід, 60х200 мм	м3	4,7145			
127		Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100
мм	м3	0,588			
128		Бруси обрізні з хвойних порід, 150х100 мм	м3	1,029			
129		Бруси обрізні з хвойних порід, 75х175 мм	м3	0,7665			
130		Бруси обрізні з хвойних порід, 25х50 мм	м3	0,861			
131		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,126			
132		Дошки обрізні з хвойних порід, 25х175 мм	м3	0,0735			
133		Улаштування карнизів при кам'яних
стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,738			
134		Бруски обрізні хвойних порід, 50х75 мм	м3	0,735			
135		Дошки обрізні з хвойних порід, 40х140 мм	м3	0,9135			
136		Улаштування слухових вікон	шт	4			
137		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,324			
138		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х200 мм	м3	0,248			
139		Дошки обрізні з хвойних порід, 25х200 мм	м3	0,072			
140		Бруси обрізні з хвойних порід, 75х100 мм	м3	0,076			
141		Дошки обрізні з хвойних порід, товщина
16 мм	м3	0,196			
142		Дошки обрізні з хвойних порід, товщина
25 мм	м3	0,7			
 		КРОКВ'ЯНА СИСТЕМА  ПІДДАШКУ
ВХОДУ №1	 	 			
143		Улаштування крокв'яної системи	м3	0,463			
144		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,2793			
145		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х100 мм	м3	0,1827			
146		Бруси обрізні з хвойних порід, 25х50 мм	м3	0,02415			
 	 	КРОКВ'ЯНА СИСТЕМА  ПІДДАШКУ
ВХОДУ №2	 	 	 	 	
147		Улаштування крокв'яної системи	м3	0,208			
148		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,12285			
149		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х100 мм	м3	0,08505			
150		Бруси обрізні з хвойних порід, 25х50 мм	м3	0,0105			
 	 	КРОКВ'ЯНА СИСТЕМА  ПІДДАШКУ
ВХОДУ №3	 	 			
151		Улаштування крокв'яної системи	м3	0,35			
152		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,20265			
153		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х100 мм	м3	0,147			
154		Бруси обрізні з хвойних порід, 25х50 мм	м3	0,01785			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	КРОКВ'ЯНА СИСТЕМА  ПІДДАШКУ
ВХОДУ №4	 	 	 	 	
155		Улаштування крокв'яної системи	м3	0,35			
156		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х150 мм	м3	0,20265			
157		Дошки обрізні з хвойних порід, 50х100 мм	м3	0,147			
158		Бруси обрізні з хвойних порід, 25х50 мм	м3	0,01785			
159		Улаштування прокладної гідроізоляції в
один шар	100м2	6,625			
160		Улаштування покрівель (даху і піддашків)
двосхилих із металочерепиці	100м2	6,625			
161		Дошка 100х32 мм	м3	6,4872			
162		Дошка 100х30 мм	м3	0,29682			
163		Снігозатримувач	м/п	72			
164		Капельник пароізоляційноїї плівки	м	110			
165		Капельник покрівельний	м	110			
166		Коньок	м	48			
167		Планка вітрозахист 	м	46,5			
168		Планка примикання до стін та слухових
вікон	м	50,5			
169		Конькова вентиляційна стрічка	пм	48			
170		Стрічка, сітка антимоскітна карнизна	м	100			
171		Улаштування підшивки каризу софітом
по дереву	100 м2	1			
172		Софіт ( в комплекті з планками)	м2	105			
 		ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ПОКРІВЛІ	 	 			
173		Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з виготовленням на місці	100м	0,455			
174		Улаштування жолобів підвісних	100м	1,1			
175		Ринва 130мм, 3м	м	110			
176		Муфта ринви діам.130мм	шт	37			
177		Кронштейндля жолоба	шт	220			
178		Заглушка ринви діам.130мм	шт	12			
179		Лійка діам.130х100мм	шт	13			
180		Труба водостічна 100мм	м	45,5			
181		Коліно (відвід) 100 67*	шт	39			
182		Муфта труби діам. 100 мм	шт	8			
183		Кронштейн для труби	шт	16			
 	 	Всього по розділу 12	 	 			
 	 	Розділ 13. Утеплення горища	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
184		Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	4,165			
185		Пароізоляційна плівка	м2	458,15			
186		Утеплення покриттів плитами із
базальтової вати насухо (1 шар)	100м2	4,165			
187		Плити теплоiзоляцiйнi базальтової вати
щільн. 40 кг/м3 товщ. 150 мм	м2	428,995			
188		Утеплення покриттів плитами із
базальтової вати насухо (2 шар)	100м2	4,165			
189		Плити теплоiзоляцiйнi базальтової вати
щільн. 40 кг/м3 товщ. 100 мм	м2	428,995			
190		Укладання ходових дошок	100м	4,5625			
191		Дошки обрізні з хвойних порід,32х100 мм	м3	1,46			
192		Бруси обрізні з хвойних порід, 50х250 мм	м3	2,86			
 		Всього по розділу 13	 	 			
 		Розділ 14. Вогнезахист 	 	 			
193		Нанесення механiзованим способом в
один шар вогнезахисного покриття з
антипiрену ДСА-1 на горизонтальнi i
вертикальнi поверхнi дерев'яних
конструкцiй ( відповідно до регламенту
по застосуванню ДСА-1- компонентами
№1,№2,№3)	100м2	7,95			
194		Порошок ДСА-1 (Компонент №1,№2,№3)	кг	73,935			
195		На кожний наступний шар нанесення
вогнезахисного покриття з антипiрену
ДСА-1 додавати до норми 13-71-
1(відповідно до регламенту по
застосуванню ДСА-1-компонентами №1,
№2,№3)	100м2	7,95			
196		Порошок ДСА-1 (Компонент №1,№2,№3)	кг	72,027			
197		На кожний наступний шар нанесення
вогнезахисного покриття з антипiрену
ДСА-1 додавати до норми 13-71-1
(відповідно до регламенту по
застосуванню ДСА-1-третій шар
антисептик Компонентом №4 )	100м2	7,95			
198		Порошок ДСА-1 (Компонент №4)	кг	6,36			
 	 	Всього по розділу 14	 	 			
 	 	Розділ 15. Фасад	 	 			
199		Розбирання цегляних фронтонів	1 м3	3,12			
200		Улаштування неармованого глухого
цегляного фронтона товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше
5 м2	100 м2	0,26			
201		Пробивання прорізів у цегляних
фронтонах вручну	1 м3	0,198			
202		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	3,514			
203		Плити теплоiзоляцiйнi базальтової вати
щільн. 135 кг/м3 товщ. 150 мм	м2	375,998			
204		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,4122			

1	2	3	4	5	6	7	
205		Плити теплоiзоляцiйнi базальтової вати
щільн. 135 кг/м3 товщ. 30 мм	м2	28,854			
 		Всього по розділу 15	 	 			
 		Розділ 16. Цоколь	 	 			
206		Обтісування нерівностей товщиною до
40 мм	10 м2	1,638			
207		Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,546			
208		Утеплення цоколю плитами піноскло
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,546			
209		Піноскло НГ, товщ. 100мм  щільн.
145кг/м3	м2	58,422			
 	 	Всього по розділу 16	 	 			
 	 	Розділ 17. Фундамент нижче рівня землі	 	 	 	 	
210		Розробка ґрунту екскаватором з
доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,99			
211		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,9405			
212		Обтісування нерівностей товщиною до
40 мм	10 м2	2,97			
213		Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,99			
214		Теплоізоляція стін та колон прямокутних
піносклом на бітумі	м3	4,95			
215		Мастика PolyCem  (витрата 2,5кг/м2)	т	0,2475			
216		Піноскло НГ щільн. 145кг/м3, товщина 50
мм	м2	101,97			
217		Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами
(дренажною мембраною) в 1 шар	100 м2	0,99			
218		Дренажна мембрана	м2	113,85			
 		Всього по розділу 17	 	 			
 		Розділ 18. Вимощення	 	 			
219		Розбирання залишків вимощення з
бетону	м3	3,6			
220		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,0125			
221		Улаштування основи тротуарів із
щебенево-піщаної суміші за товщини
шару 12 см(Щебенево-піщана підготовка,
щебінь фр.10-20, в пропорції щебінь-
пісок 70%-30%	100м2	2,0125			
222		Улаштування основи тротуарів із
щебенево-піщаної суміші , за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ.
20см	100м2	2,0125			
223		Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм,
марка М800	м3	35,783			
224		Пісок природний, збагачений	м3	15,335			
225		Улаштування горизонтальної
гідроізоляції фундаментів рулонними
матеріалами в 2 шари	100 м2	2,0125			
226		Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских[ /бетон важкий В
25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-
40мм/] /бетон важкий В 25 (М350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/	100м3	0,20125			

1	2	3	4	5	6	7	
227		Виготовлення сітки арматурної віч.50х50
діам.8мм	т	3,17633			
228		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр
8 мм	т	3,36691			
 		Всього по розділу 18	 	 			
 		Всього по локальному кошторису	 	 			
 		Локальний кошторис 02-01-02 на
Елементи доступності для МГН	 	 			
 		Розділ 1. Елементи доступності	 	 			
229		Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо	10шт	0,8			
230		Поручень настінний для МГН нерж.	шт.	1			
231		Дюбелі 	шт	8			
232		Поручень інвалідний для унітазу
відкидний, O 38мм - 850мм	шт	1			
233		Дюбелі 	шт	6			
234		Поручень для інвалідів "стіна-підлога"
для умивальника	шт.	1			
235		Дюбелі 	шт	8			
236		Поручень  для санвузла настінний (CRM)-
121.03.02	шт.	2			
237		Дюбелі 	шт	8			
238		Гачок для милиць	шт	1			
239		Дюбелі 	шт	2			
240		Відкидне сидіння 450х550мм модель SD-
01 з кріпленням на стіні	шт	1			
241		Дюбелі 	шт	8			
242		Горизонтальна ручка на дверне полотно	шт.	1			
243		Установлення вказівника на стіні (Знаки-
таблички)	шт	9			
244		Табличка -піктограма  міжнародного
символу доступності санвузла для МГН,
дублювати шрифтом Брайля розм.
300х300 мм	шт	1			
245		Табличка - тактильна інформаційний
показчик "Вихід", дублювати шрифтом
Брайля розм. 300х300 мм	шт	1			
246		Табличка -піктограма  міжнародного
символу доступності пандусу для МГН,
дублювати шрифтом Брайля розм.
300х300 мм	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7	
247		Табличка -піктограма  міжнародного
символу доступності кнопка виклику 
чергового, дублювати шрифтом Брайля
розмір 150х150  мм	шт	2			
248		Табличка -піктограма  міжнародного
символу доступності санвузол жіночий
розм. 200х200 мм	шт	1			
249		Табличка -піктограма  міжнародного
символу доступності санвузол чоловічий
розм. 200х200 мм	шт	1			
250		Направляючі стрілки , розм.200х200 мм	шт	2			
251		Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування (контрасна смуга шир 50мм
акріловою фарбою для позначення
поручнів на сходах, вимикачів світла,
сходи, дверні прорізи і т.п.)	100м2	0,005			
252		Фарба водноемульсійна, акрілова	кг	0,26			
253		Улаштування покриття сходинок
контрасною попереджувальною смугою
на клею (шириною 100мм)	100м2	0,0085			
254		Клей  (двохкомпонентний) ПТ- К2	кг	0,002754			
255		Попереджувальна смуга  першої та
останньої сходинки 1000х100мм	шт	8,5			
256		Улаштування покриття із плиток
полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,1512			
257		Плитка тактильна поліреутанова тип.
зрізані конуси, 300х300мм	шт	120			
258		Плитка тактильна поліреутанова тип.
паралейні ребра, 300х300мм	шт	40			
259		Плитка тактильна поліреутанова тип.
зрізані конуси вказує місце повороту,
300х300мм	шт	8			
 		Всього по розділу 1	 	 			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Локальний кошторис 02-01-03 на
Опалення	 	 			
 	 	Розділ 1. Опалення	 	 	 	 	
260		Установлення опалювальних радіаторів
сталевих	100кВт	0,409			
261		Радіатор Kermi тип22/ 500х400 (Q=610Вт)	шт	2			
262		Радіатор Kermi тип22/ 500х600 (Q=910Вт)	шт	5			
263		Радіатор Kermi тип22/ 500х800
(Q=1230Вт)	шт	3			
264		Радіатор Kermi тип22/ 500х1000
(Q=1540Вт)	шт	6			
265		Радіатор Kermi тип22/ 500х1200
(Q=1850Вт)	шт	12			
266		Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і
устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні	шт	84			
267		Термостатичний елемент з вмонтованим
датчиком Danfoss RA 2991	шт	28			
268		Клапан кутовий на подачу RA-N-15, дy 15
мм	шт	28			
269		Клапан запірний, зворотній кутовий RL V-
S-15, дy15 мм	шт	28			

1	2	3	4	5	6	7	
270		Установлення повітровідвідників	шт	8			
271		Автоматичний повітровідвідник з
клапаном запірним муфтовим Д15мм	шт	8			
272		Обклеювання стін самоклеючою
тепловідбивною ізоляцію "Алюформ"	100м2	0,8			
273		Тепловідбивна ізоляція "Алюфом"
товщиною 5мм	м2	80			
274		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	100м	1,32			
275		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	100м	0,86			
276		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	100м	0,62			
277		Труби поліпропіленові для опалення
PN20 90*С діам. 20х2,8 мм	м	132			
278		Труби поліпропіленові для опалення
PN20 90*С діам. 25х3,5 мм	м	86			
279		Труби поліпропіленові для опалення
PN20 90*С діам. 32х4,4 мм	м	62			
280		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм	шт	50			
281		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм	шт	40			
282		Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4			
283		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	50			
284		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	50			
285		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм	шт	30			
286		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм	шт	20			
287		Муфта діам. 20 мм	шт	20			
288		Муфта діам. 25 мм	шт	40			
289		Муфта діам. 32 мм	шт	20			
290		Перехід редукційний /редукція/ діам.
25х20 мм	шт	6			
291		Перехід редукційний /редукція/ діам.
32х25 мм	шт	10			
292		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 40х32 мм	шт	12			
293		Перехідник /зовнішня різьба/ діам.
20х1/2" мм	шт	50			
294		Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32х1"
мм	шт	8			
295		Монтажна кліпса РР-R 20	шт	200			
296		Монтажна кліпса РР-R 25	шт	150			
297		Хомут із гумовим вкладишем та з
дюбелем діам. 25 мм	шт	40			
298		Хомут із гумовим вкладишем та з
дюбелем діам. 32 мм	шт	20			

1	2	3	4	5	6	7	
299		Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,64			
300		Термоізоляція "К-flex" товщ.19 мм. 19х28	м	24,528			
301		Термоізоляція "К-flex" товщ.19 мм. 19х35	м	40,88			
302		Комплект кріплення радіатора на стіні.
Для 10,11,12,22,33 типа і висоти від
300мм до 900мм	комплект	48			
303		Установлення протипожежних гільз
діаметром 110 мм	10шт	0,6			
304		Протипожежна гільза Walraven, Pacifyre
MK ІІ, 25	шт	6			
305		Свердління горизонтальних отворів в
бетонних конструкціях свердлильним
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS
при глибині свердління 1000 мм, діаметр
отворів 40 мм	1 отвір	8			
306		Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління
горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм
НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр
отворів 40 мм до глибини 600мм	1 отвір	-8			
307		Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм	100шт	0,1			
308		На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати до діаметра 32мм	100шт	0,1			
 		ДЕМОНТАЖ	 	 			
309		Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12			
310		(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм	100м	0,8			
311		(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій обладнання вагою до
0,1 т	1т	1,5			
 		Всього по розділу 1	 	 			
 		Розділ 2. Теплопостачання установки П1	 	 			
312		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	100м	0,88			
313		Труби поліпропіленові для опалення
PN20 90*С діам. 20х2,8 мм	м	88			
314		Клапан запірний кульовий муфтовий
діам. 20мм	шт	4			
315		Шланг гофрований ду20 в.в. 50см	шт	2			
316		Металоконструкції для кріплення	кг	5			
317		Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,88			
318		Теплоізоляція трубна Thermaflex FRZ
20*38 товщина 20 мм, внутрішній діаметр
28 мм	м	89,936			
319		Установлення кранів повітряних	комплект	2			
320		Автоматичний повітровипускник Д15мм	шт	2			
 	 	Всього по розділу 2	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Локальний кошторис 02-01-04 на
Вентиляція	 	 			
 	 	ВЕНТСИСТЕМИ  П1  ВП1	 	 			
321		Установлення камер припливних
типових без секції зрошення
продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1			
322		Припливна установка  SkyStar-2	шт	1			
323		Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1			
324		Комплект автоматики	шт	1			
325		Установлення шумоглушників
вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1			
326		Глушники шуму 500х400 довж.900	шт	1			
327		Установлення камер припливних
типових без секції зрошення
продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	3			
328		Припливно-витяжна установка
(рекуператор) ПРАНА 150	шт	3			
329		Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм (анемостатів)	клапан	23			
330		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.150 мм	шт	21			
331		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.100 мм	шт	2			
332		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0188			
333		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100  мм	м2	1,88			
334		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0283			
335		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 150  мм	м2	2,83			
336		Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2356			
337		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр  250 мм	м2	23,56			
338		Прокладання повітроводів периметром
від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5
мм	100м2	0,128			
339		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір  500х300 мм	м2	12,8			
340		Прокладання фасонних виробів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	100м2	0,08			
341		Фасонні вироби, сталь оцинкована
товщ.0,7мм	м2	8			

1	2	3	4	5	6	7	
342		Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до
1600 мм	клапан	1			
343		Клапан КП-1 протипожежний з
механічним приводним пристроем з
плавкою вставкою та поворотною
пружиною (ЕІ60) 500х300 мм	шт	1			
344		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,0597			
345		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 100 мм	м	4			
346		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	10			
347		Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2	грати	1			
348		Грати припливно-витяжні РН 800х300	шт	1			
 		В1	 	 			
349		Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т	шт	1			
350		Вентилятор ВЕНТС ВК 315	шт	1			
351		Установлення клапанів протипожежних
пневматичним приводом діаметром до
355 мм	шт	1			
352		Клапан КП-1 протипожежний норм.
відкрита заслонка, плавка
вставкадіам.315 мм	шт	1			
353		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0157			
354		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100  мм	м2	1,57			
355		Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1571			
356		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр  250 мм	м2	15,71			
357		Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,036			
358		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 315 мм	м2	3,6			
359		Прокладання фасонних виробів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,5 мм	100м2	0,005			
360		Фасонні вироби, сталь оцинкована
товщ.0,5мм	м2	0,5			
361		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,0534			
362		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 100 мм	м	2			
363		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	10			
 	 	В2	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
364		Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т	шт	2			
365		Вентилятор ВЕНТС ВК 100 ЕС	шт	2			
366		Установлення клапанів протипожежних
пневматичним приводом діаметром до
250 мм	шт	1			
367		Клапан КП-1 протипожежний норм.
відкрита заслонка, плавка
вставкадіам.150 мм	шт	1			
368		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0063			
369		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100  мм	м2	0,63			
370		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0188			
371		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 150  мм	м2	1,88			
372		Прокладання фасонних виробів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,5 мм	100м2	0,004			
373		Фасонні вироби, сталь оцинкована
товщ.0,5мм	м2	0,4			
374		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,0299			
375		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 100 мм	м	2			
376		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	5			
377		Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм (анемостатів)	клапан	7			
378		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.150 мм	шт	6			
379		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.100 мм	шт	1			
 	 	В3	 	 			
380		Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т	шт	1			
381		Вентилятор ВЕНТС ВК 200 ЕС	шт	1			
382		Установлення клапанів протипожежних
пневматичним приводом діаметром до
355 мм	шт	1			
383		Клапан КП-1 протипожежний норм.
відкрита заслонка, плавка
вставкадіам.200 мм	шт	1			
384		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0113			
385		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100  мм	м2	1,13			
386		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0236			

1	2	3	4	5	6	7	
387		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 150  мм	м2	2,36			
388		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1131			
389		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 200  мм	м2	11,31			
390		Прокладання фасонних виробів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,5 мм	100м2	0,005			
391		Фасонні вироби, сталь оцинкована
товщ.0,5мм	м2	0,5			
392		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,0283			
393		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	3			
394		Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм (анемостатів)	клапан	4			
395		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.150 мм	шт	3			
396		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.100 мм	шт	1			
 		ВП1	 	 			
397		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0471			
398		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 150  мм	м2	4,71			
399		Установлення клапанів протипожежних
пневматичним приводом діаметром до
250 мм	шт	1			
400		Клапан КП-1 протипожежний норм.
відкрита заслонка, плавка
вставкадіам.150 мм	шт	1			
401		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,0047			
402		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	1			
403		Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм (анемостатів)	клапан	3			
404		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.150 мм	шт	3			
 		В4	 	 	 	 	
405		Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т	шт	2			
406		Вентилятор ВЕНТС ВК 250	шт	2			
407		Установлення клапанів протипожежних
пневматичним приводом діаметром до
355 мм	шт	2			
408		Клапан КП-1 протипожежний норм.
відкрита заслонка, плавка
вставкадіам.250 мм	шт	2			
409		Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0314			

1	2	3	4	5	6	7	
410		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100  мм	м2	3,14			
411		Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1571			
412		Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр  250 мм	м2	15,71			
413		Прокладання фасонних виробів з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,5 мм	100м2	0,005			
414		Фасонні вироби, сталь оцинкована
товщ.0,5мм	м2	2,5			
415		Прокладання повітроводів гнучких
діаметром до 200 мм	100м2	0,08			
416		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 150 мм	м	8			
417		Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані,
діаметр 100 мм	м	2			
418		Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм (анемостатів)	клапан	9			
419		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.150 мм	шт	6			
420		Анемостат припливно-витяжний АМ
діам.100 мм	шт	3			
421		Решітка припливно-витяжна в двері	шт	3			
422		Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм	100шт	0,26			
423		На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати до діам.250 мм	100шт	0,08			
424		На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати до діам.150 мм	100шт	0,12			
425		На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати до діам. 100 мм	100шт	0,06			
 		ДЕМОНТАЖ	 	 			
426		Демонтаж радіальних вентиляторів без
напрямних апаратів, маса вентиляторів
до 0,05 т	шт	2			
427		(Демонтаж) Установлення грат
жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	20			
428		Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 165 мм, периметром 540 мм з
листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	80			
 		Всього по локальному кошторису	 	 			
 		Локальний кошторис 02-01-05 на
Внутрішні санітарно-технічні мережі	 	 			
 	 	Розділ 1. Демонтаж	 	 			
429		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
по стінах будівель і в каналах з труб
чавунних напірних розтрубних діаметром
50 мм	100м	0,15			
430		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
по стінах будівель і в каналах з труб
чавунних напірних розтрубних діаметром
100 мм	100м	0,2			

1	2	3	4	5	6	7	
431		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 15 мм	100м	0,2			
432		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 20 мм	100м	0,2			
433		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 25 мм	100м	0,1			
434		(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 40 мм	100м	0,3			
435		Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06			
436		Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02			
437		(Демонтаж) Установлення
водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1
м3 (бойлерів)	шт	1			
 		Всього по розділу 1	 	 			
 		Розділ 2. Сантехнічне приладдя	 	 			
438		Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	10к-т	0,4			
439		Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
тарiлчастi, з косим випуском та
прикріпленим змивним бачком	шт	3			
440		Унітаз для людей з обмеженими
можливостями KOLO (КОЛО) NOVA TOP
- 63400	шт	1			
441		Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7			
442		Умивальник.	шт	6			
443		Пядестал для умивальника	шт	1			
444		змішувач для умивальника	шт.	6			
445		Умивальник для людей з обмеженими
можливостями KOLO NOVA PRO 65	шт	1			
446		Змішувач для умивальника (для людей з
обмеженими можливостями)	шт.	1			
447		Сифон для умивальника	шт	7			
448		Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1			
449		Ванни з сифоном та переливом	комплект	1			
450		Заміна сифонів	шт	5			
451		Сифон для мийки, з розривом струменя	шт	5			
452		Установлення змішувачів	10шт	1,2			
453		Змішувач для ванни	шт	1			
454		Змішувач для душу	шт	11			
455		Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні,
маса устаткування 0,03 т (ФІЛЬТР
КОМПЛЕКСНОЇ ОЧИСТКИ)	шт	1			
456		Фільтр комплексної очистки Ecosoft
FK1665CEMIXA	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Всього по розділу 2	 	 	 		
 	 	Розділ 3. К1 	 	 	 		
457		Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16			
458		Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,73			
459		Труби ПВХ для внутрiшньої каналiзацiї
дiам. 50 мм	м	16			
460		Труби ПВХ для внутрiшньої каналiзацiї
дiам. 110 мм	м	73			
461		Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз ПВХ дiам.
110 мм	шт	7			
462		Колiна каналiзацiйнi 45 град. iз ПВХ дiам.
110 мм	шт	34			
463		Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз ПВХ дiам.
50 мм	шт	7			
464		Колiна каналiзацiйнi 45 град. iз ПВХ дiам.
50 мм	шт	16			
465		Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз ПВХ
дiам. 110х110 мм	шт	7			
466		Трiйники каналiзацiйнi 45 град. iз ПВХ
дiам. 110х110 мм	шт	13			
467		Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз ПВХ
дiам. 110х50 мм	шт	1			
468		Трiйники каналiзацiйнi 45 град. iз ПВХ
дiам. 110х50 мм	шт	5			
469		Трiйники каналiзацiйнi 45 град. iз ПВХ
дiам. 50х50 мм	шт	3			
470		Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних
труб iз ПВХ дiам. 110х50 мм	шт	8			
471		Муфта до каналiзацiйних труб iз ПВХ
дiам. 110 мм	шт	12			
472		Муфта до каналiзацiйних труб iз ПВХ
дiам. 50 мм	шт	4			
473		Заглушка  ПВХ діам. 110 мм	шт	5			
474		Заглушка ПВХ дiам. 50 мм	шт	2			
475		Ревізія  ПВХ діам. 110 мм	шт	4			
476		Хрестовина каналізаційна 45 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1			
477		Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,5			
478		Трап 50 нержав.	комплект	5			
479		Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,5			
480		Трап 100 нержав.	комплект	5			
481		Кріплення для каналізаційної труби
(ПВХ)  з шурупом та дюбелем  Ду 50  мм. 	шт	16			
482		Кріплення для каналізаційної труби
(ПВХ)  з шурупом та дюбелем  Ду 110  мм	шт	73			
483		Установлення трапiв (лючків для
прочистки) дiаметром 100 мм	10к-т	0,5			
484		Лючок для прочистки дiам. 110 мм	шт	5			
485		Установлення муфти протипожежної
ППМ діаметром 110 мм	10шт	0,4			
486		Муфта протипожежна ППМ діам.50	шт	4			
 	 	Всього по розділу 3	 	 			
 	 	Розділ 4. В1	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	
487		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	100м	0,7			
488		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	100м	0,24			
489		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	100м	0,34			
490		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм	100м	0,07			
491		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм	100м	0,12			
 	 	труби та фітінги  "PP-R" фірми "Ekoplastik"	 	 	 	 	
 	 	.	 	 	 	 	
492		Труби поліпропіленові PN 10 для
холодної води діам. 50х4,6 мм	м	12			
493		Труби поліпропіленові PN 10 для
холодної води діам. 40х3,7 мм	м	7			
494		Труби полiпропiленовi PN 10  SDR11 для
холодної води дiам. 32х2,9 мм 	м	34			
495		Труби полiпропiленовi PN 10   SDR11
для холодної води дiам. 25х2,3 мм	м	24			
496		Труби полiпропiленовi PN 10 SDR11 для
холодної води дiам. 20х2.2 мм	м	70			
497		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50
мм	шт	4			
498		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50
мм	шт	4			
499		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40
мм	шт	4			
500		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40
мм	шт	2			
501		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм	шт	24			
502		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32
мм	шт	9			
503		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм	шт	10			
504		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25
мм	шт	9			
505		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	21			
506		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	15			
507		Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1			
508		Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5			
509		Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7			
510		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 40х32 мм	шт	1			
511		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм	шт	4			
512		Перехід редукційний /редукція/ із
поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7	
513		Перехід редукційний /редукція/ iз
полiпропiлену діам. 32х20 мм	шт	1			
514		Перехід редукційний /редукція/iз
полiпропiлену діам. 32х25 мм	шт	1			
515		Перехід редукційний /редукція/ iз
полiпропiлену діам. 40х25 мм	шт	2			
516		Перехід редукційний /редукція/iз
полiпропiлену діам. 50х40 мм	шт	1			
517		Перехiд редукцiйний /редукцiя/ iз
полiпропiлену дiам. 25х20 мм	шт	3			
518		Хрестовина діам. 40 мм	шт	1			
519		Кран кульовий муфтовий Ф50мм	шт	1			
520		Кран кульовий муфтовий Ф40мм	шт	1			
521		Кран кульовий із поліпропілену діам. 32
мм	шт	6			
522		Кран кульовий із поліпропілену діам. 20
мм	шт	6			
523		Настiнне колiно iз зовнішньою рiзьбою з
полiпропiлену дiам. 20х1/2" мм	шт	24			
524		Настінне коліно із внутрішньою різьбою з
поліпропілену діам. 20х1/2" мм	шт	1			
525		Гнучкі підєднання до сан.тех.приладів	шт	24			
526		Муфта із внутрішньою різьбою діам.
32х1" мм	шт	4			
527		Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1"
мм	шт	3			
528		Розбірне з'єднання  МРВ з поліпропілену
32/1*	шт	3			
529		Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм	шт	1			
530		Муфта із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3			
531		Муфта із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2			
532		Муфта iз полiпропiлену дiам. 32 мм	шт	5			
533		Муфта iз полiпропiлен дiам. 25 мм	шт	6			
534		Муфта iз полiпропiлен дiам. 20 мм	шт	12			
535		Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	112			
536		Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	7			
537		Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	34			
538		Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	24			
539		Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	70			
540		Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм	шт	1			
541		Кран поливальний 1"	шт	1			
542		Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,47			
543		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.57мм	м	12,264			

1	2	3	4	5	6	7	
544		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.48мм	м	7			
545		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.35мм	м	34,748			
546		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.28мм	м	24,528			
547		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.22мм	м	71,54			
548		Клей монтажний Thermaflex 474.	л	2,0874			
549		Монтажна стрічка ПВХ (скотч-
ThermaflexFR) 3x50мм	м	203,0658			
550		Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 73 мм (гільза)	100м	0,004			
551		Труби сталеві діам.73х4,0 мм	м	0,4			
 		Всього по розділу 4	 	 			
 		Розділ 5. Т3	 	 			
552		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	100м	1,02			
553		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	100м	0,15			
554		Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	100м	0,46			
 	 	труби та фітінги  "PP-R" фірми "Ekoplastik"	 	 	 	 	
 	 	.	 	 	 	 	
555		Труби поліпропіленові PN 16 SDR7.4 для
теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	46			
556		Труби поліпропіленові PN 16 SDR7.4 для
теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	15			
557		Труби полiпропiленовi PN 16  SDR7.4
для теплої i холодної води дiам. 20х2,8
мм	м	102			
558		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм	шт	8			
559		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25
мм	шт	4			
560		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм	шт	24			
561		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32
мм	шт	9			
562		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	50			
563		Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20
мм	шт	35			
564		Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4			
565		Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7			
566		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм	шт	5			
567		Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм	шт	6			

1	2	3	4	5	6	7	
568		Перехiд редукцiйний /редукцiя/ iз
полiпропiлену дiам. 25х20 мм	шт	3			
569		Перехід редукційний /редукція/ iз
полiпропiлену діам. 32х20 мм	шт	2			
570		Перехід редукційний /редукція/iз
полiпропiлену діам. 32х25 мм	шт	3			
571		Муфта із зовнішньою різьбою діам.
20х1/2" мм	шт	2			
572		Розбірне з'єднання  МРВ з поліпропілену
32/1*	шт	3			
573		Хрестовина із поліпропілену  діам. 32 мм	шт	1			
574		Клапан балансувальний діам.1/2"	шт	2			
575		Кран кульовий із поліпропілену діам. 32
мм	шт	5			
576		Кран кульовий із поліпропілену діам. 20
мм	шт	2			
577		Настiнне колiно iз зовнішньою рiзьбою з
полiпропiлену дiам. 20х1/2" мм	шт	19			
578		Гнучкі підєднання до сан.тех.приладів	шт	19			
579		Муфта iз полiпропiлену дiам. 32 мм	шт	8			
580		Муфта iз полiпропiлен дiам. 25 мм	шт	2			
581		Муфта iз полiпропiлен дiам. 20 мм	шт	18			
582		Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45			
583		Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	15			
584		Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	102			
585		Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,63			
586		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.35мм	м	47,012			
587		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.28мм	м	15,33			
588		Технічна ізоляція Thermaflex FRZ
товщина 13 мм д.22мм	м	104,244			
589		Клей монтажний Thermaflex 474.	л	2,3146			
590		Монтажна стрічка ПВХ (скотч-
ThermaflexFR) 3x50мм	м	225,1682			
591		Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 50 мм (гільз)	100м	0,008			
592		Труби сталеві діам.48х4,0 мм	м	0,8			
 		Всього по розділу 5	 	 			
 		Всього по локальному кошторису	 	 			
 		Локальний кошторис 02-01-06 на
Електротехнічні рішення	 	 			
 	 	Розділ 1. Електрообладнання	 	 			
 	 	ВРП	 	 			
 	 	----------	 	 			
593		Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1			

1	2	3	4	5	6	7	
594		Пристрій ввідно-розподільчий
індивідуального виготовлення на 2 вводи,
металевий напольного виконання	шт	1			
 		ЩО1	 	 			
 		-----------	 	 			
595		Установлення щитків масою до 3 кг у
готовій ніші або на стіні	шт	1			
596		Щафа пластикова навісна 380/220В 63А,
ШР65, ЕСН-12РТ	шт	1			
597		Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А	100шт	0,09			
598		ЕТІМАТ 6 3р, 63А, 380В на струм
розчіплювача С25А	шт	1			
599		ЕТІМАТ 6 1р, 63А, 220В, на струм
розчіплювача С16А	шт	7			
600		Вимикач автоматичний 220В, 32А типу
KZS-2M , струм витоку 30А, струм
розчіплювачів С20А	шт	1			
601		Фазні N і РЕ шини	комплект	1			
602		Замок до розподільчого щита	шт	1			
 		ЩО2	 	 			
 	 	-----------	 	 			
603		Установлення щитків масою до 3 кг у
готовій ніші або на стіні	шт	1			
604		Щафа пластикова навісна 380/220В 63А,
ШР65, ЕСН-12-3	шт	1			
605		Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А	100шт	0,08			
606		ЕТІМАТ 6 3р, 63А, 380В на струм
розчіплювача С25А	шт	1			
607		ЕТІМАТ 6 1р, 63А, 220В, на струм
розчіплювача С16А	шт	5			
608		Вимикач автоматичний 220В, 32А типу
KZS-2M , струм витоку 30А, струм
розчіплювачів С20А	шт	2			
609		Фазні N і РЕ шини	комплект	1			
610		Замок до розподільчого щита	шт	1			
611		Установлення трансформаторів
понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1			
612		Ящик з трансформатором понижуючим
ЯТП-0,25-220/12В	шт	1			
 	 	Всього по розділу 1	 	 			
 	 	Розділ 2. Світлотехнічні вироби	 	 			
613		Демонтаж світильників НББ, НСТ	100шт	0,47			
614		Монтаж світильника стельового для
ламп світлодіодних	100шт	0,22			
615		Свiтильник підвісний ІР54, 220В, Е27,
100Вт Magnum WІF 010	шт	22			
616		Лампа світлодіодна 10 Вт E27	шт	23			
617		Монтаж світильників для світлодіодних
ламп ламп, які встановлюються на
штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31			

1	2	3	4	5	6	7	
618		Монтаж світильників для cвітлодіодних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 2 шт	100шт	0,36			
619		Свiтильник стельовий з світлодіодний
36Вт Delux LED Panel 43	шт	12			
620		Свiтильник стельовий світлодіодний
220D. IP65.G13 на 1 лампу 1х18 Вт
Magnum WPF LED 1х18	шт	11			
621		Свiтильник світлодіодний ІР54, 220В, 8Вт,
ДПП06У-8-231-У3.1 в компл. з
акумуляторною батареєю	шт	8			
622		Свiтильник стельовий світлодіодний
220D. IP65.G13 на 2 лампи 2х18 Вт
Magnum WPF LED 2х18	шт	36			
623		Лампа світлодіодна 18 Вт G13	шт	92			
624		Монтаж світильника підвісного для ламп
світлодіодних	100шт	0,11			
625		Свiтильник підвісний ІР54, 200В, НСП-
10х200-234-У3	шт	11			
626		Гак для підвішування світильника	шт	11			
 	 	Всього по розділу 2	 	 			
 	 	Розділ 3. Встановлення вимикачів і
розеток	 	 			
627		Демонтаж вимикачів, розеток, коробок	100шт	0,75			
628		Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,45			
629		коробка монтажна У196 УХЛ4	шт	45			
630		Вимикач заглиблений одноклавішний
220В, 6,3А для прихованої проводки	шт	45			
631		Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,12			
632		коробка монтажна У196 УХЛ4	шт	12			
633		Вимикач двоклавішний 220В 6,3А для
прихованої  проводки	шт	12			
634		Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці	100шт	0,02			
635		Вимикач одноклавішний 220В, 6,3А для
відкритої проводки	шт	2			
636		Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09			
637		Розетка штепсельна здвоена 220В,20А з
заземленням прихованого встановлення	шт	9			
638		коробка монтажна У196 УХЛ4	шт	9			
639		Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02			
640		Дзвоник "канарейка" 220В 	шт	2			
641		Кнопка дзвінка 200В PDJ-213	шт	2			
642		Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість
елементів поста до 3	шт	1			
643		Пост управління кнопковий " Пуск" "Стоп"
з сигнальною лампою	шт	1			
 	 	Всього по розділу 3	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Розділ 4. Прокладання лотків і труб	 	 	 	 	
644		Прокладання лотків	100м	0,18			
645		Лоток перфоров. 3м JUPITER RZI
35х300х0,75_s	м	18			
646		Кришка лотка. 2м JUPITER V300_s	м	2			
647		Перегородка розділювальна JUPITER Р
60_s	м	16			
648		Фіксатор кришки. JUPITER VU_GMT	шт	6			
649		Профіль Z. 2м JUPITЕR L50х50х1,5	м	2			
650		Скоба С-подібна JUPITER СTS 300_S	шт	20			
651		Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку	100м	1,8			
652		Гофротруба ПВХ 20мм	м	85,85			
653		Гофротруба ПВХ 25мм	м	95,95			
654		Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 32 мм, укладених в борознах під
заливку	100м	0,35			
655		Гофротруба ПВХ 32мм.	м	35,35			
656		Рукав металевий, зовнішній діаметр до
48 мм	100 м	1,05			
657		Металорукав РЗ-Ц-Х-Ш20- У3	м	105			
658		Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях	100м	0,03			
659		Труба стальна електротехнічна,
діам.25х1,6мм	м	3,06			
660		Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,35			
661		Труба стальна електротехнічна,
діам.32х1,6мм	м	35,7			
662		Коробка відгалужувальна КОР-73 У1	шт	3			
663		Металоконструкції монтажні	кг	10			
664		Проходка кабельна	кг	15			
 		Всього по розділу 4	 	 			
 	 	Розділ 5. Електроосвітлення, кабелі та
проводи	 	 			
665		Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,92			
666		Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1			
667		Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	6,98			
668		Кабель з мідними жилами напругою-
600В перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,07725			

1	2	3	4	5	6	7	
669		Кабель з мідними жилами напругою-
600В перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,6695			
670		Кабель з мідними жилами напругою-
660в перерiзом 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0824			
671		Кабель силовий вогнестійкий NHXH
FE180/E30-5х1,5мм2	1000м	0,06695			
672		Кабель силовий вогнестійкий NHXH
FE180/E30-2х1,5мм2	1000м	0,0309			
 	 	Всього по розділу 5	 	 			
 	 	Розділ 6. Силові  кабелі та проводи	 	 			
673		Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,59			
674		Затягування наступного проводу
перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в
труби	100м	0,9			
675		Затягування наступного проводу
перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,11			
676		Затягування наступного проводу
перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в
труби	100м	0,2			
677		Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	0,5			
678		Кабель силовий вогнестійкий NHXH
FE180/E30-3х1,5мм2	1000м	0,0103			
679		Кабель силовий вогнестійкий NHXH
FE180/E30-2х1,5мм2	1000м	0,0206			
680		Кабель силовий вогнестійкий NHXH
FE180/E30- 5х6мм2	1000м	0,13905			
681		Кабель з мідними жилами напругою 660в
перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133			
682		Кабель з мідними жилами напругою 660в
перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575			
683		Кабель з мідними жилами напругою-
600В перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01545			
684		Кабель силовий з мідними жилами в
ПВХ ізоляції, що не поширює горіння
ВВГ нгд перерізом 2х1,5 мм2 660В	1000м	0,00515			
685		Прокладання кабелю перерізом до 10
мм2 на тросі	100м	0,1			
686		Трос оцинкований діам.5,2мм	м	10			
687		Затискач тросовий  ЗТ-5КП	шт	2			
688		Муфта натяжна НМ-300 У3	шт	1			
689		Кабель гнучкий перерізом 4х2,5мм2 КГ
660В	1000м	0,01			
 	 	Всього по розділу 6	 	 			
 	 	Розділ 7. Мережі зрівнювання потенціалів	 	 			
690		Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях	100м	0,8			
691		Гофротруба ПВХ діам.16мм	м	80,8			
692		Прокладання коробів пластикових	100м	0,04			
693		Короб електротехнічний LHD 30х25мм	м	4,04			
694		Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,5			

1	2	3	4	5	6	7	
695		Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3			
696		Прокладання проводу перерізом до 6
мм2 на скобах	100м	0,61			
697		Провід мідний ПВ3 1х10 мм.кв.-450В	1000м	0,0515			
698		Провід мідний ПВ3 1х4 мм.кв.-450В	1000м	0,09785			
699		Металоконструкції монтажні	кг	1			
700		Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8			
701		Коробка пластмасова з мідною
заземляючою шиною на 7 приеднань G-
290	шт	8			
702		Хомут заземлення, нікельований	шт	5			
 		Всього по розділу 7	 	 			
 		Розділ 8. Заземлення	 	 			
703		Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	100 м	0,1			
704		Штаба, перерiз 25х5 мм	м	10			
705		Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2			
706		Сталь штабова, розмiр 40х4 мм	м	20			
707		Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм	10 шт	0,3			
708		Сталь кругла  16-В	т	0,0243			
709		Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	100 м3	0,05			
710		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,05			
 	 	Всього по розділу 8	 	 			
 	 	Розділ 9. Повітряна лінія  ПЛІ 0,4кВ	 	 			
711		Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ
до будівель за допомогою механізмів,
кількість проводів у відгалуженні - 1
(довжиною 15м)	шт	1			
712		Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1			
713		Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1
м до 0,5 кг	100 м	0,45			
714		Гак універсальний
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	шт	1			
715		Гак бандажний
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	шт	1			
716		Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 100 А
(монтаж обмещувача перенапруги)	шт	3			
717		Монтаж затискачів
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	100 шт	0,57			
718		Заземлюючий спуск із МГ16	опора	1			
719		Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,07			
720		Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі 
проколюючі ізоляцію   SL 11.11	шт	4			
721		Затискач плашковий  ПС 2-1	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7	
722		Дистаційний бандаж  SО 79.1	шт	2			
723		Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35]  
SO 118.425	шт	2			
724		Дистаційні затискачі [фіксатори] фасадні
SО 76.19	шт	50			
725		Гак  бандажний SOT 29	шт	1			
726		Стальна бандажна стрічка для кріплення
гаків  СOT 37	м	4			
727		Пряжка [скріпка]  СOT 36	шт	2			
728		Гаки плоскі  SOT 28.2	шт	1			
729		Гофротруба ПВХ 40мм	м	10			
730		Труби сталеві 63х2 мм	м	2			
731		Металоконструкції монтажні	кг	5			
732		Обмежувачі перенапруги із затискачами,
проколюючими ізоляцію  SЕ 46.128-5	шт	3			
733		Заземляючий провідник МГ 16	м	3			
 		Всього по розділу 9	 	 			
 		Розділ 10. Будівельні роботи	 	 			
734		Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2	100м	8,5			
735		Забивання борозен в стінах, ширина
борозни до 50 мм, глибина борозни до
20 мм	100м	8,5			
736		Пробивання отворів діаметром до 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 1
цеглину вручну	100 отв.	0,3			
737		Пробивання отворів діаметром понад 25
мм в цегляних стінах при товщині стіни в
1 цеглину вручну	100 отв.	0,07			
738		Пробивання отворів діаметром до 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5
цеглину вручну	100 отв.	0,08			
739		Пробивання отворів діаметром понад 25
мм в цегляних стінах при товщині стіни в
2 цеглини вручну	100 отв.	0,05			
 		Всього по розділу 10	 	 			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Локальний кошторис 02-01-07 на
Блискавкозахист	 	 			
740		Улаштування блискавковiдводу до конька	шт	7			
741		Блискавкоприймач 2,0м М10/21	шт	7			
742		Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	100 м	1,35			
743		Дрiт оцинкований для блискавкозахисту
W-08/AL	м.п.	135			
744		Монтаж злучників, з"єднувачів	шт	14			
745		З'єднувач універсальний С-011	шт	7			
746		Злучник контрольний для дроту і полоси
40х4 С-034 ОС	шт	7			
747		Клема з'єднувальна С-099	шт	9			

1	2	3	4	5	6	7	
748		Монтаж тримачів, зажимів	шт	150			
749		Тримач коньковий прямий Н-042 NI	шт	40			
750		Тримач дроту під профлист H-020 NI	шт	65			
751		Тримач універсальний H-034 ОС	шт	30			
752		Тримач полоси H-035 ОС	шт	7			
753		Зажим дроту до ринви С-061 ОС "FS" ТМ*	шт	8			
754		Коробка контрольного з'єднання на стiнi	шт	7			
755		Коробка для фасадного контрольного
з'єднання К-681	шт	7			
756		Монтаж сталевих труб для прокладання
дроту дiаметром до 25 мм, укладених по
конструкцiях	100м	0,14			
757		Труба монтажна для блискавкозахисту
діам. 20мм L=2м К-201 PL	шт	7			
758		Зажим труби D.20 D20  К203  ОС	шт	21			
759		Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	100 м	0,35			
760		Полоса оцинкована  ТSО-40х4	м	35			
761		Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 100 мм2	100 м	1,12			
762		Полоса оцинкована  ТSО-40х4	м	112			
763		Стрічка гідроізолююча L=10м G-115	шт	3			
764		Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм	10 шт	4,2			
765		Комплект стрижневого уземлювача G-
16/30	шт	14			
 		МАТЕРІАЛ ВРАХОВАНИЙ
СПЕЦИФІКАЦІЄЮ	 	 			
766		Металоконструкції монтажні	кг	5			
767		Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2	100 м3	0,392			
768		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,392			
 		Всього по локальному кошторису	 	 			
 		Локальний кошторис 02-01-08 на
Автоматична система пожежної
сигналізації, система керування
евакуюванням людей та система
централізованого пожежного
спостерігання	 	 			
 	 	ПРИЛАДИ	 	 	 	 	
769		Блок базовий на 10 променів прилад
пожежної сигналізації ППКП "Тірас-16П"	шт	1			
770		Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 7 А.год	шт	2			

1	2	3	4	5	6	7	
771		Блок живлення, що установлюється
окремо (БЛ-1230)	шт	1			
772		Монтаж світло-звукового сигнального
пристрою "Джміль"	шт	1			
773		Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
у нормальному виконаннi ТПТ-3	шт	1			
774		Сповiщувач ИПР-1 ручний	шт	6			
775		Сповiщувач ИПК-8 автоматичний
димовий у нормальному виконаннi	шт	28			
776		Установлення знiмних та висувних
блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до
5 кг/ МБІ-2, МЦА-GSM	шт	1			
777		Монтаж оповіщувача ОС-1	шт	1			
778		Монтаж оповіщувача ОCЗ-12	шт	8			
779		Припаювання або вiдпаювання
одножильного проводу (припаювання
резисторів)	100кінц.	0,36			
780		Установлення ліхтаря	шт	1			
781		Установлення вказівника на стіні (знаків
безпеки)	шт	40			
 	 	КАБЕЛІ , ПРОВОДА	 	 			
782		Прокладання коробів пластикових	100м	0,94			
783		Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях бетонних і
металевих	100 м	3,71			
784		Кабель, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2	100 м	0,94			
 		МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ
РОЗЦІНКАМИ	 	 	 	 	
785		Провід розподільчий ПСВЕВ 2х0,4	1000м	0,357			
786		Провід розподільчий ПСВЕВ   4х0,4	1000м	0,0102			
787		Кабель  силовий FRHF TF180/E30-90 2х1,
5	1000м	0,0102			
788		Кабель вогнестійкий KOPkH FRHF TF
180/E90 1х2х0,8	1000м	0,051			
789		Короб  ПВХ монтажний 40х25 мм	10м	7,4			
790		Короб  ПВХ монтажний 20х10 мм	10м	2			
791		Ліхтар аварійний з акумулятором	шт	1			
792		Резистор 0,5 кОм 0,25Вт	шт	36			
793		Монтажний набір№1	шт	2			
794		Знаки безпеки "Евакуаційний вихід"	шт	9			
795		Знаки безпеки "Штовхнути щоб відкрити"	шт	17			
796		Знаки безпеки "Потягнути щоб відкрити"	шт	14			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 	 		
 	 	Локальний кошторис 02-01-09 на
Придбання обладнання  для
автоматичної системи пожежної
сигналізації, системи керування
евакуюванням людей та системи
централізованого пожежного
спостерігання	 	 	 		
797		Прилад ППКП "Тірас-16П"	шт	1			
798		Акумуляторна батарея АКБ 7 а/г	шт	1			
799		Сповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"	шт	1			
 		Примітка 1 монтаж 1резерв	 	 			
800		Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2			
 		Примітка 6 монтаж 1 резерв	 	 			
801		Сповіщувач пожежний ручний  ИПР-1	шт	7			
 	 	Примітка 28 монтаж 3 резерв	 	 	 	 	
802		Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 	шт	31			
803		Сповiщувач тривожної сигналiзацiї МЦА-
GSM	шт	1			
804		Блок безперебійного живлення БП- 1230	шт	1			
805		Оповіщувач світловий ОС-1	шт	1			
806		Оповіщувач  світловий ОСЗ-12 	шт	8			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Локальний кошторис 02-01-010 на Пуско-
налагоджувальні роботи на пожежну
сигналізацію	 	 	 	 	
 	 	Розділ 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	 	
807		Системи регулювання одноконтурні
стабілізації технологічного параметра
[незалежно від кількості параметрів
настроювання] з пропорційно-
інтегрально-диференціальним законом
управління (2 одноконтурні кільцеві
адресні лініі системи пожежної
сигналізації)	Система	1			
 		Всього по розділу 1	 	 			
 		Всього по локальному кошторису	 	 			
 		Всього по об'єкту	 	 			
 		Об'єктний кошторис 06-01  Зовнішні
мережі каналізації	 	 	 	 	
 		Локальний кошторис 06-01-01 на
Зовнішні мережі каналізаціі	 	 	 	 	
808		Розробка ґрунту екскаватором з
доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,3094			
809		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,09225			
810		Засипання траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,18475			
811		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1
(планування витісненого грунту)	100 м3	0,0349			

1	2	3	4	5	6	7	
812		Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	2,25			
813		Укладання труб каналізаційних ПВХ
діаметром 100 мм в траншеї без розпорів	100м	0,225			
814		Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8
діаметром 110 мм	м	22,5			
815		Укладання труб каналізаційних ПВХ
діаметром 160 мм в траншеї без розпорів	100м	0,08			
816		Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8
діаметром 160 мм	м	8			
817		Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,0 м із
збірного залізобетону в сухих грунтах	м3	0,54			
818		Кільця  КС10.9 залізобетоні (об'єм
бетону - 0,24 м3)	шт	1			
819		Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні 
(об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1			
820		Плити днищ  ПН10 залізобетонні (об'єм
бетону - 0,18 м3)	шт	1			
821		Кільця опорні  КО6 залізобетонні  (об'єм
бетону - 0,02 м3)	шт	1			
822		Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1			
 	 	Всього по локальному кошторису	 	 			
 	 	Всього по об'єкту	 	 			

		

		

		

		

		

		

     	

	

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	
Керівник генеральної
підрядної організації	______________