**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: *Генератори за кодом ДК 021:2015:31120000-3 «Генератори»***

***повинні відповідати наступним вимогам:***

**Рабочие параметры**

Номинальная мощность (220В) Не менше - 9.5 кВт

Максимальная мощность Не менше - 10 кВт

Уровень шума Не більше - 75 дБ

Частота тока/напряжения Орієнтовно - 50 Гц

**Характеристики двигателя и устройства**

Напряжение [однофазний (220 В)](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/941-1-faza.html)

Тип запуска [электростарт](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/332-elektrostart.html)

Марка топлива дизельное топливо

Охлаждение воздушное охлаждение

Обороты двигателя В межах - 3000 об/мин

Количество цилиндров 1

Тип двигателя 4-тактный

Мощность, л.с. 15.6 л.с.

Тип топлива дизель

Объем масляного картера Не менше - 1.65 л

**Конструктивные и функциональные особенности**

Тип розеток 2х32А (220В)

Исполнение [в кожухе](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/1931-shumozashchitnyi.html)

Тип установки [передвижные (на колесах)](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/peredvizhnyye.html)

Защита от перегрузок есть

Объём топливного бака Не менше 30 л

Информационный дисплей есть

Особенности с функцией AVR

силовая розетка (32 А)

Назначение для гаража

для котла

для сварочного аппарата

для холодильника

для коттеджа

для дома/дачи

для коммерческих учреждений

Класс защиты IP23

Стабилизация напряжения с функцией AVR

Выход 12 В есть

**Дополнительная информация**

Габариты В межах - 735x1120x860 мм

Гарантия Не менше -12 месяцев

Вес Орієнтовно - 240 кг

Класс профессиональный

Длина Орієнтовно - 1120 мм

Ширина, мм Орієнтовно - 735 мм

Высота, мм Орієнтовно - 860 мм

Комплектация

- Генератор;  
- инструкция по эксплуатации;  
- гарантийный талон;  
- картонная коробка

Кількіст - 1 шт.

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на поставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів (довідка в довільній формі).

5. В складі своєї пропозиції Учасник надає порівняльну таблицю відповідності технічним характеристикам кожної позиції запропонованого товару вимогам Замовника, підписану уповноваженою особою Учасника, за наступною формою **(учасник зазначає фактичні параметри запропонованого товару, інформація у вигляді лише відповідей «ТАК» «НІ» з визначенням конкретних числових параметрів, яким повинен відповідати вид товару)**.

6. Поставка товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам, сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

7. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника (надати лист гарантію).

8. Учасник повинен надати лист гарантію про те, що Товар буде поставлений у комплекції та упаковці виробника.

9. Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання Товару.

10. Учасник в складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі за підписом керівника учасника або особи, яка уповноважена на підписання пропозиції, із зазначенням відповідного ступеня локалізації запропонованого товару (на кожну позицію), який сформований Уповноваженим органом (вказаний ступінь локалізації повинен відповідати підпункту 1 пункту 61 Розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» на дату подання цінової пропозиції), та/або зазначенням безпосереднього посилання на відповідний товар, оприлюднений на веб-порталі електронної системи закупівель та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

11. Місце поставки товару:

08700, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 13, корпус 1.

12. **Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:**

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості запропонованого товару (на кожну позицію), з вказанням відповідного ступеню локалізації товару (ступінь локалізації на товар не має бути меншим від вказаного в тендерній пропозиції), для оприлюднення замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю. В разі не надання Постачальником фактичної калькуляції чи/або якщо зазначений ступінь локалізації є меншим, ніж зазначено в тендерній пропозиції, замовник (Покупець) не приймає такий Товар.

- технічний паспорт на кожну окрему одиницю обладнання на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

- керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на кожну окрему одиницю обладнання в тому числі, але не виключно, на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.