**Додаток № 1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Суміш асфальтобетонна гаряча дрібнозерниста марки 2 ДСТУ Б В.2.7 -119:201Х** | т | 80 |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики | Документ, що підтверджує якісні характеристики предмета закупівлі | |
| 1. Технічні положення | | |
| Якість товару, а саме:  - Суміш асфальтобетонна гаряча дрібнозерниста марки 2 повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам та вимогам щодо безпеки та охорони довкілля | Надати копії сертифікатів відповідності підприємства – виробника та копії паспортів якості. | |
| 2. Інша інформація | | |
| 2.1 Інформація про виробника Товару (найменування та його адреса),якщо він не є виробником. | | Надати довідку в довільній формі,що свідчить про найменування виробників запропонованого товару. |
| 2.2. Інформація про виробничу спроможність підприємства про приготуванню та відвантаженню асфальтобетонної суміші в зміну (8 год.). | | Надати довідку в довільній формі ,що свідчить про виробничу спроможність підприємства по приготуванню та відвантаженню асфальтобетонної суміші і вказати місцезнаходження бази (чи баз),поштову адресу ,телефон. |

- Строк поставки – з дати укладення договору до 31 грудня 2022 року.

- Умови поставки Товару: окремими партіями, товар відпускається в день та час ,узгоджений із Замовником згідно із заявкою. Об’єми партії Товару визначаються Замовником самостійно та доводиться до Учасника відповідною заявкю. Під партією Товару розуміється частина Товару, що передається Покупцем в одній заявці.

- Постачальник зобов’язаний за вимогою Замовника на кожну партію Товару, що є предметом поставки за цим Договором, надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність Товару діючим Державним стандартам (ДСТУ,СОУ тощо).

- Враховуючи технологічні особливості укладання асфальтобетонних сумішей (необхідні температурні показники продукції) з метою якісного виконання робіт та уникнення втрат матеріалу, місце знаходження бази (асфальтобетонного заводу) Учасник має бути на відстані не більше 40(сорок) кілометрів від місця знаходження Замовника – міста Івано-Франківськ, Івано-Франківської області.

- Відвантаження Товару здійснюється на заводі/базі навантаження Учасника в кузов автотранспорту Замовника.

- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.