**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів марки Skoda за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»**

1. **Технічні вимоги до станції технічного обслуговування:**

Предметом даної закупівлі є послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів Замовника.

З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів до станції технічного обслуговування (далі – СТО) висуваються наступні вимоги до Учасника:

- станція технічного обслуговування повинна бути розташована в межах адміністративної одиниці міста Хмельницький або не більше 10 км від м. Хмельницький;

- гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті наданих послуг. Гарантія на надані послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 р. № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 р. за № 1609/26386;

- запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, та включаються у вартість наданих послуг, повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації**.**

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5 MG, VIN: TMBAN2NE9KB007834, 1598 бензин, рік випуску: 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Сервісний огляд автомобіля | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Ведений пошук несправностей / Ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Ступиця з підшипником зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Передні гальмівні колодки (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Колодки гальмівні задні (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Гальмівний диск передній зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Амортизаційна стійка зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Опора амортизаційної стійки зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 9 | Колесо зняти та встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 10 | Підрамник послабити і закріпити | | | 1 |  | |  | |
| 11 | Нижній важіль зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 12 | Сайлентблок важеля підвіски – замінити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 13 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 14 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 15 | Супорта задні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 16 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Колодки гальмівні передні | | Велика британія | 5Q0698151T | шт | 1 |  | |  |
| Колодки гальмівні задні | | Італія | 5Q0698451AA | шт | 1 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 5Q0407183L | шт | 2 |  | |  |
| Мастило направляючих гальмівних супортів Teroson Plastitube 5,5г | | Німеччина | 14976D | шт | 2 |  | |  |
| Мастило пластичне 180г | | Німеччина | G052150A2 | шт | 0,1 |  | |  |
| Пiдшипник ступицi колеса | | Німеччина | 5WA407621 | шт | 1 |  | |  |
| Опора амортизатора | | Німеччина | 5Q0412331C | шт | 1 |  | |  |
| Пiдшипник опори амортизатора кульковий | | Німеччина | 5Q0412249E | шт | 1 |  | |  |
| Мідне мастило 400мл | | Німеччина | 147707 | шт | 0,37 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW 7AG, VIN: TMBAC2NE9HB006598, 1395 бензин, рік випуску: 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з сервісом по заміні масла | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Додатковий обсяг інспекційного сервісу | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Фільтруючий елемент повітряного фільтра замінити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Салонний фільтр заміна | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Ведений пошук несправностей / ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Свічка запалювання зняти/встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Сервісний к-т | | Україна | сервіс - к-т/2 | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 04E115561AC | шт | 1 |  | |  |
| Свiчка запалювання | | Японія | 04E905602 | шт | 4 |  | |  |
| Фiльтр повiтряний двигуна | | Німеччина | 04E129620 | шт | 1 |  | |  |
| Кільце ущільнююче | | Німеччина | N0138157 | шт | 1 |  | |  |
| Фiльтр салону (антиалергія) | | Німеччина | 5Q0819669 | шт | 1 |  | |  |
| Болт-пробка картера | | Німеччина | N90288901 | шт | 1 |  | |  |
| Мастило моторне 5W40 | | Франція | GS55502M9 | л | 4,2 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW 7AG, VIN: TMBAC2NE9HB006598, 1395 бензин, рік випуску: 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Колесо зняти та встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Передні гальмівні колодки (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Супорт задній - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Гальмівний диск задній зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Очисник гальм 600мл. | | Франція | 1636264180 | шт | 0,5 |  | |  |
| Мідне мастило 400мл. | | Німеччина | 147707 | шт | 0,2 |  | |  |
| Стяжка прозора 390х4.5 ELEMATIC | | Китай | Я147258408 | шт | 8 |  | |  |
| Колодки гальм передні | | Німеччина | 8V0698151S | шт | 1 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | WHT010085 | шт | 4 |  | |  |
| Диски гальмівні задні | | Німеччина | 5Q0615601F | шт | 2 |  | |  |
| Колодки гальмівні задні | | Італія | 5Q0698451AA | шт | 1 |  | |  |
| Крiплення супорта | | Німеччина | 1K0698470A | к-т | 1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Superb Style 2,0 TSI/140kW 7DSG, VIN: TMBAM8NP1NB300056, 1984 бензин, рік випуску: 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з заміною оливи | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Фільтруючий елемент повітряного фільтра зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Салонний фільтр заміна | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Свічка запалювання зняти/встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Сервісний огляд автомобіля | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Ведений пошук несправностей / Ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Мастило моторне 0W20 | | Німеччина | GS60577M9 | л | 6,3 |  | |  |
| Мастило моторне 0W20 (1,0 л) | | Німеччина | GS60577M2 | шт | 1 |  | |  |
| Фiльтр повiтряний двигуна | | Німеччина | 5Q0129620B | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 06L115562B | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр салону вугільний | | Німеччина | JZW819653G | шт | 1 |  | |  |
| Заглушка нарiзна | | Німеччина | 06L103801 | шт | 1 |  | |  |
| Сервісний к-т | | Україна | сервіс - к-т/2 | шт | 1 |  | |  |
| Рiдина охолоджуюча (антифриз) | | Німеччина | G12E050A8 | л | 0,4 |  | |  |
| Свiчка запалювання | | Німеччина | 06K905601B | шт | 4 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Superb Style 2,0 TSI/140kW 7DSG, VIN: TMBAM8NP1NB300056, 1984 бензин, рік випуску: 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Колеса зняти та встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Передні гальмівні колодки (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Колодки гальмівні задні (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Колодки гальмівні задні - сервісний режим | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Колеса балансувати (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 9 | Сходження задніх коліс -регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 10 | Розвал задніх коліс - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Змазка пластична 20г | | Німеччина | G052565A1 | шт | 0,1 |  | |  |
| Очисник HG 510мл. | | США | HG3121 | шт | 0,9 |  | |  |
| Колодки гальм задні | | Німеччина | 3Q0698451L | шт | 1 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | WHT010085 | шт | 4 |  | |  |
| Колодки гальмівні передні | | Німеччина | 5Q0698151AH | шт | 1 |  | |  |
| Мідке мастило 400 мл. | | Німеччина | 147707 | шт | 0,8 |  | |  |
| Наклейка iнформацiйна | | Німеччина | 4G0615359 | шт | 1 |  | |  |
| Елемент живлення CR2032 | | Китай | N10528301 | шт | 1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Fabia Active 1.4/63kW, VIN: TMBGC46Y65B034255, 1400 бензин, рік випуску: 2004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Амортизатор зняти/встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Упорний шарикопідшипник зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Підмоторна рама - ослабити/закріпити в сервісне положення | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Пiдшипник опори амортизатора | | Німеччина | 6N0412249E | шт | 2 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | N10127707 | шт | 6 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: SKODA Rapid Active 1.6MPI /81KW 5MG, VIN: TMBAC2NH4JB150561,**

**1598 бензин, рік випуску: 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Амортизатор задньої підвіски - зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Амортизатор замінити | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Гальмівні диски передні - заміна | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Нижній важіль зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Сайлент-блоки нижніх важелів замінити | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Сайлентблоки передніх важелів задні - заміна | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Масляний піддон - зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 9 | Передня несуща панель - зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 10 | Підрамник зняти і встановити | | | 1 |  | |  | |
| 11 | Підрамник - слюсарні роботи | | | 1 |  | |  | |
| 12 | Амортизаційна стійка - демонтаж/монтаж (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 13 | Опора амортизаторной стійки передньої замінити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 14 | Рульовий механізм з електропідсилювачем зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 15 | Сайлентблоки балки - заміна | | | 1 |  | |  | |
| 16 | Задні гальмівні колодки заміна | | | 1 |  | |  | |
| 17 | Накладка важеля стояночного гальма зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 18 | Трос стоянкового гальма зняти і встановити | | | 1 |  | |  | |
| 19 | Опори стабілізатора заміна | | | 1 |  | |  | |
| 20 | Зубчатий пас зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 21 | Натяжний ролик зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 22 | Замок дверей (передніх) зняти/встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 23 | Обшивки передньої дверки зняти/встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 24 | Вимикач склопідйомника зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 25 | Зовнішня ручка дверей ПП зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 26 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 27 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 28 | Генератор - ремонт | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Амортизатор SACHS | | Німеччина | 313378 | шт | 2 |  | |  |
| Пильник амортизатора | | Німеччина | 1J0513425 | шт | 2 |  | |  |
| Опора амортизатора | | Німеччина | 30540024 | шт | 2 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 357407182 | шт | 2 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 1J0407181 | шт | 2 |  | |  |
| Герметик (аер) VR -50 +300C 200мл. | | Німеччина | 70-31414-20 | шт | 1 |  | |  |
| Панель передня радiаторна кузова | | Німеччина | 5JA805588T | шт | 1 |  | |  |
| Опора амортизатора | | Німеччина | 1J0412331C | шт | 2 |  | |  |
| Пiдшипник опори амортизатора кульковий | | Німеччина | 6R0412249 | шт | 2 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 6R0501541A | шт | 2 |  | |  |
| Тяга-трос системи гальм | | Німеччина | 6R0609721H | шт | 2 |  | |  |
| Барабанні гальмівні накладки | | Німеччина | 6R0698525B | шт | 1 |  | |  |
| Ремкомплект механiзму гальм | | Німеччина | 6R0698545 | шт | 2 |  | |  |
| Втулка стабiлiзатора | | Німеччина | 6Q0411314R | шт | 2 |  | |  |
| Рейка кермова | | Німеччина | 51423003 | шт | 1 |  | |  |
| Ролик натягу паса ГРМ | | Німеччина | 04E109244B | шт | 1 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | N10690201 | шт | 1 |  | |  |
| Ролик натягу паса ГРМ | | Німеччина | 04E109479AA | шт | 1 |  | |  |
| Пас ГРМ зубчастий | | Німеччина | 04E109119C | шт | 1 |  | |  |
| Замок дверей правих | | Німеччина | 2314139 | шт | 1 |  | |  |
| Замок дверей лівих | | Німеччина | 2314140 | шт | 1 |  | |  |
| Перемикач склопiдiймача кнопковий | | Німеччина | 5JB959858CWHS | шт | 1 |  | |  |
| Перемикач склопiдiймача кнопковий | | Німеччина | 5JA959855AWHS | шт | 1 |  | |  |
| Ручка дверей зовнiшня | | Німеччина | 6R4837205D3FZ | шт | 1 |  | |  |
| Подушка радiатора | | Німеччина | 1K0121367F | шт | 2 |  | |  |
| Фiксатор упор-штока капота | | Німеччина | 5JA823397121 | шт | 1 |  | |  |
| Пiддон двигуна для мастила | | Німеччина | 04E103600E | шт | 1 |  | |  |
| Сальник | | Німеччина | EL242.650 | шт | 2 |  | |  |
| Шкiв пасу генератора | | Німеччина | 022903119C | шт | 1 |  | |  |
| Гвинт | | Німеччина | N91203301 | шт | 1 |  | |  |
| Гвинт | | Німеччина | N91264601 | шт | 1 |  | |  |
| Заглушка нарiзна | | Німеччина | WHT004914 | шт | 1 |  | |  |
| Кронштейн гнучкої тяги | | Німеччина | 5N0823411A | шт | 1 |  | |  |
| Датчик температури | | Німеччина | 8Z0820535B | шт | 1 |  | |  |
| Стяжка чорна 250X4.8 ELEMATIC | | Китай | 2504.8 | шт | 20 |  | |  |
| Регулятор фаз газорозподілювання | | Німеччина | B17948 | шт | 1 |  | |  |
| Трос капота | | Корея | 811901E000 | шт | 1 |  | |  |
| Диск гальмівний | | Італія | 09.7010.21 | шт | 2 |  | |  |
| Колодки гальм передні | | Італія | P85075 | шт | 1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW, VIN: TMBAC2NE5HB006954,**

**1395 бензин, рік випуску: 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з сервісом по заміні масла | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Сервісний огляд автомобіля | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Фільтруючий елемент повітряного фільтра замінити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Салонний фільтр заміна | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Кільце ущільнююче | | Німеччина | N0138157 | шт | 1 |  | |  |
| Болт-пробка картера | | Німеччина | N90288901 | шт | 1 |  | |  |
| Мастило моторне 5W40 | | Франція | GS55502M9 | л | 4,2 |  | |  |
| Фiльтр повiтряний двигуна | | Німеччина | 04E129620 | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 04E115561AC | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр салону вугільний | | Німеччина | JZW819653G | шт | 1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/110kW, VIN: TMBAC2NE5HB006954,**

**1395 бензин, рік випуску: 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Колесо зняти та встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Маслоовідділювач - замінити | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Масло для коробки передач злити і залити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Гальмівний диск передній зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Гальмівний диск задній зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Напрямна колодок / гальмівний щит спереду зняти/ встановити | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Супорт задній - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 9 | Центральний джгут проводів відремонтувати | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Очисник гальм 600мл. | | Франція | 1636264180 | шт | 1 |  | |  |
| Герметик (аер) VR -50 +300C 200мл. | | Німеччина | 70-31414-20 | шт | 0,7 |  | |  |
| З'єднувач торцевий | | Франція | 000979940 | шт | 6 |  | |  |
| Ізострічка текстильна 25мм TESA TAPE | | Іспанія | Я\_00573 | шт | 1 |  | |  |
| Зєднувач 2107 синій | | Франція | 336823 | шт | 3 |  | |  |
| Щиток захисний гальмiвних трубок | | Німеччина | 5Q0615311G | шт | 1 |  | |  |
| Диск гальівний передній | | Німеччина | 5Q0615301H | шт | 2 |  | |  |
| Колодки гальмівні передні | | Німеччина | 8V0698151S | шт | 1 |  | |  |
| Диски гальмівні задні | | Німеччина | 5Q0615601F | шт | 2 |  | |  |
| Колодки гальмівні задні | | Італія | 5Q0698451AA | шт | 1 |  | |  |
| Мастило трансмiсiйне (1.0л) | | Німеччина | G052527A2 | шт | 2,1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5 MG, VIN: TMBAN4NE3LB007230, 1598 бензин, рік випуску: 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з сервісом по заміні масла | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Діагностика підвіски | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Додатковий обсяг інспекційного сервісу. | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Повітряний фільтр зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Салонний фільтр заміна | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Ведений пошук несправностей / Відомі функції. | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Передні гальм. колодки (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Болт-пробка картера | | Німеччина | N90288901 | шт | 1 |  | |  |
| Кільце ущільнююче | | Німеччина | N0138157 | шт | 1 |  | |  |
| Сервісний к-т | | Україна | сервіс - к-т/2 | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 04E115561AC | шт | 1 |  | |  |
| Мастило моторне 5W40 | | Франція | GS55502M9 | л | 4,2 |  | |  |
| Фiльтр повiтряний двигуна | | Німеччина | 04E129620A | шт | 1 |  | |  |
| Колодки гальм передні | | Велика Британія | 5Q0698151T | шт | 1 |  | |  |
| Фiльтр салону (антиалергія) | | Німеччина | 5Q0819669 | шт | 1 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5 MG, VIN: TMBAN4NE3LB007230, 1598 бензин, рік випуску: 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Сайлентблок змастити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Підрамник ослаблений / закріплений (сервісне положення) | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Нижній важіль зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Сайлентблок важеля підвіски – замінити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Супорта передні - профілактика | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Ведений пошук несправностей / ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Мастило направляючих гальмівних супортів Teroson Plastitube 5,5г | | Німеччина | 14976D | шт | 1 |  | |  |
| Гайка | | Німеччина | N90942902 | шт | 1 |  | |  |
| Мастило пластичне | | Німеччина | G052150A2 | шт | 0,2 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | N10640501 | шт | 4 |  | |  |
| Силіконове мастило 400 мл | | Франція | 201035 | шт | 0,5 |  | |  |
| Стяжка прозора 390х4.5 ELEMATIC | | Китай | Я147258408 | шт | 8 |  | |  |
| Болт ступиці | | Німеччина | WHT005437A | шт | 1 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 5Q0407183L | шт | 2 |  | |  |
| Гайка | | Німеччина | N0150816 | шт | 2 |  | |  |
| Гайка | | Німеччина | N10332002 | шт | 6 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Karoq Style 1.4 TSI/110 kW 8AG, VIN: TMBJC7NU6PB200489, 1395 бензин, рік випуску: 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з заміною оливи | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Свічка запалювання зняти/встановити (4 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Фільтруючий елемент повітряного фільтра замінити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Салонний фільтр заміна | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Поликлиновой ремінь замінити | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Колесо зняти встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Передні гальмівні колодки (дискові гальма) заміна | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Ведений пошук несправностей / ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Сервісний к-т | | Україна | сервіс - к-т/2 | шт | 1 |  | |  |
| Кільце ущільнююче | | Німеччина | N0138157 | шт | 1 |  | |  |
| Болт-пробка картера | | Німеччина | N90288901 | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 04E115561AC | шт | 1 |  | |  |
| Мастило моторне 0W20 | | Німеччина | GS60577M9 | л | 4,3 |  | |  |
| Очисник гальм 600мл. | | Франція | 1636264180 | шт | 1 |  | |  |
| Колодки гальмівні передні | | Німеччина | 5Q0698151AH | шт | 1 |  | |  |
| Мастило направляючих гальмівних супортів Teroson Plastitube 5,5г | | Німеччина | 14976D | шт | 1 |  | |  |
| Силіконове мастило 400 мл | | Франція | 201035 | шт | 0,5 |  | |  |
| Свiчка запалювання | |  | 04E905612C | шт | 4 |  | |  |
| Змазка пластична 20г | | Німеччина | G052565A1 | шт | 0,1 |  | |  |
| Фiльтр повiтряний двигуна | | Німеччина | 04E129620 | шт | 1 |  | |  |
| Фiльтр салону (антиалергія) | | Німеччина | 5Q0819669 | шт | 1 |  | |  |
| Пас генератора полiклиновий | | Німеччина | 04E145933AL | шт | 1 |  | |  |
| Болт | | Німеччина | WHT010085 | шт | 2 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Rapid Active 1.6MPI /81KW 5MG, VIN: TMBAC2NH1JB150422, 1598 бензин, рік випуску: 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Ведений пошук несправностей / Ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Сервісний огляд автомобіля | | | 1 |  | |  | |
| 3 | Блок дросельної заслінки зняти і встановити | | | 1 |  | |  | |
| 4 | Дросельна заслінка очищення | | | 1 |  | |  | |
| 5 | Сайлентблоки балки - заміна | | | 1 |  | |  | |
| 6 | Амортизатор зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 7 | Амортизатор замінити | | | 1 |  | |  | |
| 8 | Нижній важіль зняти і встановити (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 9 | Сайлентблока повздовжнього важеля підвіски заміна (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 10 | Сайлентблоки передніх важелів задні - заміна | | | 1 |  | |  | |
| 11 | Амортизаційна стійка - демонтаж/монтаж (2 шт) | | | 1 |  | |  | |
| 12 | Опора амортизаторной стійки передньої замінити (2 шт ) | | | 1 |  | |  | |
| 13 | Опори стабілізатора заміна | | | 1 |  | |  | |
| 14 | Підрамник зняти і встановити | | | 1 |  | |  | |
| 15 | Рульовий механізм з електропідсилювачем зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 16 | Геометрія передньої і задньої частин - вимір | | | 1 |  | |  | |
| 17 | Сходження коліс передньої підвіски - регулювання | | | 1 |  | |  | |
| 18 | Задній ліхтар зняти/встановити | | | 1 |  | |  | |
| 19 | Лампа заднього ліхтаря - замінити | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 6R0501541A | шт | 2 |  | |  |
| Амортизатор | | Японія | 6R0513025BA | шт | 2 |  | |  |
| Буфер-обмежувач амортизатора | | Німеччина | 1J0512131 | шт | 2 |  | |  |
| Опора амортизатора | | Німеччина | 1J0513353D | шт | 2 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 357407182 | шт | 2 |  | |  |
| Сайлентблок пiдвiски | | Німеччина | 1J0407181 | шт | 2 |  | |  |
| Опора амортизатора | | Німеччина | 1J0412331C | шт | 2 |  | |  |
| Пiдшипник опори амортизатора кулько | | Німеччина | 6R0412249 | шт | 2 |  | |  |
| Втулка стабiлiзатора | | Німеччина | 6Q0411314R | шт | 2 |  | |  |
| Рейка кермова | | Німеччина | 6C1423058EX |  | 1 |  | |  |
| Тяга стабiлiзатора | | Німеччина | 2Q0411315B | шт | 1 |  | |  |
| Гайка | | Німеччина | N90908102 | шт | 2 |  | |  |
| Очисник універсальний 400мл. | | Франція | 1609047380 | шт | 1 |  | |  |
| Автолампа двоконтактна зі зміщенням P21/4W | | Німеччина | N10251002 | шт | 1 |  | |  |
| Автолампа безцокольна W5W | | Німеччина | N0177535 | шт | 2 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

**Автомобіль: Skoda Karoq Style 1.4 TSI/110 kW 8AG, VIN: TMBJC7NU9PB200468, 1395 бензин, рік випуску: 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | | |
| **1-ї послуги** | | **Сума** | |
| 1 | Інспекційний сервіс з заміною оливи | | | 1 |  | |  | |
| 2 | Ведений пошук несправностей / ведені функції. | | | 1 |  | |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | | **Сума без ПДВ, грн** |
| Сервісний к-т | | Україна | сервіс - к-т/2 | шт | 1 |  | |  |
| Фільтр мастила | | Німеччина | 04E115561AC | шт | 1 |  | |  |
| Мастило моторне 0W20 | | Німеччина | GS60577M9 | л. | 4,3 |  | |  |
| Очисник універсальний 400мл. | | Франція | 1636264180 | шт | 0,3 |  | |  |
| Кільце ущільнююче | | Німеччина | N0138157 | шт | 1 |  | |  |
| Болт-пробка картера | | Німеччина | N90288901 | шт | 1 |  | |  |
| Рiдина охолоджуюча (антифриз) | | Німеччина | G12E050A8 | шт | 0,3 |  | |  |
| **Разом** | | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | | |  |

*Примітка: У разі якщо технічне завдання містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містять вираз «або еквівалент».*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

***Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року***

***\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]***