КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 44310000-6 - Вироби з дроту (Електроди)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100% ; відповідність вимогам.**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз «**або еквівалент»\***

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Найменування електродів** | **Тип** | **Вид покриття** | **Діаметр (мм)** | **Відповідність** | **Маркування** | **Упаковка** | **Кількість(кг)** |
| 11 | Електроди Піонер 46 РЦ**\***  | Е46 | Рутил-целюлозне | 3 | ISO 2560-A-E420RC11 | На кожному електроді | Вологозахищений упаковка з повною інформативністю про технічні та експлуатаційні характеристики | 1000 |
| 12 | Електроди Піонер 46 РЦ**\***  | Е46 | Рутил-целюлозне | 4 | ISO 2560-A-E420RC11 | На кожному електроді | Вологозахищена упаковка з повною інформативністю про технічні та експлуатаційні характеристики | 4000 |

**\*** Необхідність закупівлі електродів Піонер 46 безпосередньо пов’язана з особливостями виробничого процесу та функціями, покладеними на підприємство. В електродах Піонер 46 марганець знижено більш ніж на 30%, виділення шкідливих речовин у зварювальному аерозолі понад 28%. Електроди Піонер 46 РЦ відрізняються легким початковим та повторним запалюванням, м'яким та стабільним горінням дуги, забезпечують малі втрати металу від розбризкування, рівномірне плавлення покриття, відмінне формування металу шва, легку відокремлення шлакової кірки.

Дозволяють виконувати зварювання на гранично низьких струмах.

Зварювання можливе у важкодоступних місцях. Можливість згинати електрод без пошкодження обмазування. Електроди малочутливі до якості підготовки кромок, наявності іржі та інших поверхневих забруднень. Можливе зварювання по окислених, олійних та пофарбованих поверхнях. Можливе зварювання як вуглецевої сталі, так і низьколегованої. За нормальних умов зберігання не вимагають прожарювання перед зварюванням.

Отже, для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю електродів Піонер 46.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи та інформацію:

1. Запропонований товар повинен бути новим, в упаковці, з нанесенням товарного знаку підприємства-виробника та відповідати чинним нормам та стандартам України (Учасник надає гарантійний лист).

2. Учасник повинен надати у складі пропозиції зразки сертифікатів якості на запропоновану продукцію.

3. Якщо товар виготовляється за ТУ або технічним завданням (ТЗ) необхідно надати повну скановану копію ТУ (або ТЗ) на виготовлення даного товару або витяги з них (титульний лист, технічні характеристики, правила приймання, зберігання, транспортування, маркування, гарантії). Документи повинні бути діючими на момент подання пропозиції Учасником.

4. Якщо товар, який пропонується учасником до постачання виробляється згідно вимог стандарту (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, тощо) необхідно надати скановану копію такого документу, який повинен бути діючим на момент подання пропозиції учасником.

***Примітки:***

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки\* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* *kptstender@ukr.net* *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
6. Якщо учасник відмовляється від підписання договору, то учасник повинен надати лист-відмову від підписання договору.
7. Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
8. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*