|  |
| --- |
| УПОВНОВАЖЕНА ОСОБАГЛЕВАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ*08631, Україна, Київська область, Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 26* |
|  |  |
| смт Глеваха | «24» серпня 2022 р. |

!!!УВАГА!!!! дана процедура не проводиться за положеннями ЗУ «Про публічні закупівлі» а є виключно інструментом для збору інформації з метою розширення кола постачальників та отримання актуальної інформації щодо рівня цін.

**Очікувана вартість закупівлі 100 000,00 грн. в системі вказана виключно з технічною метою для заповнення електронного поля та формування оголошення, вказана сума не є орієнтиром для учасників.**

Суб’єктам господарювання

**Шановні надавачі послуг!**

Глевахівська селищна рада має намір придбати ДК 021:2015: 32340000-8: Мікрофони та гучномовці (Рації) до 31.12.2022 року.

З метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель, просимо вас надати комерційні пропозиції, якщо ви зацікавлені у постачанні даного товару. Обов’язковою частиною комерційної пропозиції є:

1. Відстрочка платежу або попередня оплата.
2. Умови поставки.
3. Строк поставки.

**Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п\н | Найменування | Технічні характеристики | Оди-ниця ви-міру | Кіль-кість |
| 1 | Рації | Частотний діапазон, МГц: UHF 400-470 МГцКількість каналів для зв'язку: 199 шт.Кількість субканалів: 50 CTCSS + 105 DCSВихідна потужність передавача, Вт: 10 Вт.Дальність зв'язку, км до 25 км (пряма видімість) 5-15 км (сільська місцевість) 3-10 км (гірська місцевість) 2-7 км (в лісі) 3-5 км (міські умови)Можливість використовувати гарнітури: ТакРозміри рації, мм (без антени): 140 х 65 х 46Перемикання рівнів потужності: 2 Вт \ 5 Вт \ 10 Вт.Сканування каналів зв'язку: ТакСкремблювання: НіВведення частоти з клавіатури: НіПідсвічування клавіатури: НіБлокування клавіатури: ТакЗвукові сигнали/віброрежим: Так/ніГолосові команди: VOXДіапазон робочих температур: -30 ° С .... + 60 ° СДісплей: ТакГарантія: 3 міс.ВАГА: 360 грПилловологозахист: IP54ТЕХНІЧНІ ДАНІ ЖИВЛЕННЯ РАЦІЇНапруга живлення від АКБ: 8,4 ВТип живлення: АКБ АКБ, li-pol 3000mAhРежим економії акумулятора: ТакПАРАМЕТРИ ПРИЙМАЧА РАЦІЇ:Крок частотної сітки 25 кГц / 12,5 кГц | шт | 5 |
| 2 | PoC Радиостанция Talkpod N50 | E: GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B39/B34 FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 (a&b) TDD-LTE: B38/B39/B40/B41WCDMA: B1/B2/B5/B8WLAN: IEEE802.11 a/b/g/n (2.4 и 5 ГГц)Bluetooth: Bluetooth 4.0 с BLEПиле - і влагостійкість: IP54(стандарт)/IP67(опції)Робоча температура: -20°С...+60°СТемпература зберігання: -30°С...+70°СГабарити (В x Ш x Г): 115 х 58 х 30 ммВага (з акумулятором): 253 гОпераційна система: Android 9.0Пам’ять: Слот для TF-карти до 128 ГБSIM-карта: 1 х Standard SIM+ 1 Nano SIMПорт: USB 2.0 с Micro USBАкумулятор: 3000 мА\*чБокові кнопки: PTT, SOS, программуємаДатчик: акселерометр | шт | 5 |

УВАГА!!!! Еквівалент даного товару не розглядається.

Місце поставки: здійснюється на умовах DDP за адресою: 08631, Україна, Київська область, Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 26.

Відповідь прошу надати засобами електронної пошти на адресу: tenderglevaha@gmail.com або подати комерційну пропозицію через електронну площадку PROZORRO.