**Додаток 2**

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Інформація про необхідні якісні та кількісні характеристики**

**предмету закупівлі**

Цемент М 400 повинен бути фасованим в мішках по 50 кг/мішок.

Кількість 2 тонни.

Товар повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Цементи загальнобудівельного призначення .

Товар повинен бути новим, виготовлений відповідно до державних стандартів, з дотриманням терміну придатності.

Поставка товару здійснюється учасником за адресою: 46027, Тернопільська область, місто Тернопіль, бульвар Просвіти, 9 ( за рахунок постачальника).