**Додаток № 2 до**

**тендерної документації**

**Технічне завдання**

**на закупівлю послуг з поточного ремонту «код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»** (Поточний ремонт водогону по ділянці Понінківського водогону на території міста Полонного Хмельницької області)»

Договірна ціна – тверда

**Об'єми робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових трубдіаметром 225 мм з гідравличним випробуванням | м | 265 |   |
| 2 | Установлення поліетиленових фасонних частин:відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм | шт. | 8 |   |
| 3 | Установлення сталевих зварних фасонних частиндіаметром 100-250 мм | т | 0,085 |   |
| 4 | Протягування у футляр труб діаметром 200 мм | м | 70 |   |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|
|
|
| 1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравлічним випробуванням | 1000 м. | 0,265 |
| *2* | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225 мм | м. | 265 |
| *3* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків,**переходів діаметром до 250 мм* | *10 шт.* | *0,8* |
| 4 | Фланець розточений під бортову втулку 225 | шт. | 4 |
| *5* | Буртові втулки діам. 200мм для ПЕ труб,  | шт. | 4 |
| *6* | *Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм* | *т.* | *0,085* |
| 7 | Фланець вільний до втулки ПЕ 200 ру 10 | шт. | 4 |
| 8 | Засувка 200мм | шт. | 1 |
| 9 | Засувка д.50 | шт. | 1 |
| 10 | Перехід 200\*150 з флянцем | шт. | 2 |
| *11* | Болт М 20\*120 | шт. | 7 |
| *12* | Гайка М-20 | шт. | 14 |
| 13 | Техпластина | шт. | 0,5 |
| 14 | *Протягування у футляр труб діаметром 200 мм* | *100 м* | *0,7* |

 Примітка:

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком 2).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку 2 наступні документи: договірну ціну.

*У разі посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам.*