**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про**

**проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні**

**та кількісні характеристики предмета закупівлі)[[1]](#footnote-1)**

**Предмет закупівлі:**

**Код за ДК 021:2015 – 42120000-6 — Насоси та компресори (Насос PEDROLLO MC 15/50 10м (або еквівалент))**

ОПИС

|  |  |
| --- | --- |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Застосування | в промисловості |
| Максимальний напір | Не менше 10 м |
| Пропускна здатність | 48 куб.м/год |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 1100 Вт |
| Максимальна глибина занурення | 10 м |
| Якість води | Брудна |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Вага | До 36кг |
| Гарантійний термін | Не менше 12 міс |
| Діаметр перекачуваних частинок | 50 мм |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний, двоканальний |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від перегріву | Так |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз;єму з;єднання | 2.5 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 10 м |

1. Характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **Учасник в складі пропозиції** надає лист, яким гарантує під час надання послуги застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України.

   *Примітка: Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва — читати як вираз «або еквівалент».* [↑](#footnote-ref-1)