**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі (технічна специфікація)**

**код ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо» (гранули паливні з деревини)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | **гранули паливні з деревини**  **(Пелети з деревини хвойних порід)** | **тонна** | **160** |

Гранули паливні (пелети) не повинні містити ніяких зв’язуючих елементів: добавок кори, сміття, піску тощо. Паливні гранули (пелети) повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо їх якості з такими технічними характеристиками:

**гранули паливні з деревини**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Значення | |
| Вимоги  Замовника | Умови  Учасника |
| 1 | Діаметр | мм | 4-24 |  |
| **2** | Вологість | % | Не більше10.0 |  |
| 3 | Зольність | % | Не більше 1,0 |  |
| 4 | Нижча теплота згоряння на робочий стан проби палива | МДж/кг (ккал/кг) | Не менше 17.5 |  |
| 5 | Насипна щільність | кг/м3 | Не менше 600 |  |
| 6 | Щільність | кг/м3 | Не менше 1100 |  |
| 7 | Довжина | мм | Від 3 до 49 |  |
| 8 | Вміст загальної сірки | % | Не більше 0,08 |  |
| 9 | Вміст азоту | % | Не більше 0,3 |  |
| 10 | Вміст хлору | % | Не більше 0,02 |  |
| 11 | Вміст домішок | % | Не більше 2.0 |  |

Строк поставки – з дати укладення договору **до 31.12.2023 року.**

Учасник гарантує, що товар є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Товар повинен бути екологічно безпечним.

Доставка та завантаження товару здійснюється власними силами та автотранспортом Учасника за власні кошти.

Поставка товару має здійснюватись безперебійно, про що учасник додатково гарантує.

При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару його обсяг має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

Якість товару запропонованого Учасником, повинна відповідати технічним вимогам, вказаним у специфікації, вимогам чинних нормативно-технічних документів, нормам санітарного законодавства та іншим нормам безпеки, що діють на території України.

Якість, безпечність та походження товарів, підтверджуються документами, виданими акредитованим органом по сертифікації на спеціальному бланку та/або уповноваженою організацією, установою здійснювати випробовування відповідної продукції. В складі тендерної пропозиції надаються діючі протягом строку доставки товару сертифікати відповідності та протоколи сертифікаційних випробувань з зазначенням фактичних технічних характеристик товару.

При поставці Товару повинна дотримуватись цілісність оригінальної тари (упаковки) з необхідними реквізитами виробника. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, захисту екології та довкілля, пожежної безпеки.

Приймання товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

У випадку виявлення факту поставки неякісного Товару, який не відповідає вимогам, Покупець письмово викликає представника Постачальника для підписання спільного акту по виявленим фактам. Будь-які недоліки поставленого некомплектного або неякісного Товару Постачальник зобов’язується замінити на Товар належної якості своїми силами та за свій рахунок у тижневий термін з моменту отримання повідомлення Покупця, про що в складі пропозиції надається гарантійний лист.

Постачальник відповідає за недоліки Товару, якщо не доведе, що вони виникли після його передачі Покупцю за видатковою накладною внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання Товару, дій третіх осіб, або обставин, що звільняють від відповідальності (випадку непереборної сили тощо). Строк та порядок встановлення Постачальником факту існування недоліків Товару визначається чинним законодавством.

\* У разі наявності в даній документації та в інших документах закупівлі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

Адресна доставка та кількість:

|  |  |
| --- | --- |
| **Гранули паливні з деревини** | **Кількість (тонн)** |
| 31026 Кременчуківський ліцей с. Кременчуки вул. Каштанова 14 | **60** |
| 31013 Федорівський ліцей с. Федорівка вул. Шкільна 3 | **65** |
| 31031 Корчівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Корчівка вул. Шкільна 4 | **35** |
| **РАЗОМ** | **160** |

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)