**ДОДАТОК 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

**Технічне обслуговування внутрішніх систем газопостачання, які не є ГРМ**

К 021:2015- 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Послуги надаються згідно з Кодексом газорозподільних систем, який затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за №1379/27824, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. №285 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2015р. за №674/27119. Якість послуг повинна відповідати вимогам Державним будівельним нормам України Газопостачання ДБН В.2.5-20-2018.

**Загальний опис послуг:** у разі аварії, технічної несправності, системи газопостачання, або газових приладів з’явитися за адресами об’єктів замовника, на протязі не більше 40 хвилин, для усунення неполадок та причин їх появи.

Виконавець надає якісні послуги з технічного обслуговування, гарантуючи безпечні умови експлуатації газового обладнання, газопроводів, ГРП (ШРП, КБРТ) в міжремонтний період. Під час проведення технічного обслуговування, відповідно до складових системи газопостачання, виконавець виконує такі роботи як:

1. Перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією.

2. Ліквідація виявлених витоків газу.

3. Технічне обслуговування підземних, надземних газопроводів, запірних пристроїв, ГРП (ШРП, КБРТ).

4. Перевірка відповідності установки газових приладів, прокладання газопроводів та побудови приміщень до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації.

5. Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи.

6. Перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги.

7. Розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, встановлених на газопроводах та газових приладах.

8. Перевірка працездатності газової апаратури, пальників, автоматичних пристроїв, їх очистка, наладка та регулювання.

9. Очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини.

10. Виїзд для усунення технічних проблем за рахунок виконавця протягом 2-х годин після отримання інформації про даний факт.

Додержувати терміни виконання послуг (робіт) при проведенні ТО згідно з узгодженим сторонами графіком. Надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід виконання послуг (робіт) з технічного обслуговування. Виконаний обсяг робіт повинен бути занесений в журнал та оформлений відповідними документами.

**Строк надання послуг:**  до 31 грудня 2024 року;

**Детальний опис робіт з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адреса об’єкту** | **Газові прилади, газопроводи, ГРП (ШРП)** | **Кількість** |
| 1 | с.Водяна Балка, в.Визволителів,1. | Газопровід н/т.,підз., надз., котел. | 24м., 37м., 1шт., |
| 2 | с. В.Будища в.Святомиколаївська,3 | Газопровід н/т. підз., надз.,,котел. | 32м., 15,5м., 2шт. |
| 3 | с. В,Рудка в.Диканський шлях,2. | Газопровід н/т. підз.,надз.,котел, ПГ- 2. | 25м., 37м., 1шт.1шт. |
| 4 | с.Орданівка в.Шевченка,16. | Газопровід н/т.підз., надз., ПГ-4. | 40м., 24,5м., 1шт. |
| 5 | с.Стасі в.Яковенка,21А. | Газопровід с/т., підз. н/т надз.,РДГС-10. | 150м., 28,1м., 1шт. |
| 6 | с.Балясне в.Польова,12. | Газопровід с/т., підз.,н/т надз.РДГС-10. | 30м., 18,5м., 1шт. |
| 7 | с. П.Давидівка в.Шкільна,28А. | Газопровід н/т., підз., надз.,котел, ПГ-4. | 5м., 22,2м., 1шт.,1шт. |
| 8 | с.Діброва в.Центральна,4. | Газопровід н/т., пілд., надз., котел. | 15м., 22,5м., 1шт. |
| 9 | с.Андріївка в.Ювілейна,20. | Газопровід н/т., надз.,конвектор. | 66м., 2шт. |
| 10 | с.Надежда в. Миру,25. | Газопровід н/т. підз.,надз.,,котел, ПГ-2. | 17м., 24,5м., 1шт., 1шт. |
| 11 | с.Байрак в.Миру,1. | Газопровід н/т., підз., надз.,котел. | 33м., 58,2м., 1шт. |
| 12 | с-ще Диканька в.Медична,42. | Газопровід н/т., надз. | 18,3м. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника тендеру)* підтверджує відповідність до зазначеної вище інформації, погоджується з технічним завданням.**

*Посада, підпис, прізвище, ініціали Учасника або його уповноваженої особи та печатка (у разі використання)*