**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішення уповноваженої особи**

**протокол від 29.07.2022 року № 272**

 **О.М. Соколовський**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

1. *Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:*

**Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради, вул. Севастопольська, 58, м. Сміла, Черкаська область, 20701, код за ЄДРПОУ 25673697, категорія – орган місцевого самоврядування.**

1. *Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за н**аявності):*

**Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області), код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.**

1. *Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:* **зазначено в Додатку 1 до оголошення.**
2. *Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:*
* *Обсяг*: **зазначено в Додатку 1 до оголошення.**
* *Місце виконання робіт:* **м. Сміла, Черкаська область, 20701.**
1. *Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:* **до 16.12.2022 року.**
2. *Умови оплати:* **згідно з проєктом договору про закупівлю Додаток 2.**
3. *Очікувана вартість предмета закупівлі:* **119 304 грн. 06 коп. (Сто дев'ятнадцять тисяч триста чотири гривні 6 копійок) у т.ч. ПДВ.**
4. *Період уточнення інформації про закупівлю:* **згідно з п. 8 ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про публічні закупівлі» (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель). Вказано в інформації про процедуру на електронному майданчику.**
5. *Кінцевий строк подання пропозицій:* **згідно з п. 9 ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про публічні закупівлі»(строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю). Вказано в інформації про процедуру на електронному майданчику.**
6. *Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:* **оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – «Ціна» (питома вага критерію – 100 відсотків).** **Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.** **Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ). Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошені, та шляхом застосування електронного аукціону.**
7. *Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати):* **не вимагається.**
8. *Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати):* **не вимагається.**
9. *Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:* **1 % (один відсоток).**
10. *Інша інформація:* **до оголошення додаються Додатки:**
* **Додаток 1 -** Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
* **Додаток 2 -** Проєкт договору;
* **Додаток 3 -** Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження;
* **Додаток 4 -** Інформаційна довідка про учасника спрощеної закупівлі;
* **Додаток 5 -** Лист-згода з проєктом договору про закупівлю;
* **Додаток 6 -** Лист-згода на обробку персональних даних;
* **Додаток 7 -** Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
* **Додаток 8 -** Довідка про наявність обладнання та технологій;
* **Додаток 8.1 -** Довідка про наявність матеріально-технічної бази;
* **Додаток 9 -** Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

**Додаток 1**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в**

**м. Сміла Черкаської області)**

**код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**

|  |
| --- |
| **Роздiл 1****Автобусна зупинка по вул. Б. Хмельницького, 66** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду наавтомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-2 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 32 | Шляховi знаки типу: 5.45.1. "Пункт зупинки автобуса" | 100шт | 0,04 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 2****вул. Б. Хмельницького, 34**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 4 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено"  | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 6 | Шляховi знаки типу: 3.21 "В'їзд заборонено" | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 7 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 3****вул. Кармелюка, 43 мкр. М. Яблунівка (в напрямку Яблунівки)** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 1 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 5 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 1 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 1 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 4****вул. Т. Шевченка, 2 (біля лікарні ЖД)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 7 | Шляховi знаки типу: 2.1. "Дай дорогу" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 5****вул. Т. Шевченка, 1а (біля лікарні ЖД)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 8 | Шляховi знаки типу: 2.3. "Головна дорога" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 9 | Шляховi знаки типу: 7.8. "Направлення головної дороги" | 100шт | 0,02 |
|
| 6 | & С188888-50-1варіант 3 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для двох дорожніх знаків(4м) | шт | 2 |
|
| 7 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 4 |
|
| 8 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 9 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 6****вул. Мазура (напроти пров. Гордієнко, 135)** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 5 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Роздiл 7****вул. Героїв Холодноярців,7 навпроти**  |  |  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 18 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід"  | 100шт | 0,04 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 2 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 8****вул. Соборна, 92 напроти (пушка)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-2 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 18 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід"  | 100шт | 0,04 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 2 |
|
| 7 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 8 | & С115-126-1варіант 4 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено"  | 100шт | 0,01 |
|
| 9 | & С115-126-1варіант 2 | Шляховi знаки типу: 3.6. "Рух мотоциклів заборонено" | 100шт | 0,01 |
|
| 10 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 1 |
|
| 11 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 9****вул. Трипільська 119 навпроти зупинки "вул. Будьоного"** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1к дем.=0,7 | (Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 1 |
|
| 4 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 1 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 19 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" б/у | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 1 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,041 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,006 |
|
| 9 | ЕН27-52-2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних | 1 знак | 2 |
|
| 10 | & С115-126-1варіант 18 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід"  | 100шт | 0,04 |
|
| 11 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 12 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 2 |
|
| 13 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 14 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 10****вул. Сенатора, 58**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 20 | Шляховi знаки типу: 3.15. "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 20т, заборонено" б/у | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 21 | Шляховi знаки типу: 3.29 "Обмеженнямаксимальної швидкості 40" б/у | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі(кронштейн) | шт | 1 |
|
| 7 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| **Роздiл 11****вул. Одеська,2 навпроти**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 5 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 25 | Шляховi знаки типу: 3.15. "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 20т, заборонено"  | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 20 | Шляховi знаки типу: 3.15. "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 20т, заборонено" б/у | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С115-126-1варіант 26 | Шляховi знаки типу: 3.29 "Обмеження максимальної швидкості 40" | 100шт | 0,02 |
|
| 7 | & С115-126-1варіант 35 | Табличка типу: 7.3.1. "Напрямок дії" б/у | 100шт | 0,01 |
|
| 8 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 9 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 5 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 12****вул. Гречківська, 55 (вул.9-го січня)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 4 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 7 | Шляховi знаки типу: 2.1. "Дай дорогу" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 9 | Шляховi знаки типу: 7.8. "Направлення головної дороги" | 100шт | 0,02 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 7 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 4 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 13****вул. Уманська, 23**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 28 | Шляховi знаки типу: 1.7. "Крутий спуск" | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 29 | Шляховi знаки типу: 5.17.2. "Напрямок руху по смугам" | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 1 |
|
| 7 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 14****вул. Уманська, 3**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 33 | Шляховi знаки типу: 2.3. "Головна дорога" б/у знак | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С115-126-1варіант 34 | Шляховi знаки типу: 7.8. "Направлення головної дороги" б/у знак | 100шт | 0,01 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 15****вул. Уманська, 1** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 1 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 4 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено"  | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 1 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 16****вул. першодрукаря І. Федорова (вул. Соборна 189 напроти) 8 школа** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 30 | Шляховi знаки типу: 1.11. "Пагорб" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 3 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для двох дорожніх знаків(4м) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|
| 9 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 10 | & С115-126-1варіант 26 | Шляховi знаки типу: 3.29 "Обмеження максимальної швидкості 40" | 100шт | 0,02 |
|
| 11 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 17****вул. Громова, 86 (переїзд жд)** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 1 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 31 | Шляховi знаки типу: 1.27. "Залізничний переїзд із шлагбаумом" | 100шт | 0,01 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 1 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 1 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 18****вул. Героїв Холодноярців (перехрестя 6 школа)** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-2 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 36 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід" б/у | 100шт | 0,04 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 2 |
|
| 7 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 4 |
|
| 8 | & С115-126-1варіант 5 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" | 100шт | 0,02 |
|
| 9 | & С115-126-1варіант 7 | Шляховi знаки типу: 2.1. "Дай дорогу" | 100шт | 0,02 |
|
| 10 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 4 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 19****вул. Героїв Холодноярців,2 навпроти** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-2 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх | 1 знак | 1 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 36 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід" б/у | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 1 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 1 |
|
| 7 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 8 | & С115-126-1варіант 5 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" | 100шт | 0,02 |
|
| 9 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 10 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 20****вул. Соборна (біля Гостиного двору)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 9 | Шляховi знаки типу: 7.8. "Направлення головної дороги" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 21****вул. Соборна, 109 (гімназія)** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 30 | Шляховi знаки типу: 1.11. "Пагорб" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
|  |
| **Роздiл 22****вул. Соборна, 37** |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних | 1 знак | 4 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 18 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід"  | 100шт | 0,08 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 4 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 4 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,164 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,024 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 23****вул. Соборна, 76 (перехрестя з вул. Ю. Кондратюка)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 18 | Шляховi знаки типу: 5.38.1,2 "Пішохідний перехід"  | 100шт | 0,04 |
|
| 5 | ДН10-3-15-1 | Установлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 6 | & С115-126-1варіант 7 | Шляховi знаки типу: 2.1. "Дай дорогу" | 100шт | 0,02 |
|
| 7 | & С188888-50-1варіант 3 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для двох дорожніх знаків(4м) | шт | 2 |
|
| 8 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 9 | & С1630-114-1варіант 2 | Крiплення до щитків двох знаків | шт | 4 |
|
| 10 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| 11 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, маркаМ1000 і більше | м3 | 0,164 |
|
| 12 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,024 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 24****вул. Чмиренко, 13**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 7 | Шляховi знаки типу: 2.1. "Дай дорогу" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 4 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 25****вул. Уманська, 29**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 5 | Шляховi знаки типу: 1.33. "Діти" | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 26****вул. Громова, 2а в сторону заводу СЕМЗ**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 27****вул. Кармелюка, 2 (біля р.Г. Ташлик) в сторону М. Яблунівки**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажнихавтомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 28****вул. Б. Хмельницького, 66 (навпроти) в сторону стадіону Локомотив**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 29****вул. Кармелюка (М. Яблунівка, переїзд 914 в сторону В. Яблунівки)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, маркаМ1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 30****вул. Мазура 76/86 (навпроти) в сторону центру міста (мкр. Холодне)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ДН10-3-15-1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С1630-114-1варіант 8 | Крiплення до знаку на існуючій опорі (кронштейн) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|

|  |
| --- |
| **Роздiл 31****вул. Ржевська (біля СТО Biotron в сторону вул. Мазура)**  |
| 1 | С331-46 | Перевезення допоміжних матеріалів (спецодяг, інструменти, тощо) на вiдстань 5 км | т | 0,7 |
|
| 2 | ЖС6-3-2 | Переміщення робітників 3,0 розряду на автомобілі. | 1 км | 5 |
|
| 3 | ЕН27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 2 |
|
| 4 | & С115-126-1варіант 38 | Шляховi знаки типу: 3.3. "Рух вантажних автомобілів заборонено" з позначкою 7тн | 100шт | 0,02 |
|
| 5 | & С188888-50-1варіант 2 | Стійка зі сталевої труби внутрішній д=57 мм, s- 3мм для одного дорожного знаку(3м) | шт | 2 |
|
| 6 | & С1630-114-1варіант 5 | Крiплення до щитків одинарного знаку | шт | 2 |
|
| 7 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,082 |
|
| 8 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,012 |
|

1. Розмір, форма, фотометричні характеристики, маркування, виконання та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
2. Усі деталі і складові частини знаків повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття.
3. Типорозмір дорожніх знаків - II.
4. Товщина знаків повинна бути не менше 0,7 мм.
5. Клас світлоповертальних матеріалів – І-а.
6. Заміна або встановлення кожного дорожнього знаку проводиться після письмового повідомлення Замовника.
7. Роботи/послуги необхідно виконувати з суворим дотриманням вимог інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
8. Якість використовуваних під час виконання робіт/надання послуг матеріалів повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду матеріалів. Відповідальність за якість матеріалів несе Підрядник.
9. Гарантія якості виконаних робіт/наданих послуг повинна складати не менше 2 (двох) років.
10. Після завершення робіт/надання послуг Підрядник повинен прибрати територію, на якій проводились роботи/надавались послуги.
11. Підрядник повинен обов’язково передбачити застосування наступних заходів із захисту довкілля:
* не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
* під час експлуатації автотранспорту викиди відпрацьованих газів не повинні перевищувати допустимі норми;
* запобігати утворенню та зменшувати обсяг відходів, не допускати складування відходів у несанкціонованих місцях;
* своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;
* мінімізувати шумове забруднення.
1. Підрядник повинен мати діючу ліцензію (ліцензії) та/або дозвіл (дозволи), та/або декларацію (декларації) на ті види робіт, що потребують ліцензування та/або видачі спеціальних дозволів, та/або декларацій згідно чинного законодавства.
2. До вартості робіт/надання послуг включаються: всі витрати Підрядника, пов’язані з виконанням робіт/надання послуг, в тому числі вартість обладнання та матеріалів для виконання робіт/надання послуг, транспортні витрати, загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат, заробітна плата, кошторисний прибуток, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Підрядником, тощо.
3. Кошторисна документація на виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі, складається у відповідності до вимог «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

**Додаток 3**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ**

Учасник спрощеної закупівлі повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

1. Копія установчих документів учасника спрощеної закупівлі (Статут, положення або ін.) – юридичної особи чи копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) – для фізичних осіб.
2. Копія Витягу чи Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Копія документа, виданого органом державної фіскальної (податкової) служби про реєстрацію учасника спрощеної закупівлі платником податку на додану вартість, якщо учасник процедури закупівлі є платником цього податку. Якщо учасник спрощеної закупівлі не є платником податку на додану вартість подається копія довідки з органу державної фіскальної (податкової) служби, що свідчить про форму оподаткування учасника спрощеної закупівлі.
4. Документ, що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції учасника спрощеної закупівлі (витяг зі Статуту, виписка протоколу засновників, наказ про призначення на посаду, перебування на якій надає право укласти договір, довіреність, доручення або інший документ), дана вимога встановлюється для юридичних осіб.
5. Інформаційна довідка про учасника спрощеної закупівлі за підписом керівника, фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, що містить інформацію про учасника спрощеної закупівлі, за формою передбаченою **Додатком 4** до оголошення.
6. Лист-згода учасника спрощеної закупівлі з проєктом договору про закупівлю, за формою передбаченою **Додатком 5** до оголошення.
7. Лист-згода на обробку персональних даних учасника спрощеної закупівлі (керівника або уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, фізичної особи), згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, за формою передбаченою **Додатком 6** до оголошення.
8. Довідка про наявність в учасника спрощеної закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які будуть залучені до виконання робіт/надання послуг, за предметом закупівлі, за формою передбаченою **Додатком 7** до оголошення.

Працівники мають перебувати з учасником спрощеної закупівлі в трудових правовідносинах, регульованих законодавством України. Для підтвердження надати копії трудових книжок із записами про прийом на роботу та накази про призначення (переведення) на посаду на кожного працівника зазначеного в довідці передбаченою **Додатком 7** до оголошення.

Учасник спрощеної закупівлі може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

1. Довідка, за формою передбаченою **Додатком 8** та **Додаток 8.1.** до оголошення, що містить інформацію про наявність в учасника спрощеної закупівлі відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій для виконання умов договору.

Учасник спрощеної закупівлі може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

1. Копії діючих ліцензій та/або дозволів, та/або декларацій на ті види робіт, що потребують ліцензування та/або видачі спеціальних дозволів, та/або декларацій згідно чинного законодавства. **Обов’язкова наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме: «Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра»**.
2. Довідка, за формою передбаченою **Додатком 9** до оголошення, що містить інформацією про наявність в учасник спрощеної закупівлі досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник спрощеної закупівлі має надати:

* не менше однієї копії договору, зазначеного у довідці в повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами та додатками);
* копії/ю документів/у на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій учасником спрощеної закупівлі довідці.

Аналогічний (аналогічні) за предметом закупівлі договір (договори) має (мають) бути укладений (укладені) із суб’єктом, який є замовником в розумінні п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (в період дії з 19.04.2020 р., або так само який є замовником в розумінні п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» в період дії до 19.04.2020 р.), та інформація про укладення такого (таких) договору (договорів) повинна міститись в електронній системі закупівель.

Під аналогічним договором за предметом закупівлі слід вважати договір за яким учасник виконував роботи/надавав послуги з **встановлення та заміни дорожніх знаків**.

1. Учасник спрощеної закупівлі повинен надати у складі пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника спрощеної закупівлі технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (відповідно до **Додатку 1**) у вигляді **Гарантійного листа-згоди** з усіма технічними, кількісними та іншими вимогами замовника до предмету закупівлі, а також кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5/ іншого сумісного з ним ПК з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

- зведеного кошторисного розрахунку;

- договірної ціни;

- локального кошторису;

- підсумкової відомості ресурсів.

Ціною пропозиції вважається сума, зазначена учасником спрощеної закупівлі у його пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови спрощеної закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та інших характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, з урахуванням сум податків та зборів, що мають бути сплачені учасником спрощеної закупівлі, а також виконання зобов’язань за гарантійним строком.

1. **Гарантійний лист** в довільній формі, що учасник - переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору гарантує надання завірених належним чином наступних копій документів:
* документи**,** що містять відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
* копії установчих документів (Статут, положення або ін.) – юридичної особи чи копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) – для фізичних осіб;
* копію документа, виданого органом державної фіскальної (податкової) служби про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість – у разі, якщо Учасник є платником цього податку. Якщо Учасник не є платником податку на додану вартість – подається копія витяг/довідка з органу державної фіскальної (податкової) служби, що свідчить про форму оподаткування Учасника;
* копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19).

Документи, визначені цим оголошенням, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді сканованих копій придатних для машино зчитування (у форматі PDF), виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно цього оголошення), з копій документів, надання яких вимагається згідно оголошення та з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами.

Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, за підписом посадової особи учасника або уповноваженого представника учасника, та скріплені печаткою організації (за наявності).

Вимога щодо засвідчення печаткою та підписом уповноваженої особи/учасником, документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, не застосовується, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі відсутності в учасника документу, передбаченого цим оголошенням або в наявності є документи з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства України, учасник в складі своєї пропозиції **обов’язково надає письмове пояснення** причини відсутності або надання іншого документу, ніж зазначеного у цьому Додатку разом з копією документу, який містить відповідні відомості.

Якщо у складі пропозиції учасника надано скановану копію будь-якого документу, текст якого є нечитабельним (нечітке зображення, відсутність окремих фрагментів сторінки/інформації документу на його копії, тощо), вважатиметься, що учасник не надав такого документу, з настанням відповідних наслідків згідно ч. 13 ст. 14 Закону.

**Додаток 4**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформаційна довідка**

**про учасника спрощеної закупівлі**

1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Обрана система оподаткування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Відомості про реєстрацію учасника як платника податку на додану вартість/єдиного податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Найменування та МФО фінансової установи (банку) в якій учасником відкрито рахунок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Номер банківського рахунку, на який буде здійснюватися оплата за договором: \_\_
9. Контактний номер телефону (телефаксу):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про керівника (ПІБ, посада, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Відомості про підписанта договору (ПІБ, посада, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітка:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

**Додаток 5**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Лист-згода**

**з проєктом договору про закупівлю**

*(Повне найменування учасника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця)*, як учасник спрощеної закупівлі за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** ознайомились з проєктом договору, який наведений в **Додатку 2** до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, погоджуємось укласти договір в редакції, запропонованій замовником та гарантуємо виконання його на умовах, викладених в зазначеному проєкті договору.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітка:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

**Додаток 6**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Лист–згода**

**на обробку персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 - VI, *(прізвище, ім’я, по-батькові учасника/уповноваженої особи учасника)* надаю письмову згоду замовнику на обробку персональних даних які надані у складі пропозиції (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво/витяг платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством та оголошенням про проведення спрощеної закупівлі), за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** з метою забезпечення участі в спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітка:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

**Додаток 7**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Довідка**

**про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**

*(Повне найменування учасника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця)*, як учасник спрощеної закупівлі за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** на виконання вимог до оголошення про проведення спрощеної закупівлі підтверджуємо наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які будуть залучені до виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ПІБ** | **Посада** | **Досвід роботи на посаді** | **Освіта****(спеціальність/кваліфікаційний рівень)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітки:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

\*\*Працівники мають перебувати з учасником в трудових правовідносинах, регульованих законодавством України.

**Додаток 8**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Довідка**

**про наявність обладнання та технологій**

*(Повне найменування учасника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця)*, як учасник процедури закупівлі за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** на виконання вимог до оголошення про проведення спрощеної закупівлі підтверджуємо наявність обладнання та технологій, необхідних для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання та технологій (марка, модель, тип\*\*\*)** | **Кількість** | **Реєстраційний номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу\*\*\*/ іншого документу, що посвідчує право власності (користування**) | **Відомості про технічні характеристики (маса, потужність, об’єм двигуна, тощо)** | **Правові підстави використання****(власне, оренда, лізинг, надання послуг, тощо)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітка:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

**\*\***В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник надає свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (будівельних машин і механізмів). Якщо будівельні машини і механізми не підлягають державній реєстрації, у складі пропозиції учасник повинен надати видаткові накладні або інвентарні картки, складені відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі, коли будівельні машини і механізми (основні засоби) не є власністю учасника, то учасником на всі, вказані у довідці будівельні машини і механізми, подаються:

- договір оренди/лізингу/надання послуг/інше, який повинен бути дійсним та чинним протягом всього строку виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі, на всі будівельні машини і механізми, які не є власністю учасника. Договір повинен бути укладеним на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації (у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю). Договір оренди/лізингу/надання послуг/інше повинен містити назву, марку/модель/тип, реєстраційний номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу/видаткової накладної/інвентарної картки;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин і механізмів (якщо будівельні машини і механізми не підлягають державній реєстрації - видаткові накладні або інвентарні картки).

**\*\*\*Марка, модель, тип, реєстраційний номер будівельних машин і механізмів, які зазначені в довідці, повинні повністю відповідати:**

- марці, моделі, типу, реєстраційному номеру (за наявності) будівельних машин і механізмів, які зазначено в свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів (видаткових накладних або інвентарних картках);

- марці, моделі, типу, реєстраційному номеру (за наявності) будівельних машин і механізмів, які зазначено в договорі оренди/лізингу/надання послуг/інше.

**Додаток 8.1**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Довідка**

**про наявність матеріально-технічної бази**

*(Повне найменування учасника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця)*, як учасник процедури закупівлі за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** на виконання вимог до оголошення про проведення спрощеної закупівлі підтверджуємо наявність матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування матеріально-технічної бази** | **Кількість** | **Місцезнаходження** | **Правові підстави використання**(власне, оренда, інше) | **Документ підтверджуючий правові підстави використання**(назва документа, номер, дата) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітка:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

**\*\***В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник надає документи на всі вказані в довідці об’єкти, які підтверджують право власності учасника на об’єкти, або договір оренди/суборенди/інше який повинен бути дійсними та чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг. Договори повинні бути укладеними на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації (у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю).

**Додаток 9**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Довідка**

**про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**

*(Повне найменування учасника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код для фізичної особи - підприємця)*, як учасник процедури закупівлі за предметом закупівлі **«Утримання вулично-дорожньої мережі (встановлення та заміна дорожніх знаків в м. Сміла Черкаської області)»,** код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» **ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,** на виконання вимог до оголошення про проведення спрощеної закупівлі підтверджуємо досвід виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1. Замовник****2. Код ЄДРПОУ****3. Адреса** | **1. № договору****2. Дата укладання договору****3. Предмет договору** | **1. Сума договору****2. Сума виконання договору** | **Виконання договору:****(виконано в повному обсязі /частково виконано)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада уповноваженої особи учасника) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.\*

Примітки:

\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).

\*\*Під аналогічним договором за предметом закупівлі слід вважати договір за яким учасник виконував роботи/надавав послуги з **встановлення та заміни дорожніх знаків**.