**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Стропи, канати згідно ДК021:2015 код 44420000-0 - Будівельні товари.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Стропи, канати згідно ДК021:2015 код 44420000-0 - Будівельні товари** |
| Код ДК 021:2015 | **за кодом CPV ДК 021:2015: 44423340-6 Дротяно – канатне приладдя для вантажно – розвантажувальних робіт** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **за кодом CPV ДК 021:2015: 44420000-0 - Будівельні товари** |
| Кількість поставки товару | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Найменування**  **товару** | **Од. вим.** | **К-сть** | | 1 | Строп СКП 1,6/1500 | шт | 30 | | 2 | Строп СКП 3,2/4000 | шт | 4 | | 3 | Строп 2 СК 3,2/2500 | шт | 4 | | 4 | Строп СКП 3,2/6000 | шт | 4 | | 5 | Строп СКП 1,6/1200 | шт | 4 | | 6 | Строп СКП 3,2/1200 | шт | 4 | | 7 | Строп 4СК 3,2/2000 | шт | 4 | | 8 | Строп СКП 1,25/2000 | шт | 4 | | 9 | Строп 2СК1,6/2000 | шт | 4 | | 10 | Строп 1СК0,8/1000 | шт | 4 | | 11 | Строп1СК 0,8/900 | шт | 4 | | 12 | Строп СКП3,2/3000 | шт | 4 | | 13 | Строп 1СК0,8/1030 | шт | 4 | | 14 | Строп СКП 0,2/14000 | шт | 40 | | 15 | Канат ф6, 8мм оц., | м | 20000 | | 16 | Канат 4,8мм | м | 1500 | | 17 | Канат 5,6мм | м | 1000 | | 18 | Канат 6,2мм | м | 500 | | 19 | Канат 11,0, мм | м | 5000 | | 20 | Дріт пружинний 3,5мм | т | 1 | | 21 | Дріт в’язальний 4,6мм | т | 0,50 | |
| Місце поставки товару | **65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1.** |
| Строк поставки товару | **з дати підписання договору уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками та діє до 31.12.2024 року (включно)**  **Строк поставки Товару 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дня отримання письмової заявки Замовника на поставку Товару** |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

**Учасник повинен надати гарантійний лист:**

1. Учасник гарантує, що товар не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавствам нормам.
2. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля**.**
3. Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо відповідності запропонованого Товару технічним та якісним характеристикам закупівлі.
4. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використані.
5. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.
6. Учасник надає у складі тендерної пропозиції сертифікат або протокол випробувань (технічний паспорт, технічні умови тощо), які підтверджують якість предмету закупівлі та його безпечність для довкілля. У випадку, коли предмет закупівлі не сертифікується або відсутній протокол випробувань (технічний паспорт, технічні умови тощо), які підтверджують його якість та безпечність для довкілля учасник у складі тендерної пропозиції надає відповідний лист-роз’яснення.

**Вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики товару*** | ***Од. виміру*** | ***Кількість*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Строп СКП 1,6/1500 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп -1,втулка,вантажопідьємність 1,6т,довжина стропа 1500мм,або еквівалент | шт | 30 |
| 2 | Строп СКП 3,2/4000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,строп 1,втулка,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа 4000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 3 | Строп 2 СК 3,2/2500 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп 2,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа 2500мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 4 | Строп СКП 3,2/6000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп -1,втулка,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа6000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 5 | Строп СКП 1,6/1200 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп 1,втулка,вантажопідьємність 1,6т,довжина стропа 1200мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 6 | Строп СКП 3,2/1200 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп -1,втулка,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа 1200мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 7 | Строп 4СК 3,2/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп 4,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа 2000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 8 | Строп СКП 1,25/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп -1,втулка,вантажопідьємність1,6т,довжина стропа 2000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 9 | Строп 2СК1,6/2000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп 2,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 1,6т,довжина стропа 2000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 10 | Строп 1СК0,8/1000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп1,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 0,8т,довжина стропа 1000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 11 | Строп1СК 0,8/900 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп1,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 0,8т,довжина стропа 900мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 12 | Строп СКП3,2/3000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп 4,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 3,2т,довжина стропа 3000мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 13 | Строп 1СК0,8/1030 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний,кількість строп1,втулка, гак з замком,вантажопідьємність 0,8т,довжина стропа 1030мм,або еквівалент | шт | 4 |
| 14 | Строп СКП 0,2/14000 | ДСТУ Б В.2.8-10-98 строп канатний петльовий ,кількість строп -1,втулка,вантажопідьємність 0,2т,довжина стропа14000мм,або еквівалент | шт | 40 |
| 15 | Канат ф6,8мм оц., | ГОСТ 3282-74,або еквівалент | м | 20000 |
| 16 | Канат 4,8мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 1500 |
| 17 | Канат5,6мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 1000 |
| 18 | Канат6,2мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 500 |
| 19 | Канат11,0, мм | ГОСТ 2688-80,або еквівалент | м | 5000 |
| 20 | Дріт пружинний 3,5мм | ГОСТ 14963-78 для навивання пружин,або еквівалент | т | 1 |
| 21 | Дріт в’язальний 4,6мм | ДСТУ3282-74(відпалений,термічно оброблений),або еквівалент | т | 0,50 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

***Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару :***

***Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.***

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

У разі якщо предмет закупівлі не підлягає визначенню ступеня локалізації, Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі з інформацією про відсутність предмета закупівлі в [переліку локалізованих товарів](https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10).

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:**

- технічна специфікація, складена учасником згідно **Таблиці 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **\*\**у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно***; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*