**Додаток 3**

**До оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Експлуатаційне утримання вулиць комунальної власності, вулиці Молодіжна в с.Сторожниця, Ужгородського району**

 **(за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Вулиця.Молодіжна в с.Сторожниця Ужгородського району**  |
|  |  |
| 1 | Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 2 (влаштування водовідвідного кювету) | м3 | 22 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 2 км | т | 38,5 |   |
| 3 | Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група грунтів 2 | м2 | 90 |   |
| 4 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи |  м3 основи | 0,7 |   |
| 5 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр 500 мм |  км | 0,007 |   |
| 6 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм | м | 7 |   |
| 7 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів, група грунту 2 | м3 | 5 |   |
| 8 | Щебенево-пісчана суміш С-7  | м3 | 6,3 |   |
| 9 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу |  м2 | 159 |   |
| 10 | Розливання бітумної емульсії 1,0л/м2  | т | 0,159 |   |
| 11 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону |  т | 19,2 |   |

  |   |   |   |   |

**ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ**

 **1**.Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг з поточного ремонту та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення організації дорожнього руху в місцях надання послуг з поточного ремонту.

**2.** Під час надання послуги необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

* не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
* під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
* не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
* компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

**3.** Послуга надається у відповідності до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», наказу Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» та Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів».

**4.** Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

**5.** Гарантія якості наданих послуг – згідно вимог чинного законодавства України.

6.До актів приймання-надання послуг надаються паспорти на асфальтобетонну суміш.

**7.** У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент, який відповідає проектним рішенням».

Ми, (*назва Учасника*), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів робіт розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат.Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, будуть виконані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (у разі її використання)*