Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

до столів аудиторних та стільців учнівських

1. **Стіл аудиторний:**

*Кількість місць -* 2;

*Стільниця -* прямокутна, ДСП, 16 мм, колір: бук;

*Кромка -* ПВХ, 0,8 мм;

*Рама* **-** металева, розбірна; квадратна труба розміром 20х20, товщина стінки 1,2 мм.

*Покриття* - стійка порошкова фарба чорного кольору

*Розміри* **-** 1200х500х750мм



1. **Стілець учнівський:**

*Габарити:*

Ширина - 43 см;

Висота - 82 см;

Висота посадки - 46 см;

Довжина/Глибина - 47 см.

*Сидіння та спинка* - профільована фанера ергономічної форми;

*Рама* - металева квадратна труба розміром 20х20, товщина стінки 1,2 мм;

*Покриття* - стійка порошкова фарба чорного кольору.

