Ремонт (реставраційний) покрівлі пам'ятки архітектури «Особняк 1870-1890 р.р.» за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. Інзовська 164 (коригування)	
23-25/04-АБ	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Ремонтно-будівельні роботи	
Ремонтно-будівельні роботи	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	2107,191	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	4,03055	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	293,325	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,0	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Демонтажні роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	100м2	7,5	3429,08
3344,56	84,52
74,57	25718	25084	634
559	54,5160
1,0526	408,87
7,89	
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами	100м2	7,5	2112,26
2067,05	45,21
39,89	15842	15503	339
299	32,1120
0,5630	240,84
4,22	
3	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами
з дощок	100м2	0,75	3017,95
2972,74	45,21
39,89	2263	2230	33
30	42,9960
0,5630	32,25
0,42	
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,4	1058,66
1058,66	__-__
  -    	423	423	__-__
  -    	17,2560
  -    	6,9
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової
сталі з землі та помостів	100м	0,2	1347,14
1347,14	__-__
  -    	269	269	__-__
  -    	20,9280
  -    	4,19
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	44515	43509	1006
888	 	693,05
12,53	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	44515	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	44397	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	27942	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	84,67	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9981	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	72457	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	72457	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Монтажні роботи  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	1,7	16072,13
3247,18	50,12
44,22	27323	5520	85
75	48,1920
0,6242	81,93
1,06	
7	КБ12-12-1
Н2=Н3=Н5
= 1,15	Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці "Монтерей"	100м2	7,5	21135,39
11593,29	__-__
  -    	158515	86950	__-__
  -    	172,0584
  -    	1290,44
  -    	
8	& С111-
1139-Б
варіант 5
К=1.15	Металочерепиця Венера Arvedi matt, 0,5 мм	м2	780	470,92
  -    	__-__
  -    	367318	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	& С113-
1885-4
варіант 1	Цвяхи 3,5х70	кг	4,59	50,35
  -    	__-__
  -    	231	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	& С113-
1885-4
варіант 2	Цвяхи 2х35	кг	3,12	50,35
  -    	__-__
  -    	157	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	& С111-
1477-2
варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	4590	2,30
  -    	__-__
  -    	10557	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	& С111-
1720А
варіант 2	Гідробарьєр	м2	862,5	30,09
  -    	__-__
  -    	25953	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	& С111-58-
11
варіант 2	Планка конькова	м	36,3	218,70
  -    	__-__
  -    	7939	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	& С111-
1722-1-2О
варіант 1	Снігозатримувач в=600 мм	м	74,8	219,40
  -    	__-__
  -    	16411	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	& С111-58-
12
варіант 5	Карнизна планка	м	89,1	183,80
  -    	__-__
  -    	16377	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	& С111-58-
12
варіант 2	Капельник	м	89,1	177,90
  -    	__-__
  -    	15851	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	& С111-58-
12ЭН
варіант 4	Єндова планка нижня 	м	13,2	192,43
  -    	__-__
  -    	2540	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	& С111-58-
12ЭН
варіант 5	Єндова планка верхня	м	13,2	194,47
  -    	__-__
  -    	2567	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	Утеплення покрівлі 200 мм	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КР8-37-5	Утеплення покриттiв мінераловатними
плитами насухо	100м2	7,5	3171,04
3051,14	119,90
105,79	23783	22884	899
793	47,4000
1,4933	355,5
11,2	
20	& С114-6-У-
18
варіант 4	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock
Max	м3	154,5	4613,65
  -    	__-__
  -    	712809	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	КБ10-53-1
Н2=Н5=1,15	Укладання контррейки	м3	1,29	11696,24
2093,72	__-__
  -    	15088	2701	__-__
  -    	27,8346
  -    	35,91
  -    	
22	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	7,5	701,31
551,52	__-__
  -    	5260	4136	__-__
  -    	8,5680
  -    	64,26
  -    	
23	& С111-566-
4
варіант 1	Паробарьер	м2	862,5	31,07
  -    	__-__
  -    	26798	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	КР8-40-5	Улаштування торцевої планки	100м	0,35	6313,04
6313,04	__-__
  -    	2210	2210	__-__
  -    	91,3080
  -    	31,96
  -    	
25	& С111-58-
15-К
варіант 5
К=1.1	Торцева планка	м	38,5	184,96
  -    	__-__
  -    	7121	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	КР8-40-5	Улаштування планки примикання	100м	0,52	6313,04
6313,04	__-__
  -    	3283	3283	__-__
  -    	91,3080
  -    	47,48
  -    	
27	& С111-58-
15-К
варіант 7
К=1.1	Планка примикання	м	28,6	178,84
  -    	__-__
  -    	5115	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	& С111-58-
15-К
варіант 6
К=1.1	Планка примикання верхня	м	28,6	178,84
  -    	__-__
  -    	5115	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	КР8-40-5	Улаштування фронтальної планки	100м	0,35	6313,04
6313,04	__-__
  -    	2210	2210	__-__
  -    	91,3080
  -    	31,96
  -    	
30	& С111-58-
12
варіант 7	Фронтальна планка	м	38,5	183,00
  -    	__-__
  -    	7046	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	КР8-40-5	Улаштування парапетної планки	100м	0,27	6313,04
6313,04	__-__
  -    	1705	1705	__-__
  -    	91,3080
  -    	24,65
  -    	
32	& С111-58-
12
варіант 6	Парапетна планка	м	29,7	183,00
  -    	__-__
  -    	5435	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	1474717	131599	984
868	 	1964,09
12,26	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1474717	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1342134	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	132467	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	80159	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	237,15	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	27957	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1554876	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	1554876	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Вогнезахист дер. конструкцій 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат
під покрівлю, покриттів та настилів по
фермах	100м2	11,25	401,57
401,57	__-__
  -    	4518	4518	__-__
  -    	5,8080
  -    	65,34
  -    	
34	С1113-286
варіант 3	Просочувальна рідина "Аргуспрофі"	кг	330	99,47
  -    	__-__
  -    	32825	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	37343	4518	__-__
  -    	 	65,34
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	37343	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	32825	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4518	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2681	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,84	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	924	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	40024	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	40024	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Водозливна система 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Водостічна система даху	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів	100м	1,26	4936,56
4936,56	__-__
  -    	6220	6220	__-__
  -    	66,4320
  -    	83,7
  -    	
36	& С113-
1378-1
варіант 2	Водостічний жолоб 100	м	84,24	240,50
  -    	__-__
  -    	20260	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
37	& С113-72-
14
варіант 2	Труба водостічна 100	м	46,8	218,27
  -    	__-__
  -    	10215	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	& С188888-
52-9Д
варіант 2	Дощоприймач 100	шт	9	378,21
  -    	__-__
  -    	3404	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	& С121-812
варіант 2	З'єднувач для ринви	шт	24	181,06
  -    	__-__
  -    	4345	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	& С1530-КЖ
варіант 2	Кронштейн ринви	шт	162	92,60
  -    	__-__
  -    	15001	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	& С113-72-
15
варіант 2	Коліно жолоба внутрішнє 	шт	4	236,93
  -    	__-__
  -    	948	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	& С113-72-
15
варіант 3	Коліно жолоба зовнішнє	шт	5	231,90
  -    	__-__
  -    	1160	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
43	& С113-72-
15
варіант 1	Коліно	шт	28	221,82
  -    	__-__
  -    	6211	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	& С113-72-
15
варіант 4	Труба з коліном 	шт	28	257,08
  -    	__-__
  -    	7198	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	& С1630-
114-3-1Д
варіант 2	Обхват труби 	шт	90	160,31
  -    	__-__
  -    	14428	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	89390	6220	__-__
  -    	 	83,7
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	89390	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	83170	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	6220	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3538	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	10,04	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1184	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	92928	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	92928	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Підігрів жолобів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на
скобах (кабель нагрівальний)	100м	2,95	7961,07
6133,44	__-__
  -    	23485	18094	__-__
  -    	81,5400
  -    	240,54
  -    	
47	& 15095-
46101-1-К
варіант 2	Кабель нагрівальний	1000м	0,3009	222913,44
  -    	__-__
  -    	67075	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
48	& 2415-
1382-3
варіант 2	Монтажна стрічка сталева оцинкована
подвійна	м	110,16	48,99
  -    	__-__
  -    	5397	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
49	& 2415-
1382-2
варіант 3	Ланцюг металевий зварний оцинкований, 8
мм	м	137,7	180,57
  -    	__-__
  -    	24864	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	& С1545-56-
4
варіант 3	Пластикові кріплення кабелю на ланцюг	шт	540	21,98
  -    	__-__
  -    	11869	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні	шт	1	388,43
264,84	4,80
0,18	388	265	5
  -    	3,5640
0,0024	3,56
  -    	
52	& 1504-
12093-2
варіант 7	Корпус NRP-24 Z	шт	1	2193,21
  -    	__-__
  -    	2193	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	& С1547-16-
79
варіант 3	Вимикач автоматичний, 10А х-ка С  	шт	10	301,22
  -    	__-__
  -    	3012	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	& С1547-16-
80
варіант 4	Вимикач автоматичний, 20А х-ка С  	шт	1	326,72
  -    	__-__
  -    	327	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	КР17-7-9	Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку	100м	0,04	2276,05
2111,58	__-__
  -    	91	84	__-__
  -    	30,9480
  -    	1,24
  -    	
56	С113-2126
варіант 2	Труби гнучкі гофровані з ПВХ зниженої
горючості, d=25 мм	м	4,04	18,44
  -    	__-__
  -    	74	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях	100м	0,18	10443,67
5675,80	120,87
4,60	1880	1022	22
1	76,3800
0,0605	13,75
0,01	
58	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм	м	18	79,31
  -    	__-__
  -    	1428	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
59	КБ21-14-1
Н 2,5=1,15	Прокладання коробів	100м	2,88	4437,50
4209,81	__-__
  -    	12780	12124	__-__
  -    	56,6520
  -    	163,16
  -    	
60	& С118-37-
3-1
варіант 4	Короб прямий 2000х30х20 мм	м	290,88	32,78
  -    	__-__
  -    	9535	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,17	949,75
789,28	__-__
  -    	3011	2502	__-__
  -    	11,5680
  -    	36,67
  -    	
62	15095-2093
варіант 1	Кабель ВВГнг 3х1,5	1000м	0,31926	37763,14
  -    	__-__
  -    	12056	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	15095-2101
варіант 7	Кабель ВВГнг 5х4	1000м	0,00408	73455,63
  -    	__-__
  -    	300	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
64	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні	шт	1	388,43
264,84	4,80
0,18	388	265	5
  -    	3,5640
0,0024	3,56
  -    	
65	& 1504-
12093-2
варіант 9	Шафа автоматичного управління системою
електрообігріву водостоків i жолобiв, 380 В,
Iн=16А в комплекті з добовим таймером   
ElectrO T15A.	шт	1	23970,21
  -    	__-__
  -    	23970	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	204123	34356	32
1	 	462,48
0,01	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	204123	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	169735	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	34357	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	18077	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	44,87	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5288	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	222200	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	222200	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Блискавкозахист 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
66	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	100 м	3,54	2425,48
2425,48	__-__
  -    	8586	8586	__-__
  -    	32,6400
  -    	115,55
  -    	
67	& С111-
1809-2
варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту
O8мм	паг/м	354	38,40
  -    	__-__
  -    	13594	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
68	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	100 м	1,49	2547,63
2282,80	222,55
8,46	3796	3401	332
13	30,7200
0,1114	45,77
0,17	
69	& С111-964-
1
варіант 2	Полоса оцинкована 25х4	т	0,11622	65764,95
  -    	__-__
  -    	7643	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
70	& С1110-30-
2
варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований	шт	14	224,77
  -    	__-__
  -    	3147	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
71	& С1110-30-
1
варіант 9	Затискач для дроту універсальний
оцинкований	шт	13	229,87
  -    	__-__
  -    	2988	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
72	& С1110-30-
2
варіант 3	Затискач для полоси хрестовий оцинкований	шт	3	189,07
  -    	__-__
  -    	567	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
73	& С1110-30-
2
варіант 4	Затискач контрольний (3 пластини)
оцинкований	шт	9	204,37
  -    	__-__
  -    	1839	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
74	& С1110-30-
2
варіант 5	Зажим для дроту до ринви оцинкований	шт	7	224,77
  -    	__-__
  -    	1573	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
75	& С1110-30-
2
варіант 7	Тримач дроту універсальний оцинкований	шт	90	39,13
  -    	__-__
  -    	3522	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
76	& С1110-30-
2
варіант 8	Тримач дроту металевий з дюбелем,
Н=185мм	шт	63	148,27
  -    	__-__
  -    	9341	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
77	& С1110-30-
2
варіант 9	Тримач полоси металевий з дюбелем та
гвинтом, Н=70мм	шт	9	92,17
  -    	__-__
  -    	830	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	& С1110-30-
2
варіант 10	Тримач коньковий півкруглий універсальний
оцинкований	шт	33	97,27
  -    	__-__
  -    	3210	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
79	& С1110-30-
2
варіант 11	Труба монтажна термостійка для
блискавкозахисту 20/12	шт	27	49,33
  -    	__-__
  -    	1332	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
80	& С1110-30-
2
варіант 12	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	27	21,79
  -    	__-__
  -    	588	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
81	& С1110-30-
2
варіант 13	Коробка для фасадного контрольного
з'єднання	шт	9	97,27
  -    	__-__
  -    	875	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
82	& С111-829-
23-1
варіант 3	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	шт	90	2,89
  -    	__-__
  -    	260	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
83	С1113-292
варіант 1	Паста антикорозійна	т	0,0005	130898,35
  -    	__-__
  -    	65	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
84	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм	10 шт	0,9	10550,78
998,73	4296,65
579,80	9496	899	3867
522	13,4400
7,1123	12,1
6,4	
85	& С111-971-
4К
варіант 1	Комплект заземлення G-16/30	комплект	9	2381,50
  -    	__-__
  -    	21434	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
86	& С111-244-
7-28
варіант 1	Герметик типу Гермобутил	кг	0,8	255,48
  -    	__-__
  -    	204	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
87	& С1544-89-
3
варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м	шт	3	367,39
  -    	__-__
  -    	1102	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
88	& С1110-30-
1
варіант 10	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5
м	шт	1	4590,37
  -    	__-__
  -    	4590	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
89	С117-1
варіант 1	Клема фальцева металева оцинкована	шт	2	102,04
  -    	__-__
  -    	204	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
90	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 1	100 м3	0,21	17020,94
17020,94	__-__
  -    	3574	3574	__-__
  -    	277,4400
  -    	58,26
  -    	
91	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,21	12765,71
12765,71	__-__
  -    	2681	2681	__-__
  -    	208,0800
  -    	43,7
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6	107041	19141	4199
535	 	275,38
6,57	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	107041	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	83701	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	19676	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	11049	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	29,69	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3500	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	118090	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6	118090	 	 	 	 	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Інше 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,688	100,00
100,00	__-__
  -    	1969	1969	__-__
  -    	1,6300
  -    	32,09
  -    	
93	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	19,688	162,03
  -    	162,03
18,85	3190	  -    	3190
371	__-__
0,2240	__-__
4,41	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7	5159	1969	3190
371	 	32,09
4,41	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	5159	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2340	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1456	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,38	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	516	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	6615	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7	6615	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	1962288	241312	9411
2663	 	3576,13
35,78	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1962288	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1711565	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	243975	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	144903	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	418,64	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49350	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	2107191	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	2107191	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4030,55	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	293325	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________І.О. Пустовітенко	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________П.І. Везенков	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]