***Додаток 5***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Лот № 2:**

**ДК 021:2015: 35330000-6 Боєприпаси (набої калібру 9х18 (35331500-8 – Патрони))**

| **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Кількість, шт.** |
| --- | --- | --- |
| **Набої калібру 9х18 FMJ** | **Патрони калібру 9х18 FMJ** є товаром військового призначення (є спеціально призначеними для військового використання боєприпасами для автоматичної та напівавтоматичної зброї, що використовується особовим складом військових та правоохоронних підрозділів).  **Набої калібру 9х18 FMJ** є пістолетним унітарним боєприпасом зі сталевою грибоподібною серцевиною, запресованою у свинцеву оболонку, з біметалевою чи латунною гільзою без фланцю, який є спеціально призначеним для військового використання, а саме є призначеним для автоматичних 9-мм пістолетів та пістолетів-кулеметів типу ПМ, АПС, Форт-12, Форт-14, Форт-17, К2, ČZ 83 тощо.  Технічні характеристики набою калібру 9x18 FMJ:  Калібр кулі, мм: 9.27  Куля масою, г: 6.1  Тип кулі: куля з суцільнометалевою оболонкою Full Metal Jacket  Довжина набою, мм: 25.00  Довжина гільзи, мм: 18.10  Діаметр фланця гільзи, мм: 9.95  Товщина фланця гільзи, мм: 1.25  Діаметр шиї гільзи, мм: 9.91  Діаметр основи гільзи, мм: 9.95  **Вимоги до маркування.**  Кожен патрон повинен мати маркування, нанесене безпосередньо на патрон. Маркування повинне бути чітким і таким, що не стирається.  Маркування патрона має містити:  знак для товарів та послуг підприємства-виробника чи його назву (дозволено наносити інше маркування, яке дає можливість ідентифікувати виробника патронів).  Маркування споживчої тари має повинно відповідати вимогам стандартів чи технічних умов виробника та може містити:  назву патрона;  напис: «Вироблено в Україні» (для патронів вітчизняного виробництва);  знак для товарів та послуг підприємства-виробника чи його назву;  калібр патрона;  номер партії та кількість патронів у споживчій тарі;  дату виготовлення (місяць і рік);  гарантійний строк зберігання (для патронів вітчизняного виробництва). | **15 000** |

*Відповідність предмета закупівлі вказаним технічним вимогам підтверджується висновком експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України.*

**1. Умови поставки** – склад замовника, м. Чернівці, вул. Кармелюка,9, 58001, у критих транспортних засобах.

**2. Обсяги поставок** – партіями по замовленню покупця.

**3**. **Тара і маркування** – товар постачається в упаковці, яка повинна забезпечити збереження Товару під час транспортування та зберігання.

**4**. Товар повинен відповідати вимогам стандартів та технічних умов щодо їх виробництва.

**5**. Перевезення товару до одержувача повинен проводити постачальник.

Примітка:

Технічне завдання, підписується та завіряється печаткою учасника (у разі наявності печатки).

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".