***Додаток 2***

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Назва предмета закупівлі: Код за ДК 021:2015 (CPV):  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт відділення денного стаціонару поліклінічного відділення № 1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габдрахманова, 5 м. Кропивницький)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні  роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок  із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,49 |  |
| 2 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 4,49 |  |
|  | Роздiл 2. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 110,91 |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 156,03 |  |
| 5 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 266,94 |  |
| 6 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 236 |  |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 155,43 |  |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 70 мм | м2 | 155,43 |  |
| 9 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття  понад 10 м2 | м2 | 31,52 |  |
| 10 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття  понад 10 м2 /вартість лінолеуму не враховано, в  наявності у замовника/ | м2 | 123,91 |  |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 111,51 |  |
| 12 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 60 мм | м2 | 111,51 |  |
| 13 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на  розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 111,51 |  |
| 14 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 175,86 |  |
|  | Роздiл 3. Опорядження |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 150,83 |  |
| 16 | (Демонтаж) Опорядження стель вагонкою | м2 | 111,1 |  |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 250,48 |  |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 250,48 |  |
| 19 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів над дверима | м2 | 8,9 |  |
| 20 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 8,9 |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 8,9 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм | м2 | -8,9 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 8,9 |  |
| 24 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 656,33 |  |
| 25 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 26,91 |  |
| 26 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 106,94 |  |
| 27 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 628,12 |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 628,12 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм | м2 | 628,12 |  |
| 30 | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 628,12 |  |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 69,64 |  |
| 32 | Улаштування покриттів з ламінату /оздоблення дверних  відкосів та окантовки ліфтових дверей | м2 | 5,2 |  |
| 33 | Улаштування відбійників-дошок | м | 144 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 15,9 |  |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм | м2 | 15,9 |  |
| 36 | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін ,  підготовлених під фарбування | м2 | 15,9 |  |
|  | Роздiл 4. Різні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 37 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних  будівлях з газобетонних блоків | м3 | 0,7 |  |
| 38 | Навантаження сміття вручну | т | 18,440885 |  |
| 39 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 18,440885 |  |
| 40 | Перевезення сміття до 15 км | т | 36,88177 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та  каналізація |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, В2 та Т3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 15 |  |
| 42 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 43 | Установлення муфтових кранів | шт | 4 |  |
| 44 | Монтаж шафи протипожежної | шт | 1 |  |
| 45 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 46 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 48 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2  рази | м2 | 0,36 |  |
| 49 | (Демонтаж) Монтаж шафи протипожежної | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | (Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром  50 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Побутова каналізація К1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром до 50 мм | м | 4 |  |
| 52 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 11 |  |
| 53 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 11 |  |
| 54 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні  роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Щити |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 55 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 57 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 1 |  |
| 58 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 60 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 1 |  |
| 61 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 62 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 63 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 64 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Електроапаратура |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 65 | Установлення корпуса модульного | шт | 3 |  |
| 66 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлювальна арматура |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 67 | Монтаж світильників вбудованих | шт | 31 |  |
| 68 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",  "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 11 |  |
| 69 | Монтаж світильників бактерицидних | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 4. Розетки, вимикач |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 70 | Установлення штепсельних розеток герметичних та  напівгерметичних | шт | 62 |  |
| 71 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 12 |  |
| 72 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
|  | Роздiл 5. Кабелі та провідникова продукція |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 73 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 388 |  |
| 74 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 570 |  |
| 75 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2  до 35 мм2 в труби | м | 11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до  25 мм | м | 958 |  |
| 77 | Монтаж металорукавів діаметром понад 25 мм до 40 мм | м | 5 |  |
| 78 | Монтаж металорукавів діаметром до 25 мм | м | 6 |  |
|  | Роздiл 6. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 79 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 30 |  |
| 80 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 15 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на опалення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Установлення клапанів та кранів | шт | 32 |  |
| 82 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 33,33 |  |
| 83 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з  регулюванням | прилад | 16 |  |
| 84 | Улаштування тепловідбивного екрану | м2 | 24 |  |
| 85 | Установлення грат | грати | 16 |  |
| 86 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 16 |  |
| 87 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 24 |  |
| 88 | (Демонтаж) Установлення опалювальних конвекторів | кВт | 19,792 |  |
| 89  90  91 | Заміна вентиляційних грат  Підсумкова відомість ресурсів до локального  кошторису № 02-01-02  IV. Устаткування  Вогнегасник порошковий ВП-5  Кран-комплект пожежний HW-25-52NKV для  одного пожежного крана Ду 50 і кран-  комплекта Ду25 /ТОВ "Нові пожежні  технології"/ | шт  шт  шт | 14  2  1 |  |