**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Послуги з обов’язкового технічного контролю автотранспортних засобів Замовника повинні відповідати наступним вимогам:

1.Технічний контроль повинен проводитися відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року №137 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу».

2. Обов’язкова наявність у Виконавця Атестату Про акредитацію компетентності випробувальної лабораторії, виданого Національним агентством з акредитації України.

3. Внесення експертної організації до Реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України.

4.Обов’язковий технічний контроль автотранспортних засобів повинен включати наступний вид послуг:

- перевірка технічного стану КТЗ за умовами безпеки та екології та придатності до експлуатації;

- перевірка наявності маркування знаком офіційного затвердження типу стосовно викидів забруднюючих речовин;

- перевірка маркування та вимог до конструкції кріплення ременів безпеки;

- викиди забруднювальних речовин;

- перевірка маркування скла КТЗ щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН та визначення світлопропускання;

- перевірка маркування зовнішніх світлових приладів КТЗ щодо відповідності Правил ЄЕК ООН;

- перевірка механічного стану керма та сумарного люфту кермового механізму у складі КТЗ;

- перевірка наявності, працездатності, маркування та пломбування обмежувача швидкості та/або спідометра;

- визначення відповідності нерухомих КТЗ стосовно створюваного ними шуму.

5.Технічний контроль автотранспортних засобів Замовника повинен проводитися позачергово.

6.Повторний технічний контроль автотранспортних засобів проводити після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.

7.Відразу по закінченню проведення технічного контролю автотранспортного засобу, Виконавець повинен надати Замовнику Протокол перевірки технічного стану автотранспортного засобу та Акт виконаних робіт.

8. У разі якщо станція чи пункт технічного контролю Виконавця знаходиться не за місцем реєстрації автотранспортних засобів Замовника (м. Полтава), а за адресою в іншому населеному пункті, то забезпечення наявності автотранспортних засобів для проведення обов’язкового технічного контролю здійснюється за рахунок самого Виконавця у день, визначений Замовником згідно Заявки. Письмова Заявка від Замовника надсилається факсом чи на електронну скриньку Виконавця за 3 (три) робочі дні до необхідного дня проведення обов’язкового технічного контролю автотранспортних засобів.

9. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.

Перелік транспортних засобів, які потребують проходження обов’язкового

технічного контролю на 2023 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Марка транспорту | д.н.з. | Категорія ТЗ | Періодичність проведення технічного контролю |
| 1 | ГАЗ-3307 | ВІ 0941 АН | М 2 | один раз на рік |
| 2 | ГАЗ-3309 | ВІ 0460 АО | М 2 | один раз на рік |
| 3 | ЗІЛ-45065 | ВІ 1383 АН | М 2 | один раз на рік |
| 4 | УАЗ-3303 | ВІ 0531 АН | N 1 | один раз на рік |
| 5 | ІЖ-2715 | ВІ 0937 АН | N 1 | один раз на рік |
| 6 | ГАЗ-33021 | ВІ 0939 АН | N 1 | один раз на рік |
| 7 | РЕНО-ЕКСПРЕС | ВІ 3846 НК | N 1 | один раз на рік |
| 8 | ВАЗ-2107 | ВІ 0935 АН | М 1 | один раз на рік |
| 9 | ВАЗ-2107 | ВІ 7616 ВА | М 1 | один раз на рік |
| 10 | ВАЗ-2107 | ВІ 9713 АЕ | М 1 | один раз на рік |
| 11 | ЛАНОС | ВІ 0936 АН | М 1 | один раз на рік |
| 12 | ГАЗ-3110 | ВІ 7960 СА | N 1 | один раз на рік |
| 13 | Фольксваген Пассат | ВІ 5552 АХ | N 1 | один раз на рік |

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*