**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:** Товар - Пробовідбірники для нафтопродуктів (ПП-5 або аналог) ДК 021:2015 – 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів.

**Обсяг закупівлі – 25 шт.**

Доставка: на адресу Замовника Україна, Київська область, Київ, 04215, вул. Світлицького, 28-а, здійснюється Постачальником не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту погодження сторонами партії Товару або отримання заявки (письмово або по телефону або лектронною поштою). Заявка або узгодження партії Товару проводиться до 31.12.2024.

**Призначення: для відбирання проб нафтопродкуктів зі стаціонарних резервуарів і транспортних місткостей на різних горизонтах.**

**Матеріал та габаритні розміри** **одного Пробовідбірника для нафтопродуктів ПП-5 або аналога:**

**-** метал

- Довжина не більше - 607 мм;

- діаметр - 60 мм;

- об’єм, що відбирається - 1,0±5% дм3;

- вага – не більше 3 кг.

**Комплектність одного Пробовідбірника** **для нафтопродуктів (ПП-5 або аналог):**

- пробовідбірник – 1 шт;

- паспорт від виробника з заводським номером – екземпляр;

Гарантійний срок експлуатації – 6 місяців з дня введення в експлуатацію.

**До кожного пробовідбірника повинен додаватись трос з заземленням (мінімальна довжина 4м.)**

**Пробовідбірники для нафтопродуктів (ПП-5 або аналог) повинні відповідати** **вимогам діючих стандартів: ТУ У 33.2-24607422-028:2010 та/або ДСТУ4488:2005.**

На підтвердження відповідності вимогам діючих стандартів, у складі тендерної пропозиції учасник надає паспорт або інший документ якості на пробовідбіпник для нафтопродуктів ПП-5 або аналогу.

**Пробовідбірники для нафтопродуктів які будуть поставлятись повинні бути новими, такими, що не були у використанні, справні, не пошкоджені, без дефектів, упаковка непошкоджена.**

**Постачальник при поставці товару повинен передати Замовнику паспорт виробника на кожен пробовідбірник для нафтопродуктів.**

**У разі виявлення при передачі дефекту, пошкоджень, невідповідність товару Замовник не приймає такий товар, а Постачальник здійснює заміну на новий протягом 14 днів.**

**На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісні характеристики предмета закупівлі та можливості надання послуг відповідно до вимог Замовника, Учасник надає у складі тендерної пропозиції підписаний Учасником додаток 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі».**

**У разі ненадання Учасником у складі тендерної пропозиції, підписаного додатку 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» Замовник відхилить таку пропозицію на підставі абзацу другого, підпункту 2 пункту 44 Особливостей.**

**Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку, назву чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент»**