Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Обігрівач дизельний автономний**

**(50шт.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Потужність | 5-10 кВт |
| Паливо | Дизель |
| Паливний бак | 10 літрів |
| Номінальна напруга | 12 В |
| Робоча температура нагрівача | -40° С - +50° С |
| Покриття  | пластик |
| Колір | чорний |
| Пульт | + |
| Комплектація | 1 х обігрівач1 x 10 л паливний бак1 х глушник1 х РК-перемикач1 х паливний насос1 х паливопровід1 х монтажна пластина1 х повітрозабірна труба1 х вихлопна труба1 х труба1 х джгут проводів1 х вентиляційний отвір1 х монтажний комплект1 х посібник користувача |
| Такого типу |  |
|  |  |
|  |  |