**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***Код 30230000-0 Комп’ютерне обладнання. Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Твердотільний накопичувач).***

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання, встановленим у даному додатку.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів), та/або посиланням на офіційну адресу виробника в мережі Інтернет де зазначений детальний опис можливостей запропонованого обладнання.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та виготовлений не раніше 2020 р.*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен постачатися у кількості та в терміни, визначені цією Документацією.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі і підтверджувати можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.*

4. Проведення доставки обладнання за рахунок Учасника, в строк до 10 (десять) днів з моменту отримання від ПОКУПЦЯ письмового (факсимільним зв’язком) підтвердження готовності для прийняття обладнання.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки обладнання за рахунок Учасника. та не пізніш ніж 10 (десять) днів з дати отримання заявки від ПОКУПЦЯ.*

5. Проведення пуско-налагодження обладнання за рахунок Учасника, в строки до 10 (десять) днів з моменту отримання від ПОКУПЦЯ письмового (факсимільним зв’язком) підтвердження готовності для пуско-налагодження обладнання.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення пуско-налагодження обладнання за рахунок Учасника. та не пізніш ніж 10 (десять) днів з дати отримання заявки від ПОКУПЦЯ. Під пуско-налагодженням розуміється фізична установка диків в систему зберігання даних та додавання їх в існуючу дискову групу 3PAR 8200 (P/N K2Q36A).*

6. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

*На підтвердження надати довідку у довільній формі про наявність у м. Одеса власного сервісного центру по обслуговуванню комп’ютерного обладнання та приладдя із зазначенням адреси сервісного центру та контактних телефонів, а у разі його відсутності список фірм у м. Одеса та гарантійні листи від цих фірм на проведення ними гарантійного обслуговування комп’ютерного обладнання та приладдя, що пропонуються Учасником;*

7. Учасник повинен мати офіційні стосунки з виробником обладнання.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа (або завірена копія) від виробника обладнання (або його офіційного представника на територій України) про повноваження Учасника на здійснення продажу товарів, передбачених тендерною документацією.*

8. Кількість Товару зазначена у таблиці №1, місце поставки Товару– 65023, м. Одеса, вул. Софіївська, 2.

9. Гарантійний термін на Товар – не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити гарантійний термін на Товар – не менше 12 місяців.*

**Таблиця №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | ЄЗС ДК 021:2015 | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | 30233180-6 - Флеш-накопичувач | Твердотільний накопичувач | шт | 4 |

**Технічні вимоги до «Твердотільний накопичувач»**

**Таблиця № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні вимоги** | | **«Так» або «Ні», з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу** |
| **Об’єм** | Не менше 400GB |  |
| **Інтерфейс** | SAS |  |
| **Формфактор** | SFF (2.5in) |  |
| **Сумісність** | Повинен бути сумісний з СЗД HPE 3PAR 8000 (P/N K2Q36A) |  |
| **Шифрування** | Без шифрування (Not Encrypted) |  |

*У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Технічні характеристики повинні бути представлені у вигляді заповненої таблиці, що наведена у цьому додатку. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента.**

**Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**