***Додаток № 3***

***До тендерної документації***

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. **Стелаж медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стелаж медичний | 3 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Стелаж має бути повністю виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304. | Наявність |  |
| 2 | В основі стелажа має бути цільнозварний каркас з металевих труб з нержавіючої сталі перетином 25х2 мм. | Наявність |  |
| 3 | Стелаж має комплектуватися 3-ма полицями котрі не регулюються по висоті і виготовлені з металу товщиною не менше ніж 1 мм.  | Наявність |  |
| 4 | З трьох сторін кожної полиці повинна бути огорожа у вигляді металевої решітки. | Наявність |  |
| 5 | Візок має бути розташований на прогумованих роликових опорах діаметром не менше ніж 75 мм, двоє з яких з фіксацією руху. | Наявність |  |
| 6 | Габарити стелажа (ДхГхВ) | 1000x450x1500. мм (±5%) |  |

1. **Стелаж медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стелаж медичний | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Стелаж має бути повністю виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304. | Наявність |  |
| 2 | В основі стелажа має бути цільнозварний каркас з металевих труб перетином 30х30х1,5 мм. | Наявність |  |
| 3 | Стелаж має комплектуватися 4-ма полицями котрі не регулюються по висоті і виготовлені з металу товщиною не менше ніж 1 мм.  | Наявність |  |
| 4 | Стелаж повинен бути обладнаний прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 5 | Габарити стелажа (ДхГхВ) | 2000x400x1700. мм (±5%) |  |

1. **Стелаж медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стелаж медичний | 2 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Стелаж має бути повністю виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304. | Наявність |  |
| 2 | Стелаж повинен бути повністю розбірним та мати можливість регулювання полиць по висоті. | Наявність |  |
| 3 | Стійки стелажа повинні бути виготовлені з листового металу товщиною не менше ніж 2 мм. | Наявність |  |
| 4 | Полиці стелажа повинні бути виготовлені з листового металу товщиною не менше ніж 1 мм та мати ребра жорсткості. | Наявність |  |
| 5 | Стелаж повинен комплектуватися 3-ма регульованими по висоті полицями. | Наявність |  |
| 6 | Шаг регулювання полиць по висоті | 60 мм |  |
| 7 | Кріплення полиць повинно бути болтовим | Наявність |  |
| 8 | Габарити стелажа (ДхГхВ) | 2000x600x1800. мм (±5%) |  |

1. **Стелаж медичний**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування товару** | **Кількість** |
| Стелаж медичний | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку паспорту на виріб** |
| 1 | Стелаж має бути повністю виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304. | Наявність |  |
| 2 | В основі стелажа має бути цільнозварний каркас з металевих труб перетином 30х30х1,5 мм. | Наявність |  |
| 3 | Стелаж має комплектуватися 5-ма полицями котрі не регулюються по висоті і виготовлені з металу товщиною не менше ніж 1 мм.  | Наявність |  |
| 4 | Стелаж повинен бути обладнаний прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. | Наявність |  |
| 5 | Габарити стелажа (ДхГхВ) | 1000x500x2000. мм (±5%) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував у використанні. Дата виготовлення не раніше 2022 року. |  |
| 2. Копія декларації про відповідність, всієї продукції що пропонується до закупівлі, вимогам Технічного регламенту що до медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 2 жовтня 2013 р. Надати документ. |  |
| 3. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 9001:2015, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 4. Копія сертифікату відповідності на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 5. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію що пропонується до закупівлі. Надати документ.  |  |
| 6. Гарантійний термін обслуговування – не менше 18 місяців з дати постачання товару замовнику.  |  |
| 7. Товар повинен бути комплектним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його схоронність. |  |
| 8. Наявність сервісного центру або сертифікованих виробником сервісних інженерів на території України. |  |
| 9. Паспорт з зазначеними технічними характеристиками відповідно до МТВ з зображенням виробу, яке повністю відповідає ним. Надати документ. |  |
| 10. Авторизаційний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |
| 11. Копію сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління на розробку, виробництво, продаж і сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |
| 12. Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 13485:2018, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для медичних установ. Надати документ. |  |

***Тендерна пропозиція, що не містить передбачених документів, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.***

***Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації***

***Найменування товару, які містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело його походження або виробника вважати такі найменування, які містять вираз „або еквівалент”.***