Державна установа

«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО»  Рішенням уповноваженої особи  Згідно протоколу №212 від 27.04.2023 року  **Уповноважена особа**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій Топчій** |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

**Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

**Київ 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **І. Загальні положення** | |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Київ, 04050, вул. Чорновола, 28/1, м. Київ, 01135 |
| 2.3 | **прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками** | Светліков Віктор Леонідович, начальник відділу з підготовки та контролю за державними закупівлями, вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Київ, 04050, т./ф.: (044) 206-50-59, tender@cardio.org.ua  Топчій Сергій Тимофійович – головний інженер, вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Київ, 04050, т./ф.: (044) 206-50-59, tender@cardio.org.ua |
| **3** | **Процедура закупівлі** | **Відкриті торги** |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**  Перелік та опис послуг визначено у Додатку №2 до тендерної документації. |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота) | Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому, відповідно до технічних вимог (інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі). (**Додаток № 2** до цієї тендерної документації). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Київ, 04050  обсяг послуг згідно **Додатку №2** до цієї Тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 15.12.2023 |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня.  Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат. |
| **7** | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинні  бути  складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | 1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у т.ч. відповідно до вимог абзацу першого частини 3 статті 22 Закону.  Учасник відповідно до вимог цієї тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції:  1) заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації;  2) інформацію про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію, підготовлену у відповідності з вимогами п.6 розділу 3 тендерної документації та Додатку 2 до тендерної документації;  3) у разі відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з посиланням на відповідні положення чинного законодавства України;  4) документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами торгів:  - довідку щодо особи (осіб), уповноваженої(их) на підписання документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю;  - для учасників-юридичних осіб - у разі підписання керівником організації-учасника - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів;  - для учасників-юридичних осіб - у разі підписання іншою особою - доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) (протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів);  - для учасників-юридичних осіб - копію статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора *(у випадку відсутності відмітки державного реєстратора на статуті, учасник додатково у складі тендерної пропозиції повинен надати опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість перевірити достовірність наданого статуту або переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту)).* У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення загальних зборів учасників;  - довідка у довільній формі про відсутність/наявність статутних обмежень\* щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції (для учасників-юридичних осіб);  **\****При наявності обмежень у Статуті органів управління учасника (господарського товариства) на укладання договорів, відповідно до Господарського кодексу України, обов’язково надається рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства, яке дає право підписання договору на суму наданої пропозиції, завірене належним чином.*  - для учасників-фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців - довідка у довільній формі про відсутність/наявність обмежень щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та копія паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-16), засвідчені учасником. При наявності обмежень щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати документальне підтвердження права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції;  5) копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством;  6) проєкт договору, підготовлений у відповідності з Додатком 3, який повинен бути заповнений для сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника. При заповненні проєкту договору та додатків до нього цінові показники не зазначаються;  7) довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проєктом договору та гарантує свої зобов’язання за ним;  8) лист - згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних за формою згідно з Додатком 4 уповноваженої особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі;  9) гарантійний лист, яким учасник підтверджує, що учасник, засновник(и) учасника, кінцевий(і) бенефеціар(и) учасника, предмет закупівлі, запропонований на торги, не перебувають під дією спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів та/або спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, передбачених, зокрема, але не виключно, Законом України «Про санкції», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановою Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства», постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації»;  10) відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. У зв’язку з цим, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є територіальна громада, яка перебуває в тимчасовій окупації\*.  *\*Замовник перевіряє інформацію щодо учасника згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. №309.*  11) інші документи та матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з вимогами цієї тендерної документації.  Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення тендерної пропозиції.  Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен надати в складі тендерної пропозиції пояснювальну записку, складену у довільній формі.  Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.  Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:  а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961  або  б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року  або  в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації.  Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.  Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.  Достовірність інформації, що надається у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації та додатками до неї, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників/офіційних дилерів/дистриб’юторів, інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах/судових реєстрах, доступ до яких є вільним, або інформацією/публічною інформацією, що є доступною в електронній системі закупівель  1.2. Усі сторінки тендерної пропозиції Учасника, які містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним законодавством та роздруковані, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та печатку\* учасника.  *\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*  У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.  У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії документа, що вимагались замовником, будуть вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа.  Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, не потребують власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі та відбитку печатки\* учасника.  Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник.  У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код та/або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів.  Відповідно до п.19 частини 2 статті 22 Закону дана тендерна документація містить опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.  Замовник не відхиляє тендерні пропозиції через допущення формальних помилок, перелік яких затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 710, до яких відносяться:  1) інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  - уживання великої літери;  - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі);  2) помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі;  3) невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації;  4) окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання);  5) у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації;  6) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис;  7) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера;  8) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа;  9) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо);  10) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані);  11) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною;  12) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  *Наприклад:*  *- учасником надано довідку, в якій міститься інформація про адресу й зазначено назву міста з маленької літери або ціна пропозиції наведено з великої літери;*  *- зазначення в довідці русизмів, сленгових слів та технічних помилок;*  *- учасником зазначено номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але допущено помилка в цифрах оголошення;*  *- учасником під час підготовки документа не застосовано (не враховано) правила переносу частини слова, написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;*  *- повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки (у разі якщо вимогами документації передбачена нумерація сторінок);*  *- ціна 300 тис грн. замість 300 000 грн або спочатку літери цифр, а потім цифри (триста тисяч грн.. - 300 000 грн.), або заокруглення числа: після математичної формули відрахування ПДВ 20% складає 0,66 грн, Учасником зазначено 0,67 грн. При цьому дані факти не впливають на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводять до її спотворення та/або не стосуються характеристик предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі;*  *- учасником надано документ під назвою «Довідка про наявність працівників», але за змістом документ відповідає вимогам визначеним замовником у тендерній документації в частині наявності необхідної інформації про обладнання, матеріально-технічну базу та технології;*  *- незавірення окремої сторінки (сторінок) документу, наприклад, Статуту (чи інших установчих документів) підписом та/або печаткою (у разі її використання) учасника торгів;*  *- учасником здійснено посилання в наданій довідці на договір оренди без його надання, при цьому, умовами документації договір оренди не вимагається;*  *- учасником надано форму «Тендерна пропозиція» (або інший документ), яка не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, проте на цей документ (документи) накладено її електронний підпис;*  *- учасником надано документ, який має дату його творення, адресата але не має вихідного номеру;*  *- вимогами затвердженої документації передбачено надання копії Статуту (або іншого установчого документу) проте Учасником надано сканований оригінал Статуту (або іншого установчого документу);*  *- учасником станом на кінцевий строк подання пропозицій надано документ, в якому міститься найменування міста Кіровоград. Проте відбулося перейменування міста вже після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані);*  *- учасником в формі «Тендерна пропозиція» або «Проект Договору» зазначено цифрами - 10 000,00, літерами – сто тисяч грн. При цьому, сума, що зазначена прописом, є правильною під час здійснення математичної дії;*  *- вимогами тендерної документації передбачено, що документи, які вимагаються, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді у форматі PDF (Portable Document Format) або ppt, але учасником надано документи у форматі pptx, jpeg, png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних;*  *- зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника.*  **Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.**  **1.3. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей.**  Всі документи та інформація, що повинні бути надані у складі тендерної пропозиції згідно вимог тендерної документації, повинні бути завантажені в електронну систему закупівель до дати закінчення строку подання тендерних пропозицій.  Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.  1.4. Інформація, зазначена Учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах електронної системи закупівель при подачі пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах електронної системи закупівель.  У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на веб порталі Уповноваженого органу,  пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів,  їх зміст тощо), що розміщені на веб порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет:http://prozorro.gov.ua.  1.5. Якщо умовами цієї тендерної документації та додатків до неї передбачено надання учасником процедури закупівлі документів/відомостей тощо, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник не подає/має право не подавати такі документи/інформацію/відомості у складі тендерної пропозиції. У разі неподання учасником документів/інформації/відомостей, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку/обґрунтування в довільній формі щодо причин неподання з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, відповідно до яких інформація є публічною або міститься у відкритих державних реєстрах. Додатково учасник вказує або надає довідку/обґрунтування в довільній формі, яка повинна містити інтерактивне посилання на відкриті дані/відкриті реєстри, інформація з яких підтверджує відповідність учасника вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до законодавства.  1.6. Всі документи, повинні бути дійсні на дату розкриття пропозицій, якщо умовами Тендерної документації не встановлені інші вимоги. |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними.** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом **90 (дев’яноста)** днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 44 Особливостей\*** | 5.1 Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям зазначені в Додатку 5 до Тендерної документації.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім [абзацу чотирнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначеним пунктом 44 Особливостей, подається по кожному з учасників окремо, які входять у склад об’єднання, шляхом надання довідки в довільній формі.  Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору\*.  *\*Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.*  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім [абзацу чотирнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) цього пункту), крім самостійного декларування\*\* відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до [абзацу шістнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n413) цього пункту.  *\*\*Якщо відповідні поля для декларування відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі не реалізовані в електронній системі закупівель Адміністратором електронної системи закупівель, учасник при поданні тендерної пропозиції самостійно у будь-який зручний для нього спосіб декларує в електронній системі закупівель відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, відносно яких в електронній системі закупівель не реалізована можливість самостійного декларування.*  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257) статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.  **5.2.** Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n401), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n403), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n404) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n410) та в [абзаці чотирнадцятому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411) цього пункту.  Замовником визначається спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою цієї статті, для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель, а саме:  1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, отримана/видана не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель, про відсутність відносно Керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником, інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.  2. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що фізична особа, яка є учасником, не була притягнута до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що містить інформацію станом на дату, не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель.  3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був притягний до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що містить інформацію станом на дату, не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель.  4. Довідку у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  5. Довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.\*  *\*Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків.*  *Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.* |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника медико-технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, установлених замовником та визначених у **Додатку 2** до тендерної документації. |
| **7** | **Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг)** | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| **8** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель **протягом 24 годин** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **05.05.2023 року.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.  Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції учасника, розрахована з урахуванням вимог чинного законодавства щодо сплати податків і зборів, зокрема враховуючи вимоги чинного законодавства щодо сплати ПДВ (у разі, якщо учасник звільнений від сплати ПДВ або предмет закупівлі не підлягає оподаткуванню ПДВ, ціна тендерної пропозиції вказується, а у подальшому і оцінюється без ПДВ).  Питома вага критерію «Ціна» - 100%. |
| **2** | **Інша інформація** | 1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  2. Аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;  отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| **3** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  — зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей;  — не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  — не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  — не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей;  — визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей;  — є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  **2) тендерна пропозиція:**  — не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей;  — є такою, строк дії якої закінчився;  — є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  — не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  **3) переможець процедури закупівлі:**  — відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  — не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей;  — не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  — не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  — надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей.  **Замовник може відхилити тендерну пропозицію** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель **у разі, коли:**  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією **не пізніш як через чотири дні** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | 1. Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3** | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору наведено у Додатку 3 Тендерної документації.  Відповідно до вимог частини 2 статті 41 Закону переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації.  У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників. |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Зазначаються замовником відповідно до вимог статті 41 Закону з урахуванням Особливостей.  Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.  Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.  У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.  Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей;  5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Додаток 1***  ***до тендерної документації*** |

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва Учасника за установчими документами) надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у процедурі відкритих торгів по предмету закупівлі **Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).**

Вивчивши тендерну документацію, включаючи всі Додатки до неї, на виконання зазначеного, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції за наступною ціною:

* Ціна пропозиції без ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_гривень;
* ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;
* Ціна пропозиції з ПДВ складає\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень.

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції, згідно із умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір відповідно до Додатку №3 до тендерної документації із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Додаток 2***  ***до тендерної документації*** |

**Кількісні та технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

**Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

**I. Загальні вимоги.**

1. Виконання поточного ремонту проводиться відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм України, законодавства України щодо охорони праці, трудового та екологічного законодавства, правил пожежної безпеки, правил експлуатації обладнання, санітарно-гігієнічних умов на об’єкті, правил громадського порядку, застосування заходів із захисту довкілля, тощо. Надати гарантійний лист в довільній формі.

2. Для виконання поточного ремонту повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист.

3. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, Учасник повинен надати у складі пропозиції розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання (скріплені печаткою та підписані організацією-Учасником):

* договірна ціна;
* зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;
* локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічного завдання, з урахуванням технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат.

4. Учасник визначає вартість послуг, виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання ремонту, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **II. ДЕФЕКТНІ АКТИ** | | |  |  | | Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва | | |

***№1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ---223 |  |  |
| 1 | Знімання наличників | м | 10 |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 4 | (Демонтаж) Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 5 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 2 |
| 6 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 7 | Дзеркало | шт | 1 |
| 8 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 2 |
| 9 | Відбійники настінні з заглушками | м | 1,96 |
| 10 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 11 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 47,81 |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,81 |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,81 |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 44,83 |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 2,98 |
| 16 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 18 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 19 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 20 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 21 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---211 |  |  |
| 22 | Знімання наличників | м | 10 |
| 23 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 24 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 25 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 26 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 32,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,4 |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 32,4 |
| 29 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 32,2 |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,2 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 32 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 33 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 34 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 35 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---212 |  |  |
| 36 | (Демонтаж) Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 37 | Знімання наличників | м | 20 |
| 38 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 39 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 40 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 41 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 19,7 |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 19,7 |
| 43 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 19,7 |
| 44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 19,31 |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,39 |
| 46 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 47 | Дзеркало | шт | 1 |
| 48 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 49 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 50 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 51 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 52 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 53 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 54 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 2 |
| 55 | Упор дверний | шт | 2 |
|  | ---213 |  |  |
| 56 | (Демонтаж) Установлення вішалок | шт | 1 |
| 57 | Знімання наличників | м | 20 |
| 58 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 59 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 60 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 61 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 24,49 |
| 62 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 24,49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 63 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 24,49 |
| 64 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 24,49 |
| 65 | Установлення вішалок | шт | 1 |
| 66 | Вішалки | шт | 1 |
| 67 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 68 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 69 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 70 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 71 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 72 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 73 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 2 |
| 74 | Упор дверний | шт | 2 |
|  | ---214 |  |  |
| 75 | (Демонтаж) Установлення вішалок | шт | 1 |
| 76 | Знімання наличників | м | 20 |
| 77 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 78 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 79 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 80 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 22,9 |
| 81 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 22,9 |
| 82 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 22,9 |
| 83 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 22,7 |
| 84 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,2 |
| 85 | Установлення вішалок | шт | 1 |
| 86 | Вішалки | шт | 1 |
| 87 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 88 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 89 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 90 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 91 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 92 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 93 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 2 |
| 94 | Упор дверний | шт | 2 |
|  | ---215 |  |  |
| 95 | Знімання наличників | м | 20 |
| 96 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 97 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 98 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 99 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 16,47 |
| 100 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 16,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 16,47 |
| 102 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 16,08 |
| 103 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,39 |
| 104 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 105 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 106 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 107 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 108 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 109 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 110 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 2 |
| 111 | Упор дверний | шт | 2 |
|  | ---209 |  |  |
| 112 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 113 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 19,36 |
| 114 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 19,36 |
| 115 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 19,36 |
| 116 | Установлення кутиків | м | 0,93 |
| 117 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 18,55 |
| 118 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,81 |
|  | ---210 |  |  |
| 119 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 2 |
| 120 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 67,62 |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 67,62 |
| 122 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 67,62 |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 67,62 |
|  | ---206 |  |  |
| 124 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 2 |
| 125 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 71,31 |
| 126 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 71,31 |
| 127 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 71,31 |
| 128 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 71,31 |
|  | ---208 |  |  |
| 129 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1,15 |
| 130 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 13,12 |
| 131 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 13,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 132 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 13,12 |
| 133 | Установлення кутиків | м | 0,93 |
| 134 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 12,34 |
| 135 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 0,78 |
|  | ---217 |  |  |
| 136 | Знімання наличників | м | 10 |
| 137 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 138 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 139 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 140 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 17,66 |
| 141 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 17,66 |
| 142 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 17,66 |
| 143 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 17,66 |
| 144 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 145 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 146 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 147 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 148 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---224 |  |  |
| 149 | Знімання наличників | м | 10 |
| 150 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 151 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 152 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 153 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 47,69 |
| 154 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,69 |
| 155 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,69 |
| 156 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 45,69 |
| 157 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 2 |
| 158 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 159 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 160 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 161 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 162 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 163 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---201 |  |  |
| 164 | Знімання наличників | м | 10 |
| 165 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,73 |
| 166 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 167 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 7,2 |
| 168 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 2 |
| 169 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 64,91 |
| 170 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 64,91 |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 64,91 |
| 172 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 64,91 |
| 173 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 7,2 |
| 174 | Плити стельові Армстронг | шт | 20 |
| 175 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-13 | блок | 1 |
| 176 | Дверні в комплекті | шт | 1 |
| 177 | Піна монтажна | шт | 0,79 |
| 178 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 3 |
| 179 | Упор дверний | шт | 2 |
| 180 | Доводчик | шт | 1 |
|  | ---204 |  |  |
| 181 | Знімання наличників | м | 10 |
| 182 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 183 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 184 | (Демонтаж) Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 185 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 186 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 36,84 |
| 187 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 36,84 |
| 188 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 36,84 |
| 189 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 34,06 |
| 190 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 2,78 |
| 191 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 192 | Дзеркало | шт | 1 |
| 193 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 194 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 195 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 196 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 197 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 198 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---203 |  |  |
| 199 | Знімання наличників | м | 10 |
| 200 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 201 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 202 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 203 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 23,95 |
| 204 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23,95 |
| 206 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 21,23 |
| 207 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 2,72 |
| 208 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 209 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 210 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 211 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 212 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 213 | Упор дверний | шт | 1 |
|  | ---253 |  |  |
| 214 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 215 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 11,18 |
| 216 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1,67 |
| 217 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 2,88 |
| 218 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,0384 |
| 219 | Знімання наличників | м | 10 |
| 220 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 221 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 222 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 37,83 |
| 223 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 37,83 |
| 224 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 37,83 |
| 225 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 36,62 |
| 226 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 1,21 |
| 227 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,67 |
| 228 | Клеюча суміш для плитки | кг | 23,855 |
| 229 | Затирка | кг | 1,49002 |
| 230 | Плитка | м2 | 3,7067 |
| 231 | Кутики для плитки | м | 2,751 |
| 232 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 2,88 |
| 233 | Плити стельові Армстронг | шт | 8 |
| 234 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 235 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 236 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 237 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 238 | Упор дверний | шт | 1 |
| 239 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 240 | Мийка | комплект | 1 |
| 241 | Змiшувач для мийки | комплект | 1 |
| 242 | Сифон | шт | 1 |
| 243 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 244 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 245 | Кран | шт | 2 |
| 246 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера для паперових рушників,дозатор для рідкого мила,тримач | шт | 4 |
| 247 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 248 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 249 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 250 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 251 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 252 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 3 |
| 253 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |
| 254 | Коліно ПП Ду50мм 90град. | шт | 1 |
| 255 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10 |
| 256 | Труби напірні ПП Д20 мм для холодної та гарячої води | м | 10 |
| 257 | Фіксатор Д20мм | шт | 30 |
| 258 | Дюбель з ударним шурупом 6x80 | шт | 60 |
| 259 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 11 |
| 260 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 11 |
| 261 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 1,5 |
| 262 | Галтель НК 25/25 | м | 6 |
| 263 | Фінішний профіль | м | 6 |
| 264 | Самовирівнювальна суміш | кг | 207 |
| 265 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 9,9 |
| 266 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 12 |
| 267 | Шнур | м | 6 |
| 268 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 13 |
| 269 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 4 |
| 270 | Клей контактний | кг | 0,15 |
| 271 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 1 |
| 272 | Холодильник | шт | 1 |
| 273 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 4 |
| 274 | Кухня в комплекті | шт | 1 |
| 275 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 276 | Ролет | шт | 1 |
|  | ---252 |  |  |
| 277 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 278 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,016 |
| 279 | Знімання наличників | м | 10 |
| 280 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 281 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 282 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 283 | Плити стельові Армстронг | шт | 5 |
| 284 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 0,49 |
| 285 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 286 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 47,17 |
| 287 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 288 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,17 |
| 289 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 45,96 |
| 290 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 1,21 |
| 291 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 292 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 293 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 294 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 295 | Упор дверний | шт | 1 |
| 296 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 0,49 |
| 297 | Клеюча суміш для плитки | кг | 3,185 |
| 298 | Затирка | кг | 0,19894 |
| 299 | Плитка | м2 | 4,949 |
| 300 | Кутики для плитки | м | 2,982 |
| 301 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 302 | Умивальник | комплект | 1 |
| 303 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 304 | Сифон | шт | 1 |
| 305 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 306 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера для паперових рушників,дозатор для рідкого мила,тримач | шт | 4 |
| 307 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 308 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 309 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 310 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 311 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 312 | Дзеркало | шт | 1 |
| 313 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 314 | Кран | шт | 2 |
| 315 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 316 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 317 | Ролет | шт | 1 |
|  | ---250 |  |  |
| 318 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 1 |
| 319 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 11,91 |
| 320 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 321 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 36,21 |
| 322 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 36,21 |
| 323 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 36,21 |
| 324 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 32,91 |
| 325 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 3,3 |
| 326 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 11 |
| 327 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 328 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 1,5 |
| 329 | Галтель НК 25/25 | м | 6 |
| 330 | Фінішний профіль | м | 6 |
| 331 | Самовирівнювальна суміш | кг | 207 |
| 332 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 9,9 |
| 333 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 12 |
| 334 | Шнур | м | 6 |
| 335 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 13 |
| 336 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 4 |
| 337 | Клей контактний | кг | 0,15 |
| 338 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 1 |
| 339 | Відбійники настінні з заглушками | м | 0,66 |
|  | ---249 |  |  |
| 340 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1 |
| 341 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 342 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 37,05 |
| 343 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 37,05 |
| 344 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 37,05 |
| 345 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 31,98 |
| 346 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 5,07 |
| 347 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 1 |
| 348 | Клеюча суміш для плитки | кг | 6,5 |
| 349 | Затирка | кг | 0,406 |
| 350 | Плитка | м2 | 1,01 |
|  | ---248 |  |  |
| 351 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1 |
| 352 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 2 |
| 353 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 354 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 32,89 |
| 355 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,89 |
| 356 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 32,89 |
| 357 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 28,55 |
| 358 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 4,34 |
| 359 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 360 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 2 |
| 361 | Відбійники настінні з заглушками | м | 4 |
| 362 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 1 |
| 363 | Клеюча суміш для плитки | кг | 6,5 |
| 364 | Затирка | кг | 0,406 |
| 365 | Плитка | м2 | 1,01 |
|  | ---244 |  |  |
| 366 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,44 |
| 367 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 11,12 |
| 368 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 369 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 370 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,0064 |
| 371 | Знімання наличників | м | 10 |
| 372 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 373 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,44 |
| 374 | Плити стельові Армстронг | шт | 4 |
| 375 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 376 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 31,32 |
| 377 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 31,32 |
| 378 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 31,32 |
| 379 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 28,27 |
| 380 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 3,05 |
| 381 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 382 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 383 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 384 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 385 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 386 | Упор дверний | шт | 1 |
| 387 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 10 |
| 388 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 10 |
| 389 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 1,5 |
| 390 | Галтель НК 25/25 | м | 6 |
| 391 | Фінішний профіль | м | 6 |
| 392 | Самовирівнювальна суміш | кг | 195,5 |
| 393 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 2,5 |
| 394 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 10 |
| 395 | Шнур | м | 6 |
| 396 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 13 |
| 397 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 4 |
| 398 | Клей контактний | кг | 0,15 |
| 399 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 400 | Умивальник | комплект | 1 |
| 401 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 402 | Сифон | шт | 1 |
| 403 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 404 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 405 | Кран | шт | 2 |
| 406 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 407 | Ролет | шт | 1 |
| 408 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера для паперових рушників,дозатор для рідкого мила,тримач | шт | 4 |
| 409 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 410 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 411 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 412 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 413 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 414 | Дзеркало | шт | 1 |
| 415 | Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 416 | Ревізійний лючок | шт | 1 |
|  | ---245 |  |  |
| 417 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 418 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 10,8 |
| 419 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 420 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 421 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 40,46 |
| 422 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 40,46 |
| 423 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 40,46 |
| 424 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 37,04 |
| 425 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 3,42 |
| 426 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 427 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 428 | Плити стельові Армстронг | шт | 5 |
| 429 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 10 |
| 430 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 10 |
| 431 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 1,5 |
| 432 | Галтель НК 25/25 | м | 6 |
| 433 | Фінішний профіль | м | 6 |
| 434 | Самовирівнювальна суміш | кг | 195,5 |
| 435 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 2,5 |
| 436 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 10 |
| 437 | Шнур | м | 6 |
| 438 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 13 |
| 439 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 4 |
| 440 | Клей контактний | кг | 0,15 |
| 441 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 442 | Умивальник | комплект | 1 |
| 443 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 444 | Сифон | шт | 1 |
| 445 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 446 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 447 | Кран | шт | 2 |
| 448 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера для паперових рушників,дозатор для рідкого мила,тримач | шт | 4 |
| 449 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 450 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 451 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 452 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 453 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 454 | Дзеркало | шт | 1 |
| 455 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 3,4 |
| 456 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 457 | Ролет | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ---242 |  |  |
| 458 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 459 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 1,62 |
| 460 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,9872 |
| 461 | Знімання наличників | м | 10 |
| 462 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 463 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 464 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 7,71 |
| 465 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,71 |
| 466 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 7,71 |
| 467 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,8 |
| 468 | Плити стельові Армстронг | шт | 5 |
| 469 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 7,71 |
| 470 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 471 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 1,5 |
| 472 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 1,5 |
| 473 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 0,2 |
| 474 | Галтель НК 25/25 | м | 0,75 |
| 475 | Фінішний профіль | м | 0,7 |
| 476 | Самовирівнювальна суміш | кг | 28 |
| 477 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 1,65 |
| 478 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 1,62 |
| 479 | Шнур | м | 0,7 |
| 480 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 1,8 |
| 481 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 0,5 |
| 482 | Клей контактний | кг | 0,02 |
|  | ---243 |  |  |
| 483 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,476 |
| 484 | Знімання наличників | м | 10 |
| 485 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 486 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1,75 |
| 487 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних | виріб | 1 |
| 488 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 489 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 14,11 |
| 490 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1,77 |
| 491 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |
| 492 | (Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах/Душова кабіна | м2 | 5 |
| 493 | Демонтаж змішувачів/для душ.кабіни | шт | 1 |
| 494 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2,5 |
| 495 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |
| 496 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 17,5 |
| 497 | Плити стельові Армстронг | шт | 5 |
| 498 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,11 |
| 499 | Клеюча суміш для плитки | кг | 91,715 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 | Затирка | кг | 5,72866 |
| 501 | Плитка | м2 | 14,2511 |
| 502 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 1,77 |
| 503 | Клеюча суміш для плитки | кг | 11,505 |
| 504 | Затирка | кг | 0,71862 |
| 505 | Плитка | м2 | 1,7877 |
| 506 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 507 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 508 | Піна монтажна | шт | 0,7 |
| 509 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 510 | Упор дверний | шт | 1 |
| 511 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 512 | Умивальник кутовий | комплект | 1 |
| 513 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 514 | Сифон | шт | 1 |
| 515 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 516 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 517 | Кран | шт | 2 |
| 518 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| 519 | Унiтаз | шт | 1 |
| 520 | Гофра для унітазу | шт | 1 |
| 521 | Гнучкий шланг для підключення холодної води до унітазу | шт | 1 |
| 522 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 523 | Кран | шт | 1 |
| 524 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера | шт | 1 |
| 525 | Диспенсер одноразових сидінь для унітазу | шт | 1 |
| 526 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 0,5 |
| 527 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 0,5 |
| 528 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 2 |
| 529 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 2 |
| 530 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 2 |
| 531 | Труби напірні ПП Д20 мм для холодної та гарячої води | м | 2 |
| 532 | Фіксатор Д20мм | шт | 6 |
| 533 | Дюбель з ударним шурупом 6x80 | шт | 12 |
| 534 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера для паперових рушників,дозатор для рідкого мила,йоршик,відро,тримач для паперу | шт | 7 |
| 535 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 536 | Тримач туалетного паперу | шт | 1 |
| 537 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 538 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 539 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 540 | Йоршик з тримачем | шт | 1 |
| 541 | Відро для сміття | шт | 1 |
| 542 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 543 | Дзеркало | шт | 1 |
| 544 | Улаштування грат вентиляційних | виріб | 1 |
| 545 | Грати вентиляційні | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 546 | Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 547 | Ревізійний лючок | шт | 1 |
| 548 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 3 |
| 549 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 3 |
| 550 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | 3,09 |
| 551 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |
| 552 | Світильник | шт | 1 |
|  | ---232,233 |  |  |
| 553 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 2,12 |
| 554 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 0,41 |
| 555 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 1,59 |
| 556 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,476 |
| 557 | Знімання наличників | м | 10 |
| 558 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 559 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,058 |
| 560 | Знімання наличників | м | 10 |
| 561 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 562 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм/ДСП | м2 | 1,25 |
| 563 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |
| 564 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 1,52 |
| 565 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 1,58 |
| 566 | (Демонтаж) Улаштування багета | м | 4,1 |
| 567 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 16,62 |
| 568 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 569 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних | виріб | 1 |
| 570 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 2,12 |
| 571 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |
| 572 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |
| 573 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 574 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |
| 575 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу | шт | 2 |
| 576 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 577 | Дзеркало | шт | 1 |
| 578 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,7 |
| 579 | Клеюча суміш для плитки | кг | 24,05 |
| 580 | Затирка | кг | 1,5022 |
| 581 | Плитка | м2 | 3,737 |
| 582 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 30,32 |
| 583 | Клеюча суміш для плитки | кг | 197,08 |
| 584 | Затирка | кг | 12,30992 |
| 585 | Плитка | м2 | 30,6232 |
| 586 | Кутики для плитки | м | 6,216 |
| 587 | Улаштування каркасу підвісних стель/МЕТАЛ.СТЕЛЯ | м2 | 3,7 |
| 588 | Укладання плит стельових в каркас стелі/ МЕТАЛ СТЕЛЯ. | м2 | 3,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 589 | Підвісна стеля металева в комплекті | м2 | 3,885 |
| 590 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу, тримач антисептика, йоршик і тд. | шт | 7 |
| 591 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 592 | Тримач туалетного паперу | шт | 1 |
| 593 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 594 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 595 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 596 | Йоршик з тримачем | шт | 1 |
| 597 | Відро для сміття | шт | 1 |
| 598 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли /піддон | м3 | 0,05 |
| 599 | Установлення змішувачів/для душ.кабіни | шт | 1 |
| 600 | Змішувач для душ.кабіни | шт | 1 |
| 601 | Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних/ ДУШ КАБІНА. СКЛЯНА ПЕРЕГОРОДКА(матове скло) | шт | 2 |
| 602 | Перегородка для душ.кабіни в комплекті | шт | 1 |
| 603 | Установлення змішувачів | шт | 1 |
| 604 | Змішувач з гусаком | шт | 1 |
| 605 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 606 | Умивальник кутовий | комплект | 1 |
| 607 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 608 | Сифон | шт | 1 |
| 609 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 610 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 611 | Кран | шт | 2 |
| 612 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| 613 | Унiтаз | шт | 1 |
| 614 | Гофра для унітазу | шт | 1 |
| 615 | Гнучкий шланг для підключення холодної води до унітазу | шт | 1 |
| 616 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 617 | Кран | шт | 1 |
| 618 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера | шт | 1 |
| 619 | Диспенсер одноразових сидінь для унітазу | шт | 1 |
| 620 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |
| 621 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |
| 622 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 2 |
| 623 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 2 |
| 624 | Хрестовина 100/50/100 | шт | 1 |
| 625 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |
| 626 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 20 |
| 627 | Труби напірні ПП Д20 мм для холодної та гарячої води | м | 20 |
| 628 | Фіксатор Д20мм | шт | 30 |
| 629 | Дюбель з ударним шурупом 6x80 | шт | 60 |
| 630 | Гідроізоляція бетонних поверхонь сумішшю товщиною шару 20 мм/2 шари | м2 | 5 |
| 631 | Еластична гідроізоляційна суміш (2компонента) | кг | 40 |
| 632 | Герметизація горизонтальних швів | м шва | 4,5 |
| 633 | Герметизація вертикальних швів | м шва | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 634 | Стрічка для гідроізоляції | м | 7,5 |
| 635 | Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 636 | Ревізійний лючок | шт | 1 |
| 637 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 1 |
| 638 | Вентилятор | шт | 1 |
| 639 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 640 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 641 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 642 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 643 | Упор дверний | шт | 1 |
| 644 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |
| 645 | Панель ЛЕД 600\*600 | шт | 2 |
|  | ---220,221 |  |  |
| 646 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 3,77 |
| 647 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 13,71 |
| 648 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |
| 649 | (Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах/Душова кабіна | м2 | 5 |
| 650 | Демонтаж змішувачів/для душ.кабіни | шт | 1 |
| 651 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |
| 652 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу | шт | 2 |
| 653 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 654 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 22,4 |
| 655 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 3 |
| 656 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3 |
| 657 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |
| 658 | (Демонтаж) Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 1 |
| 659 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,5525 |
| 660 | Знімання наличників | м | 10 |
| 661 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 662 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,0079 |
| 663 | Знімання наличників | м | 10 |
| 664 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 665 | Демонтаж розеток | шт | 3 |
| 666 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |
| 667 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3 |
| 668 | Плити стельові Армстронг | шт | 8,5 |
| 669 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 670 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 52,03 |
| 671 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 52,03 |
| 672 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 52,03 |
| 673 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 50,01 |
| 674 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 2,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 675 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 676 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 677 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 678 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 679 | Упор дверний | шт | 1 |
| 680 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 2 |
| 681 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 2 |
| 682 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 2 |
| 683 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 2 |
| 684 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 2 |
| 685 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |
| 686 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 16 |
| 687 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -16 |
| 688 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,6 |
| 689 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 3 |
| 690 | Рамка 2-х кратна | шт | 1 |
| 691 | Рамка 3-х кратна | шт | 2 |
| 692 | Розетка з кришкою | шт | 8 |
| 693 | Коробка установочна | шт | 8 |
| 694 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 1 |
| 695 | Рамка 5-ти кратна | шт | 1 |
| 696 | Вимикач 1-кл | шт | 4 |
| 697 | Вимикач 2-кл | шт | 1 |
| 698 | Коробка установочна | шт | 5 |
| 699 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |
| 700 | Вимикач 1-кл | шт | 2 |
| 701 | Рамка 1 кратна | шт | 1 |
| 702 | Коробка установочна | шт | 1 |
| 703 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |
| 704 | Розетка комп.модуль Simon Basic 2xRJ45 | шт | 1 |
| 705 | Рамка 1 кратна | шт | 1 |
| 706 | Адаптер інформаційний Simon Basic 2xRJ45 | шт | 1 |
| 707 | Коробка установочна | шт | 1 |
| 708 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |
| 709 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |
| 710 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 711 | Труби напірні ПП Д20 мм для холодної та гарячої води | м | 6 |
| 712 | Фіксатор Д20мм | шт | 18 |
| 713 | Дюбель з ударним шурупом 6x80 | шт | 36 |
| 714 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 715 | Мийка | комплект | 1 |
| 716 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 717 | Сифон | шт | 1 |
| 718 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 719 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 720 | Кран | шт | 2 |
| 721 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 1,5 |
| 722 | Клеюча суміш для плитки | кг | 9,75 |
| 723 | Затирка | кг | 0,609 |
| 724 | Плитка | м2 | 1,515 |
| 725 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу, тримач антисептика, йоршик і тд. | шт | 4 |
| 726 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 727 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 728 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 729 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 730 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 15,5 |
| 731 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 15,5 |
| 732 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 2,5 |
| 733 | Галтель НК 25/25 | м | 12,5 |
| 734 | Фінішний профіль | м | 12 |
| 735 | Самовирівнювальна суміш | кг | 303 |
| 736 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 3,5 |
| 737 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 17 |
| 738 | Шнур | м | 8 |
| 739 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 18 |
| 740 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 5 |
| 741 | Клей контактний | кг | 0,2 |
| 742 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 1 |
| 743 | Холодильник | шт | 1 |
| 744 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 745 | Ролет | шт | 1 |
| 746 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 6 |
| 747 | Кухня в комплекті | шт | 1 |
|  | ---218а,218 |  |  |
| 748 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 164,99 |
| 749 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 8,33 |
| 750 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників | шт | 2 |
| 751 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/демонтаж дозатора | шт | 2 |
| 752 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 22 |
| 753 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник металевий | шт | 29 |
| 754 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ ролет | шт | 8 |
| 755 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |
| 756 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 757 | Демонтаж розеток | шт | 38 |
| 758 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,52 |
| 759 | Знімання наличників | м | 10 |
| 760 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 761 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 22 |
| 762 | Відбійники настінні з заглушками | м | 15,5 |
| 763 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 29 |
| 764 | Відбійники кутові з заглушками | м | 43,5 |
| 765 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 8 |
| 766 | Ролети б/у | шт | 8 |
| 767 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу | шт | 8 |
| 768 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 2 |
| 769 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 2 |
| 770 | Тримач для рушників полотняних | шт | 2 |
| 771 | Дозатор рідкого мила | шт | 2 |
| 772 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі/ЛИШТВА | м2 | 0,92 |
| 773 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 10 |
| 774 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 200,99 |
| 775 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 200,99 |
| 776 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 200,99 |
| 777 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 184,23 |
| 778 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укосів | м2 | 16,76 |
| 779 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 12 |
| 780 | Клеюча суміш для плитки | кг | 78 |
| 781 | Затирка | кг | 4,872 |
| 782 | Плитка | м2 | 12,12 |
| 783 | Кутики для плитки | м | 30 |
| 784 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4,8 |
| 785 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 2 |
| 786 | Дзеркало | шт | 2 |
| 787 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 21-13 | блок | 1 |
| 788 | Дверні в комплекті | шт | 1 |
| 789 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 790 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 3 |
| 791 | Упор дверний | шт | 2 |
| 792 | Доводчик | шт | 1 |
| 793 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |
| 794 | Умивальник | комплект | 2 |
| 795 | Змiшувач | комплект | 2 |
| 796 | Сифон | шт | 2 |
| 797 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 4 |
| 798 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |
| 799 | Кран | шт | 4 |
| 800 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 13,475 |
| 801 | Радіатор сталевий | шт | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 802 | Кронштейни для радіаторів | комплект | 14 |
| 803 | Кран | шт | 7 |
| 804 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 16 |
| 805 | Рамка 2-х кратна | шт | 3 |
| 806 | Рамка 3-х кратна | шт | 13 |
| 807 | Розетка з кришкою | шт | 38 |
| 808 | Вимикач 1-кл | шт | 11 |
| 809 | Вимикач 2-кл | шт | 1 |
| 810 | Коробка установочна | шт | 50 |
| 811 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 9 |
| 812 | Рамка 5-ти кратна | шт | 9 |
| 813 | Розетка з кришкою | шт | 45 |
| 814 | Коробка установочна | шт | 45 |
| 815 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |
| 816 | Розетка комп.модуль Simon Basic 2xRJ45 | шт | 2 |
| 817 | Рамка 1 кратна | шт | 2 |
| 818 | Адаптер інформаційний Simon Basic 2xRJ45 | шт | 2 |
| 819 | Коробка установочна | шт | 2 |
| 820 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 150 |
| 821 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 150 |
| 822 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 30 |
| 823 | Галтель НК 25/25 | м | 150 |
| 824 | Фінішний профіль | м | 155 |
| 825 | Самовирівнювальна суміш | кг | 2850 |
| 826 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 165 |
| 827 | Шнур | м | 90 |
| 828 | Мідна стрічка | м | 90 |
| 829 | Грунтовка для медичного лінолеуму струмопровідний Forbo | кг | 15 |
| 830 | Лінолеум токопровідний Tarkett Toro SC | м2 | 176 |
| 831 | Клей для медичного лінолеуму тонкопровідний Forbo | кг | 42 |
| 832 | Клей контактний | кг | 9 |
|  | ---219 |  |  |
| 833 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 1,8 |
| 834 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |
| 835 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 836 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/демонтаж дозатора | шт | 1 |
| 837 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсер для рушників | шт | 1 |
| 838 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/тримач для йоршика | шт | 1 |
| 839 | (Демонтаж) Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 2 |
| 840 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,512 |
| 841 | Знімання наличників | м | 10 |
| 842 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 843 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 844 | Дзеркало | шт | 1 |
| 845 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників, тримач туалет.паперу | шт | 7 |
| 846 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 847 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 848 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 849 | Тримач туалетного паперу | шт | 1 |
| 850 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 851 | Йоршик з тримачем | шт | 1 |
| 852 | Відро для сміття | шт | 1 |
| 853 | Улаштування грат вентиляційних/ лючок | виріб | 1 |
| 854 | Грати вентиляційні | шт | 1 |
| 855 | Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 1,8 |
| 856 | Плити стельові Армстронг | шт | 0,5 |
| 857 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 858 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 859 | Піна монтажна | шт | 0,7 |
| 860 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 861 | Упор дверний | шт | 1 |
| 862 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 863 | Мийка медична | комплект | 1 |
| 864 | Змiшувач для мийки | комплект | 1 |
| 865 | Сифон | шт | 1 |
| 866 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 867 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 868 | Кран | шт | 2 |
| 869 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| 870 | Унiтаз | шт | 1 |
| 871 | Гофра для унітазу | шт | 1 |
| 872 | Гнучкий шланг для підключення холодної води до унітазу | шт | 1 |
| 873 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 874 | Кран | шт | 1 |
| 875 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера | шт | 1 |
| 876 | Диспенсер одноразових сидінь для унітазу | шт | 1 |
|  | ---222 |  |  |
| 877 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 20,34 |
| 878 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 3,37 |
| 879 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 880 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,512 |
| 881 | Знімання наличників | м | 10 |
| 882 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 883 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 884 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/демонтаж дозатора | шт | 1 |
| 885 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсер для рушників | шт | 1 |
| 886 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/Дозатор для антисептика | шт | 1 |
| 887 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник металевий | шт | 1 |
| 888 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 889 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 47,77 |
| 890 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,77 |
| 891 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 892 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 44,92 |
| 893 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 2,85 |
| 894 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,37 |
| 895 | Клеюча суміш для плитки | кг | 21,905 |
| 896 | Затирка | кг | 1,36822 |
| 897 | Плитка | м2 | 3,4037 |
| 898 | Кутики для плитки | м | 8,03 |
| 899 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 900 | Ролети б/у | шт | 1 |
| 901 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників | шт | 4 |
| 902 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 903 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 904 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 905 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 906 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 2 |
| 907 | Відбійники кутові з заглушками | м | 3 |
| 908 | Установлення поличок, /дзеркал | шт | 1 |
| 909 | Дзеркало | шт | 1 |
| 910 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 911 | Умивальник | комплект | 1 |
| 912 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 913 | Сифон | шт | 1 |
| 914 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 915 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 916 | Кран | шт | 2 |
| 917 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 21-13 | блок | 1 |
| 918 | Дверні в комплекті | шт | 1 |
| 919 | Піна монтажна | шт | 0,79 |
| 920 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 2 |
| 921 | Упор дверний | шт | 2 |
| 922 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1,2 |
| 923 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 1 |
| 924 | Рамка 2-х кратна | шт | 1 |
| 925 | Розетка з кришкою | шт | 2 |
| 926 | Коробка установочна | шт | 2 |
| 927 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 6 |
| 928 | Рамка 5-ти кратна | шт | 6 |
| 929 | Розетка з кришкою | шт | 30 |
| 930 | Коробка установочна | шт | 30 |
| 931 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |
| 932 | Розетка комп.модуль Simon Basic 2xRJ45 | шт | 2 |
| 933 | Рамка 1 кратна | шт | 2 |
| 934 | Адаптер інформаційний Simon Basic 2xRJ45 | шт | 2 |
| 935 | Коробка установочна | шт | 2 |
| 936 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 18,5 |
| 937 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 18,5 |
| 938 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 939 | Галтель НК 25/25 | м | 10 |
| 940 | Фінішний профіль | м | 10 |
| 941 | Самовирівнювальна суміш | кг | 362 |
| 942 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 4 |
| 943 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 20 |
| 944 | Шнур | м | 10 |
| 945 | Мідна стрічка | м | 10 |
| 946 | Грунтовка для медичного лінолеуму струмопровідний Forbo | кг | 5 |
| 947 | Лінолеум токопровідний Tarkett Toro SC | м2 | 24 |
| 948 | Клей для медичного лінолеуму тонкопровідний Forbo | кг | 6 |
| 949 | Клей контактний | кг | 1 |
|  | ---231 |  |  |
| 950 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 32,21 |
| 951 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 12 |
| 952 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/ МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 11,7 |
| 953 | (Демонтаж) Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 3 |
| 954 | Укладання плит стельових в каркас стелі/ МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 11,7 |
| 955 | Плити стельові МЕТАЛЕВІ б/у | шт | 11,7 |
| 956 | Герметизація антибактеріальним герметиком плит стельових | м шва | 100 |
| 957 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 29,3 |
| 958 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 29,3 |
| 959 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 5 |
| 960 | Галтель НК 25/25 | м | 16,25 |
| 961 | Фінішний профіль | м | 16 |
| 962 | Самовирівнювальна суміш | кг | 488 |
| 963 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 250 |
| 964 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 32,3 |
| 965 | Шнур | м | 15 |
| 966 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 36 |
| 967 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 10 |
| 968 | Клей контактний | кг | 0,5 |
| 969 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 12 |
| 970 | Відбійники настінні з заглушками | м | 9,4 |
| 971 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 3 |
| 972 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м | шт | 3 |
|  | ---246 |  |  |
| 973 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 17,67 |
| 974 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 3 |
| 975 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 976 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/демонтаж дозатора | шт | 1 |
| 977 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсер для рушників | шт | 1 |
| 978 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/тримач для антисептика | шт | 1 |
| 979 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 980 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 981 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 982 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 983 | Упор дверний | шт | 1 |
| 984 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо/диспенсера паперюдля рушників | шт | 4 |
| 985 | Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь | шт | 1 |
| 986 | Тримач для рушників полотняних | шт | 1 |
| 987 | Дозатор рідкого мила | шт | 1 |
| 988 | Тримач для антисептика з кріпленням | шт | 1 |
| 989 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 3 |
| 990 | Відбійники настінні з заглушками | м | 6,57 |
| 991 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| 992 | Умивальник | комплект | 1 |
| 993 | Змiшувач | комплект | 1 |
| 994 | Сифон | шт | 1 |
| 995 | Гнучкий шланг для підключення води | шт | 2 |
| 996 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 997 | Кран | шт | 2 |
| 998 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 5,79 |
| 999 | Профіль посилений | м.п. | 10 |
| 1000 | Монтажний набір компл. | шт | 1 |
| 1001 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 11,58 |
| 1002 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 49,42 |
| 1003 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 49,42 |
| 1004 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 49,42 |
| 1005 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 46 |
| 1006 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці/укоси | м2 | 3,42 |
| 1007 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 16 |
| 1008 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 16 |
| 1009 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 2,4 |
| 1010 | Галтель НК 25/25 | м | 8,75 |
| 1011 | Фінішний профіль | м | 8 |
| 1012 | Самовирівнювальна суміш | кг | 256 |
| 1013 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 75 |
| 1014 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 18 |
| 1015 | Шнур | м | 8 |
| 1016 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 19,8 |
| 1017 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 5 |
| 1018 | Клей контактний | кг | 0,2 |
| 1019 | Установлення поличок,/ ролет | шт | 1 |
| 1020 | Ролет | шт | 1 |
|  | ---240 |  |  |
| 1021 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 49,87 |
| 1022 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 54,86 |
| 1023 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник металевий | шт | 27 |
| 1024 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 20 |
| 1025 | Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 49,87 |
| 1026 | Плити стельові Армстронг | шт | 139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1027 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 1028 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 67,32 |
| 1029 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 67,32 |
| 1030 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 67,32 |
| 1031 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 67,32 |
| 1032 | Улаштування плінтусів дерев'яних/ лиштва | м | 6 |
| 1033 | Лиштва | м | 6,18 |
| 1034 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі/ЛИШТВА | м2 | 0,48 |
| 1035 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 27 |
| 1036 | Відбійники кутові з заглушками | м | 27 |
| 1037 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 20 |
| 1038 | Відбійники настінні з заглушками | м | 17,54 |
| 1039 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 50 |
| 1040 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 50 |
| 1041 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 7,3 |
| 1042 | Галтель НК 25/25 | м | 24,25 |
| 1043 | Фінішний профіль | м | 24,3 |
| 1044 | Самовирівнювальна суміш | кг | 977 |
| 1045 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 12,2 |
| 1046 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 54,86 |
| 1047 | Шнур | м | 24,3 |
| 1048 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 63,2 |
| 1049 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 17 |
| 1050 | Клей контактний | кг | 0,63 |
|  | ----251 |  |  |
| 1051 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |
| 1052 | Знімання наличників | м | 10 |
| 1053 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 1054 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 5,59 |
| 1055 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 1056 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 29,95 |
| 1057 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 29,95 |
| 1058 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 29,95 |
| 1059 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 29,95 |
| 1060 | Укладання плит стельових в каркас стелі/АРМСТРОНГ | м2 | 5,59 |
| 1061 | Плити стельові Армстронг | шт | 15 |
| 1062 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 1 |
| 1063 | Двері в комплекті | шт | 1 |
| 1064 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 1065 | Установлення поличок,/ упор дверний | шт | 1 |
| 1066 | Упор дверний | шт | 1 |
| 1067 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 5,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1068 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 5,59 |
| 1069 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 1 |
| 1070 | Галтель НК 25/25 | м | 10 |
| 1071 | Фінішний профіль | м | 10 |
| 1072 | Самовирівнювальна суміш | кг | 110 |
| 1073 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 1 |
| 1074 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 6,15 |
| 1075 | Шнур | м | 4 |
| 1076 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 7 |
| 1077 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 2,5 |
| 1078 | Клей контактний | кг | 1 |
|  | -----230 |  |  |
| 1079 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 14,9 |
| 1080 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 14,9 |
| 1081 | (Демонтаж) Улаштування багету | м | 14,44 |
| 1082 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 14,2 |
| 1083 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,1 |
| 1084 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,25 |
| 1085 | (Демонтаж) Облицювання стін металевим листом | м2 | 0,63 |
| 1086 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 3 |
| 1087 | (Демонтаж) Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 2 |
| 1088 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 0,95 |
| 1089 | Клей перфлікс | т | 0,0057 |
| 1090 | Кутики алюм. | м | 3,17 |
| 1091 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/укоси | м2 | 2,15 |
| 1092 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати/укоси | м2 | 2,15 |
| 1093 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 2,15 |
| 1094 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,1 |
| 1095 | Двері метал.в комплекті | шт | 1 |
| 1096 | Піна монтажна | шт | 0,728 |
| 1097 | Установлення поличок,/ упор дверний,доводчик | шт | 4 |
| 1098 | Упор дверний | шт | 2 |
| 1099 | Доводчик | шт | 2 |
| 1100 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,6279 |
| 1101 | Рентген вікно | шт | 1 |
| 1102 | Піна монтажна | шт | 0,75 |
| 1103 | Улаштування каркасу підвісних стель/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 14,9 |
| 1104 | Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 14,9 |
| 1105 | Герметизація антибактеріальним герметиком плит стельових | м шва | 80 |
| 1106 | Підвісна стеля з касетами прихованого монтажу (розмір 600х600) комплект | м2 | 15,79 |
| 1107 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 3 |
| 1108 | Панель ЛЕД 600\*600 | шт | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1109 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 2 |
| 1110 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м | шт | 2 |
|  | -----226 |  |  |
| 1111 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 36,27 |
| 1112 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 32,97 |
| 1113 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 32,97 |
| 1114 | (Демонтаж) Облицювання стін металевим листом | м2 | 80,43 |
| 1115 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,15 |
| 1116 | (Демонтаж) Улаштування багету | м | 23,76 |
| 1117 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 12 |
| 1118 | (Демонтаж) Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 4 |
| 1119 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 20 |
| 1120 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 15 |
| 1121 | Улаштування каркасу підвісних стель/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 32,97 |
| 1122 | Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 32,97 |
| 1123 | Герметизація антибактеріальним герметиком плит стельових | м шва | 200 |
| 1124 | Підвісна стеля з касетами прихованого монтажу (розмір 600х600) комплект | м2 | 35 |
| 1125 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 2 |
| 1126 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 79,8 |
| 1127 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 79,8 |
| 1128 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/укоси | м2 | 1,56 |
| 1129 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати/укоси | м2 | 1,56 |
| 1130 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 81,36 |
| 1131 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 12 |
| 1132 | Панель ЛЕД 600\*600 | шт | 12 |
| 1133 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 0,42 |
| 1134 | Профіль посилений | м.п. | 5 |
| 1135 | Монтажний набір компл. | шт | 1 |
| 1136 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,73 |
| 1137 | Дверні метал.в комплекті 1,3\*2,1 | шт | 1 |
| 1138 | Піна монтажна | шт | 0,8 |
| 1139 | Установлення поличок,/ упор дверний,доводчик | шт | 4 |
| 1140 | Упор дверний | шт | 2 |
| 1141 | Доводчик | шт | 2 |
| 1142 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 4 |
| 1143 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м | шт | 4 |
| 1144 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 20 |
| 1145 | Кабель ВВГнгд 5х1,5 мм2 | м | 20,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1146 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 6 |
| 1147 | Рамка 5-ти кратна | шт | 6 |
| 1148 | Розетка з кришкою | шт | 30 |
| 1149 | Коробка установочна | шт | 30 |
|  | ----225 |  |  |
| 1150 | (Демонтаж) Облицювання стін металевим листом | м2 | 2,5 |
| 1151 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі/МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ | м2 | 3 |
| 1152 | (Демонтаж) Установлення поличок,/ відбійник | шт | 18 |
| 1153 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |
| 1154 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |
| 1155 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3 |
| 1156 | Підвісна стеля металева б/у | м2 | 3 |
| 1157 | Герметизація антибактеріальним герметиком плит стельових | м шва | 10 |
| 1158 | Облицювання стін металевим листом | м2 | 2,5 |
| 1159 | Панелі металеві б/у | м2 | 2,5 |
| 1160 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 8,68 |
| 1161 | Профіль посилений | м.п. | 28,12 |
| 1162 | Монтажний набір компл. | шт | 1 |
| 1163 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 17,36 |
| 1164 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 17,36 |
| 1165 | Обклеювання поверхні склосіткою в один шар | м2 | 1 |
| 1166 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 17,36 |
| 1167 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 6 |
| 1168 | Відбійники кутові з заглушками | м | 9 |
| 1169 | Установлення поличок,/ відбійник | шт | 12 |
| 1170 | Відбійники настінні з заглушками | м | 18 |
| 1171 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-13 | блок | 1 |
| 1172 | Двері б/у 1,5\*2,1 | шт | 1 |
| 1173 | Піна монтажна | шт | 0,8 |
| 1174 | Установлення поличок,/ упор дверний,доводчик | шт | 4 |
| 1175 | Упор дверний | шт | 2 |
| 1176 | Доводчик | шт | 2 |
| 1177 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 3 |
| 1178 | Вимикач 1-кл | шт | 3 |
| 1179 | Коробка установочна | шт | 3 |
| 1180 | Рамка 1 кратна | шт | 3 |
| 1181 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |
| 1182 | Панель ЛЕД 600\*600 | шт | 4 |
| 1183 | Герметизація антибактеріальним герметиком плит стельових | м шва | 14 |
|  | ---230,226,225 підлога |  |  |
| 1184 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 65 |
| 1185 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 65 |
| 1186 | Грунтовка для медичного лінолеуму R 777 | кг | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1187 | Галтель НК 25/25 | м | 62,5 |
| 1188 | Фінішний профіль | м | 61,6 |
| 1189 | Самовирівнювальна суміш | кг | 1000 |
| 1190 | Ремонтна суміш CERESIT RS-88 | кг | 75 |
| 1191 | Улаштування покриттів з медичного лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 72 |
| 1192 | Шнур | м | 30 |
| 1193 | Мідна стрічка | м | 35 |
| 1194 | Грунтовка для медичного лінолеуму струмопровідний Forbo | кг | 10 |
| 1195 | Лінолеум токопровідний Tarkett Toro SC | м2 | 55 |
| 1196 | Клей для медичного лінолеуму тонкопровідний Forbo | кг | 12 |
| 1197 | Клей контактний | кг | 6 |
| 1198 | Лінолеум гомогенний Tarkett Premium | м2 | 22 |
| 1199 | Клей для ПВХ Forbo | кг | 6 |
|  | ======БАРИТ |  |  |
| 1200 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 32,97 |
| 1201 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 32,97 |
| 1202 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32,97 |
| 1203 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 32,97 |
| 1204 | Армування стяжки дротяною сіткою\два слоя | м2 | 65,94 |
| 1205 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм | м2 | 32,97 |
| 1206 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 | м2 | 32,97 |
| 1207 | Суміш баритова для стяжки | кг | 4945,5 |
| 1208 | Портландцемент | т | 0,840735 |
| 1209 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 79,8 |
| 1210 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу/ два шари | м2 | 159,6 |
| 1211 | Баритові плити | м2 | 167,58 |
| 1212 | Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 79,8 |
| 1213 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -79,8 |
| 1214 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 32,97 |
| 1215 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 32,97 |
| 1216 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами./ два шари | м2 | 65,94 |
| 1217 | Баритові плити | м2 | 69,237 |
| 1218 | Високоякісне штукатурення стель гіпсовими сумішами при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 32,97 |
| 1219 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -32,97 |
| 1220 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 100 |
| 1221 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 50 |
| 1222 | Прокладання лотків | м | 8 |
| 1223 | Короб 100\*60\*2000 | м | 2 |
| 1224 | Короб 40\*40\*2000 | м | 6 |
| 1225 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 50 |
| 1226 | Труба гофрована | м | 50,5 |
| 1227 | Кріплення для гофри | шт | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1228 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 40 |
| 1229 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний | м | 41,2 |
| 1230 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 80 |
| 1231 | Кабель ВВГнгд 5х4 мідний | м | 82,4 |
| 1232 | Стяжка кабельна | шт | 300 |
| 1233 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 1234 | Щит розподільчий на 12(14) модулів | шт | 1 |
| 1235 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |
| 1236 | Автомат диференціальний 32 А 30МА 6КА 4 | шт | 1 |
| 1237 | Автомат диференціальний 32 А | шт | 1 |
| 1238 | Автоматичний вимикач 32 А | шт | 1 |
| 1239 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 15 |
| 1240 | Панель ЛЕД 600\*600 | шт | 15 |
| 1241 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 23 |
| 1242 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м | шт | 23 |
| 1243 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |
| 1244 | Розетка настінна, контейнерна | шт | 1 |
| 1245 | Вилка кабельна,контейнерна | шт | 1 |
| 1246 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |
| 1247 | Підсвітка тк lighting 1429 | шт | 1 |
| 1248 | Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання/ монтаж лампочок в люм. лампи | шт | 300 |
| 1249 | Лампи світлодіодні | шт | 300 |
| 1250 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 30 |
| 1251 | Вимикач 1-кл | шт | 30 |
| 1252 | Коробка установочна | шт | 30 |
| 1253 | Рамка 1 кратна | шт | 30 |
| 1254 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |
| 1255 | Вимикач 2-кл | шт | 1 |
| 1256 | Коробка установочна | шт | 1 |
| 1257 | Рамка 1 кратна | шт | 1 |
| 1258 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 45 |
| 1259 | Рамка 2-х кратна | шт | 25 |
| 1260 | Рамка 3-х кратна | шт | 20 |
| 1261 | Розетка з кришкою | шт | 110 |
| 1262 | Коробка установочна | шт | 110 |
| 1263 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 10 |
| 1264 | Рамка 5-ти кратна | шт | 10 |
| 1265 | Розетка з кришкою | шт | 50 |
| 1266 | Коробка установочна | шт | 50 |
| 1267 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 50 |
| 1268 | Розетка з кришкою | шт | 50 |
| 1269 | Рамка 1 кратна | шт | 50 |
| 1270 | Коробка установочна | шт | 50 |
| 1271 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 30 |
| 1272 | Розетка комп.модуль Simon Basic 2xRJ45 | шт | 30 |
| 1273 | Адаптер інформаційний Simon Basic 2xRJ45 | шт | 30 |
| 1274 | Рамка 1 кратна | шт | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1275 | Коробка установочна | шт | 30 |
| 1276 | Очищення приміщень від сміття | т | 14,11 |
| 1277 | Навантаження сміття вручну | т | 14,11 |
| 1278 | Талони для вивезення сміття | м3 | 9,4 |
| 1279 | Перевезення сміття до 30 км | т | 14,11 |

***№2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 |
| 2 | (Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних (внутрішній блок) | шт | 2 |
| 3 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 |
| 4 | Кронштейн для зовн. блока | компл | 1 |
| 5 | Установлення кондиціонерів ежекційних (внутрішній блок) | шт | 1 |
| 6 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 |
| 7 | Труба мідна Д 1/4’’ (6,35) | м | 10 |
| 8 | Труба мідна Д 3/8 ’’ (9,53) | м | 10 |
| 9 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |
| 10 | Ізоляціядля мідних труб Д 6,35 (k-flex) | м | 10 |
| 11 | Ізоляція для мідних труб Д 9,35 (k-flex) | м | 10 |
| 12 | Стрічка ізоляційна чорна PVC 50х33 | шт | 1 |
| 13 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 24 |
| 14 | Кабель ПВС 3х1,5 мм2 | м | 12 |
| 15 | Кабель ПВС 4х1,5 мм2 | м | 12 |
| 16 | Вилка кабельна | шт | 1 |
| 17 | Прокладання дренажних трубопроводів | м | 10,5 |
| 18 | Трубопровід дренажний Д16х2,0 | м | 10 |
| 19 | Трубопровід дренажний гнучкий Д16х2,0 | м | 0,5 |
| 20 | Клей 0,118 | шт | 0,5 |
| 21 | Піна монтажна | шт | 0,5 |
| 22 | Анкер hilti hrd 10х200mm | шт | 6 |
| 23 | Дюбель пластиковий 8х60 мм. | шт | 8 |
| 24 | Болт М8х25 | шт | 2 |
| 25 | Гайка М8 | шт | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Шайба широка M8 | шт | 6 |

***№3***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зовнішній блок кондиціонера повітря, TG25VE0AW R32 | комп | 1 |
| 2 | Внутрішній блок кондиціонера повітря, настінного типу, з ІЧ пультом ДК та комплектом аксесуарів, TG25VE0AG  R32 | комп | 1 |

***№4***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 2 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (фільтр-бокси) | м2 | 7,5 |
| 4 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 2 |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 15,2 |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 22,8 |
| 7 | Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 8 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 19,2 |
| 9 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 28,8 |
| 10 | Дросель-клапан Д160 | шт | 2 |
| 11 | Дросель-клапан д200 | шт | 7 |
| 12 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 48 |
| 13 | Теплова ізоляція K-Flex ST Duct ,13мм | м2 | 48,96 |
| 14 | Стрічка K-Flex ізол. армов. каучук. 3х50мм (15 м) | шт | 16 |
| 15 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм (фільтр-бокси) (монтаж раніше демонтованого) | м2 | 7,5 |
| 16 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (монтаж раніше демонтованого) | грати | 2 |
| 17 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 18 | Гратка дворядна витяжна 500х400 | шт. | 2 |
| 19 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Гратка перфорована 600х600 | шт. | 1 |
| 21 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм (фільтр-бокси) (монтаж пленкм-бокса) | м2 | 3 |
| 22 | Установлення повітророзподільників (дифузорів) | шт | 2 |
| 23 | Дифузор з коробом статичного тиску 600\*600\*300 | шт | 2 |
|  | Кріплення і витратні матеріали системи вентиляції |  |  |
| 24 | DIN933 болт М8х25 5.8 цб пр | шт | 156 |
| 25 | DIN934 гайка М8 6 цб | шт | 196 |
| 26 | DIN 9021 шайба збільшена 8х24 ЦБ s 2.0 | шт | 40 |
| 27 | Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь | шт | 40 |
| 28 | Монтажний перфорований профіль Т-20 (2,5м) 30\*20\*1, 4 мм | м | 10 |
| 29 | DIN975 різьбовий стрижень (шпилька) М8 1м 4.8 цб | шт | 20 |
| 30 | Стрічка (ущільнювач) ППЕ VB 3008 W 12мм\*8мм\*10м (1шт.-10 м) | м | 55 |
| 31 | AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм (40 мк) HPX | шт | 2 |
| 32 | Гвинт самосв. 3,9/11 нпкр/гл. РН ЦБ | шт | 156 |
| 33 | (Демонтаж) Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 |
| 34 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 |
| 35 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 |
| 36 | Труба мідна Д 3/8 ’’ (9,53) | м | 10 |
| 37 | Труба мідна Д 5/8’’ (15,88) | м | 10 |
| 38 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |
| 39 | Ізоляція для мідних труб Д 9,35 (k-flex) | м | 10 |
| 40 | Ізоляція для мідних труб Д 15,88 (k-flex) | м | 10 |
| 41 | Стрічка ізоляційна чорна PVC 50х33 | шт | 1 |
| 42 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 11 |
| 43 | Труба гофрована легка з протяжкою, d=20 mm | м. | 11 |
| 44 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 11 |
| 45 | Кабель ПВС 7х1,5 мм2 | м | 11 |
| 46 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |

***№5***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 47 кВт [40 тис. ккал/год] [для установок з холодоагентом фреоном] | Установ. | 1 |
| 2 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | Пристр. | 1 |
| 3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 1 |

***№6***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компресорно-конденсаторний блок MHI FDC140VSА-W | шт | 1 |
| 2 | Вентилятор канальний КТ 60-30-4/Systemair/ | шт | 1 |
| 3 | Умивальник хірургічний зі змішувачем із нж/ст.Rustu Uzumcu 10665 | шт | 1 |

***Додаток 3***

***до тендерної документації***

**ПРОЄКТ**

**ДОГОВІР**

**на послуги з поточного ремонту**

м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

**Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»**, надалі - **Замовник**, в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони

та**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, надалі - **«Підрядник»,**  з другої сторони, (кожний окремо – Сторона, а разом - Сторони), уклали цей договір про наступне:

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується власними та залученими силами і засобами надати послуги по **Поточний ремонт приміщень реанімаційного відділення та операційного блоку 2 поверху в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» по вулиці Юрія Іллєнка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)** (далi по тексту - послуги).

1.2. Місце надання послуг: Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24.

1.3. Перелік, обсяги та вартість послуг визначається договірною ціною (додаток №1 до цього Договору) та локальним кошторисом (додаток №2 до цього Договору).

*1.4. Цей Договір укладений під час дії воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.*

**ІІ. СТРОКИ НАДАННЯ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Строки надання послуг за цим Договором встановлюються з моменту укладення цього Договору і до 15 грудня 2023 року включно.

2.2. Перегляд строків надання послуг за цим Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, у тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт, визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковим договором (додатковою угодою) до цього Договору з обґрунтуванням обставин.

2.3. Датою закінчення надання послуг за цим Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акту приймання-передачі наданих послуг.

2.4. Забезпечення якoстi послуг:

2.4.1. Усi матерiали, oбладнання та викoнанi рoбoти пoвиннi вiдпoвiдати стандартам, якi застoсoвуються в Українi.

2.4.2. Пiдрядник мoже покращити якiсть наданих послуг, за згoдoю з Замoвникoм, за умoви, щo таке пoкращення не призведе дo збiльшення ціни цього Договору.

2.4.3. Пiдрядник має правo самостійно залучати дo надання послуг Субпiдрядникiв. Субпiдрядники пoвиннi викoнувати вимoги пo забезпеченню якoстi та кoнтрoлю якoстi тoгo ж ступеню, щo i Пiдрядник.

**ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Вартість послуг за цим Договором, та відповідно ціна цього Договору визначається договірною ціною (додаток №1 до цього Договору) та локальним кошторисом (додаток №2 до цього Договору) та складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ без ПДВ, ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, разом з ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1.1. Ціна Договору може бути уточнена у випадках:

- зміни Замовником в процесі надання послуг проектних рішень, що призводить до зменшення/збільшення обсягів послуг та вартісних показників;

- виникнення обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання цього Договору і впливають на його виконання;

- зміни законодавства з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості послуг.

3.2. Договірна ціна може зменшуватись при погодженні з Замовником у разі зменшення обсягів послуг.

3.3. Якщо фактична вартість наданих послуг, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. цього Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику, який не пізніше 5-ти робочих днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Надання Підрядником додаткових об’ємів чи видів послуг без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускається і відповідно оплаті не підлягає.

3.5. Якщo пiд час надання послуг виникає потреба у наданні додаткових послуг, не врахованих договірною ціною (додаток №1 до цього Договору) та локальним кошторисом (додаток №2 до цього Договору), Пiдрядник зoбoв'язаний в устанoвленi цим Договором стрoки пoвiдoмити прo це Замoвника та oфoрмити разoм з Замoвникoм акт на дoдаткoвi послуги та додатковий дoгoвiр на їх викoнання. Якщo Пiдрядник не пoвiдoмив Замoвника в устанoвленoму пoрядку прo неoбхiднiсть надання дoдаткoвих послуг та не було укладено додаткового договору на такі, додаткові, послуги, вiн не мoже вимагати вiд Замoвника oплати наданих дoдаткoвих послуг i вiдшкoдування завданих йoму збиткiв, якщo не дoведе, щo надання таких послуг булo неoбхiдне в iнтересах Замoвника, зокрема, у зв'язку з тим, щo їх ненадання загрoжувалo знищенням абo пoшкoдженням об’єкта.

**ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Сприяти Підряднику у наданні ним послуг, що передбачені цим Договором.

4.1.2. Забезпечити своєчасну оплату наданих послуг на умовах, визначених цим Договором.

4.1.3. Прийняти надані послуги в порядку, встановленому цим Договором.

4.1.4. За умови належного виконання, підписати акт прийому-передачі наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів після їх отримання від Підрядника. У разі відмови від підписання, інформувати Підрядника про причини не підписання актів.

4.1.5. Протягом 5-ти робочих днів інформувати Підрядника про виявлені недоліки у наданих послугах.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами послуг, що надаються.

4.2.2. У разі невиконання Підрядником своїх зобов’язань, Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав надавати послуги, або надає їх повільно і закінчення їх у визначений строк стає неможливим.

4.2.3. Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль за ходом надання послуг, відповідністю якості, обсягів, вартості та вимогам нормативних документів, а також відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх негайного усунення.

4.2.4. При виявленні неякісного надання послуг, використаних матеріалів сповістити про це Підрядника для складання Акту про неналежну якість послуг /матеріалів.

4.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

4.2.6. Вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

4.3. Підрядник зобов’язаний:

4.3.1. Передати Замовнику, після завершення надання послуг у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та цим Договором, відповідну документацію та результат наданих послуг.

4.3.2. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись визначених термінів надання послуг.

4.3.3. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки у наданих послугах.

4.3.4. Під час надання послуг та після їх закінчення забезпечити прибирання території об’єтка від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг.

4.3.5. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів, безпечних умов при наданні послуг та поводженні з устаткуванням підвищеної небезпеки, улаштувати огородження території у разі необхідності.

4.3.6. Складати та передавати уповноваженому представнику Замовника акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-2в) та довідки про вартість наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-3).

4.3.7. Погоджувати із Замовником питання про залучення до надання послуг субпідрядників.

4.3.8. Залучати для надання послуг інженерно-технічний персонал та робітників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації і забезпечувати дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, а також проведення відповідного їх інструктажу.

4.3.9. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення надання послуг з незалежних від нього обставин (не менш ніж за 3 дні).

4.3.10. Гарантувати якість наданих послуг згідно умов цього Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.

4.3.11. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

4.4. Підрядник має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги на умовах визначених цим Договором.

4.4.2. На дострокове завершення надання послуг та за умови дотримання вимог щодо їх якості.

4.4.3. Підрядник за письмовою згодою із Замовником може залучати для надання послуг субпідрядні організації і повинен забезпечувати координацію їх діяльності та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи.

4.4.4. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

**V. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

5.1. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися на підставі акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-2в) та довідки про вартість наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-3) щомісячними оплатами в міру надання послуг.

5.2. Підрядник визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику. Замовник протягом 5 (п’ять) робочих днів зобов’язаний підписати подані підрядником документи, що підтверджують надання послуг або письмово обґрунтувати причини відмови від їх підписання. У випадку неповернення/надання Підряднику Замовником підписаних Актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-2в), актів змонтованого або встановленого обладнання і довідок про вартість наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-3) в тому числі за поточний, звітний місяць та ненадання Замовником мотивованої відмови від їх підписання  протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання даних документів від Підрядника (поштою, нарочно за підписом уповноваженої особи Замовника «про отримання»), послуги за цими документами вважаються наданими та прийнятими Замовником у повному обсязі визначеному в зазначених вище документах і відповідно підлягають оплаті незалежно від підпису Замовника на цих документах на загальних умовах визначених цим Договором. Днем прийняття наданих послуг Замовником у такому випадку вважається наступний календарний день, після закінчення строку наданого Замовнику для надання мотивованої відмови.

5.3. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, визначаються із урахуванням обсягів наданих послуг та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами.

5.4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Сторонами акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-2в) та довідки про вартість наданих послуг (виконаних робіт) (форма КБ-3)

5.5. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після надання і приймання всіх передбачених цим Договором послуг відповідно до кошторисної та тендерної документації, підписаних Актів за формою КБ-2в та довідок КБ-3.

5.6. Розрахунки за надані послуги з субпідрядниками здійснюються Підрядником.

**VІ. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)**

6.1. Підрядник гарантує якість наданих послуг протягом не менше 5 років після надання послуг. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат проведених робіт за цим Договором.

6.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акту прийому-передачі наданих послуг.

6.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у наданих послугах і змонтованих конструкціях, він повідомляє про них Підрядника протягом 10–ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акту із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів).

6.4. Підрядник зобов’язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення.

6.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

6.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

**VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються нормативними документами, що регулюють ці питання та цим Договором.

7.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов’язань за Договором. За порушення строків закінчення виконання робіт сплачує неустойку в розмірі 0,01% від загальної вартості певного етапу робіт.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

7.3. Якщо зміна умов цього Договору або його розірвання зумовлені обставинами, що залежать від діяльності Підрядника, а Замовник внаслідок цього понесе збитки, Замовник має право на їх відшкодування за рахунок Підрядника.

**VІІІ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови цього Договору тощо.

8.2.У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляданню в господарському суді у встановленому законодавством порядку.

**ІХ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023 року, а в частині взятих зобов’язань за цим Договором – до повного їх виконання Сторонами.

9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

9.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором (додатковою угодою) до цього Договору.

9.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору (додаткової угоди) до цього Договору.

**X. ОХОРОНА ПРАЦІ**

10.1. Підрядник зобов'язаний забезпечити:

- безпеку власного персоналу на робочих майданчиках;

- безпеку працівників Замовника, працівників інших підрядних організацій і третіх осіб, які можуть опинитися в зоні надання послуг або в зонах, що межують із зоною надання послуг.

10.2. З цією метою Підрядник зобов'язаний:

- захистити і / або ідентифікувати місце надання послуг;

- забезпечити безпечний доступ до кожного робочого місця;

- вжити заходів для захисту власних співробітників і оточуючих від небезпечних і шкідливих виробничих факторів (падаючих предметів, пилу, задушливих випарів, шуму і т.п.);

- забезпечити безпеку переміщення транспорту в зоні надання послуг;

- розробити план розміщення машин, механізмів, устаткування, деталей, сировини, відходів виробництва і т.п.;

- забезпечити складування матеріалів безпечним способом;

- забезпечити захист електричних мереж, трубопроводів та інших інженерних комунікацій в місцях надання послуг.

10.3. Вимоги до спецодягу і засобів індивідуального захисту. Підрядник зобов'язаний забезпечити своїх співробітників всіма необхідними для безпечного надання послуг спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

10.4. Замовник не несе відповідальності за можливі нещасні випадки з персоналом Підрядника.

10.5. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання всіх операцій щодо поводження з відходами, які будуть утворені при наданні послуг за цим Договором, відповідно до вимог чинного законодавства та окремими умовами Замовника. До початку надання послуг, при яких будуть утворені будь-які види відходів, Підрядник зобов'язаний узгодити з Замовником місця їх тимчасового зберігання.

**ХI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).

12.7. Додатки:

Додаток 1 – Договірна ціна;

Додаток 2 – Локальний кошторис;

Додаток 3 – Зведений кошторисний розрахунок.

**ХІII. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Замовник»** | **«Підрядник»** |
|  |  |
| **Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Україна, 04050, м. Київ,  вул. Юрія Іллєнка, 24.  Телефон / факс: (044) 206-50-10;  (044) 284-03-11. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Р/р № UA 318201720343100002000011825;  UA 718201720343191002200011825  в ДКCУ, м. Київ  Код банку 820172,  код ЄДРПОУ 26385055  Центр внесено в реєстр неприбуткових організацій, код неприбутковості 0031 | Розрахунковий рахунок  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Св. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Додаток 4***  ***до тендерної документації*** |

**Зразок**

**Лист-згода**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Підпис Прізвище та ініціали

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Додаток 5***  ***до тендерної документації*** |

**Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону**

**та спосіб їх документального підтвердження.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до**  **ст. 16 Закону** | **Документи, які підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям** |
| 1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника або уповноваженої ним особи, що містить інформацію щодо наявної матеріально-технічної бази, обладнання. |
| 2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | 1. Довідка у довільній формі**,** яка містить інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання договору щодо надання послуг, що є предметом закупівлі згідно цієї Тендерної документації.  В учасника кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у будівельній галузі, має складати не менше 10 осіб. Наявність у штаті Учасника головного інженера (з вищою технічною освітою або середньою спеціальною технічною освітою та досвідом роботи не менше 10 років) та/або виконроб (з вищою/базовою технічною освітою або середньою спеціальною технічною освітою та досвідом роботи не менше 5 років).  Учасник має документально підтвердити кваліфікацію спеціалістів, що вказані в довідці (надати відповідний документ про освіту та/або кваліфікаційний сертифікат та/або підвищення кваліфікації). Дана інформація має надаватись учасником з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією про виконання аналогічного(-их) договору(-ів) (достатньо одного) за аналогічним предметом закупівлі із зазначенням дати укладання договору, предмету договору, вартості договору, найменування замовника, його адреси та контактного телефону. Аналогічним договором є виконаний договір з будівництва будівель (приміщень) та/або реконструкції будівель (приміщень) та/або капітального ремонту будівель (приміщень) та/або надання послуг з поточного ремонту.  Для підтвердження виконання аналогічного договору учасник у складі своєї пропозиції повинен надати по договору(ам), вказаному(им) у довідці, копію(ї) договору(ів) та копію довідки № КБ-3, що підтверджують факт виконання договору у повному обсязі, а також оригінал (и) відгуку(ів) про виконання учасником аналогічного(их) договору(ів) від замовника. Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (дату, номер), назву предмету закупівлі (договору), вартість виконаних робіт, роки виконання договору та інформацію про виконання договору в повному обсязі. |
| 4. Наявність фінансовї спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | На підтвердження фінансової спроможності учасник надає фінансову звітність за 2022 рік. Склад та елементи фінансової звітності надаються з урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» № 73 від 07.02.2013.  Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.  Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї закупівлі включно).  У випадку якщо учасником із законодавчих причин не складається фінансова звітність, він надає лист-роз’яснення з відповідним поясненням та посиланням на нормативні акти.  Перелік форм фінансової звітності, що надається учасником:  - копія форми № 1 “Баланс” за 2022 рік з відміткою органів статистики або іншого уповноваженого на те органу, а в разі якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даного балансу, фізична особа – підприємець подає фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2022 рік (у разі, якщо ведення такого документу не передбачено законодавством – учасник надає пояснювальну записку із зазначенням обґрунтованих на те обставин);  - копія форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за 2022 рік з відміткою органів статистики або іншого уповноваженого на те органу, а в разі якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даного, для фізичних осіб (підприємців) - фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва або копію декларації про одержані доходи за 2022 рік (які перебувають на загальній системі оподаткування) або копія звіту по єдиному податку за 2022 рік (які перебувають на спрощеній системі оподаткування), а в разі якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даної звітності (у разі, якщо ведення такого документу не передбачено законодавством – учасник надає пояснювальну записку із зазначенням обґрунтованих на те обставин);  - копія форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів” за 2022 рік з відміткою органів статистики або іншого уповноваженого на те органу (у разі, якщо ведення такого документу не передбачено законодавством – учасник надає пояснювальну записку із зазначенням обґрунтованих на те обставин), а в разі якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даної звітності. Суб’єкти малого підприємства господарської діяльності, для яких встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, надають інформацію з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів;  - копія форми № 4 “Звіт про власний капітал” за 2022 рік (у разі наявності).  - оригінал або завірена підписом учасника (уповноваженої особи учасника) копія довідки (довідок - у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку (банків - у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Документ повинен бути чинним на момент розкриття пропозиції, а якщо в документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не раніше ніж за 30 днів до дня розкриття пропозиції спрощеної закупівлі. |

***Примітка.***

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.