***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість |
| Цвяхи, 70мм | Цвяхи будівельні;Діаметр: не менше 3,0 мм;Довжина: 70 мм;Діаметр голівки: не менше 6 мм;Матеріал: сталь | 200 кг |
| Цвяхи, 100мм | Цвяхи будівельні;Діаметр: не менше 4,0 мм;Довжина: 100 мм;Діаметр голівки: не менше 6 мм;Матеріал: сталь | 200 кг |
| Фанера 4мм | Товщина: 4 мм;Довжина/Ширина: 1525/1525 мм;Сорт: 3/4 | 540 шт. |

1. Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Учасника на адресу Замовника.

2. Ціна, запропонована учасником в Ціновій пропозиції, повинна враховувати всі витрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з поставкою та заміною товару тощо.

3. Товар повинен бути якісним, відповідати стандартам якості заводу-виробника (виробника).

4. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.

5. Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*