**Додаток 1**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку і заповняється учасником)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип труби | [Гофрована двостінна гнучка](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10256:2573871387) | [Гофрована двостінна гнучка](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10256:2573871387) |
| Умовний діаметр, мм не більше | [63](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10098:2966669500) | 110 |
| Особливості труби | [Для прокладання в грунті](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10235:1634548397) | для прокладання в ґрунт, бетон; |
| Торгова марка | [ДКС](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10027:261094356) | [ДКС](https://amperok.com.ua/cat_kabelenesuchi_systemy/truba_gofrovana_ta_gladkostinna/&filter_ocfilter=10027:261094356) |
| Країна виробництва |  |  |
| Температура монтажу не нижче | -25…+90 | -25…+90 |
| Температура експлуатації не нижче. | -55…+90 С | -55…+90 С |

\*Країну виробництва прописує Учасник торгів, але не може бути товар Російським і Білоруським, якщо товар ввезений на територію України до вступу санцій, Учасник надає митну декларацію при перетині кордону.

На тендерну позицію надати оригінал гарантійного листа виробника або імпортера, яким підтверджується справжність запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов'язань замовнику постачання заявлених обсягів в необхідні терміни. Гарантійний лист повинен включати в себе: або номер оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу (UA-…) та/або предмет закупівлі та назву замовника та/або іншу інформацію, яка дає змогу ідентифікувати що цей лист стосується саме цієї закупівлі (інформація, яка ідентифікує предмет закупівлі може бути зазначена в будь-якій частині листа.

Товар повинен відповідати Cтандартам або ТУ, та підтверджуватися Сертифікатами відповідності/якості, виданими компетентними органами або заводом-виробником.

Товар повинен бути виготовлений не раніше 2021 року.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) мп