**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:09340000-4: Ядерне паливо (Джерело іонізуючого випромінювання Кобальт-60 до гамма-терапевтичного апарату "АГАТ Р1")**

**І. Загальні вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товару | Кількість шт. |
| **Джерело іонізуючого випромінювання Кобальт-60 до гамма-терапевтичного апарату "АГАТ Р1"**:Вид джерела: закрите;Ізотоп: Со-60Тип джерела: ГИК-8-4 або аналогПризначений строк служби джерела: не менше 70 % початкового.Матеріал капсули джерела: коррозійно стійка сталь.Геометрія капсули: циліндрична, діаметр 23 мм, висота 22,5 мм. | 1 |

**ІІ. Інші вимоги**

**Поставка джерела повинна виконуватися з дотриманням вимог ядерної і радіаційної безпеки та у відповідності до порядку поводження з ДІВ, що діють у Учасника та вимог Постанови КМ України № 1471 від 25.12.1997.**

Учасник надає сканкопії документів передбачених чинним законодавством України, а саме:

1. Ліцензія на право провадження діяльності: використання джерел іонізуючого випромінювання (Держатомрегулювання).
2. Ліцензія на право провадження діяльності: перевезення радіоактивних матеріалів (Держатомрегулювання).
3. Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів (УКРТРАНСІНСПЕКЦІЯ).
4. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.
5. Санітарний паспорт з правом виконання послуг по всій території України.
6. Санітарні паспорти на транспортні засоби, які будуть здійснювати перевезення.
7. Допуск до виконання особливих робіт згідно Постанові КМ України № 1471 від 25.12.1997 р.

**Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».**