Author: Пользователь
Last saved by: Zver

Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»

Облаштування укриття до 50 осіб в Тинівському ЗДО "Веселка" Баштечківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 6, с. Тинівка, Уманський район, Черкаська обл.
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Тинівський ЗДО "Веселка" Баштечківської сільської ради

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього

експлуа-
тації
машин

Всього

заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням
машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| | Підлога | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

1

Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2

1,153

2

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до 50мм)

100м2

1,153

3

Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного насухо з готових
килимів розміром на приміщення

100м2

1,153

4 | | Лiнолеум вологостійкий | м2 | 117,6 | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| | Стіни | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

5

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2

2,948

6

Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2

2,948

7 | | Штукатурка Polimin ШЦ-2 | кг | 884,4 | | | | | | |
8 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 2,948 | | | | | | |
9 | | Шпаклiвка "Старт" | кг | 530,64 | | | | | | |

10

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2

2,948

11 | | Шпаклiвка "Фініш" | кг | 530,64 | | | | | | |

12

Вапняне фарбування нових поверхонь стін
всередині будівлі по штукатурці

100м2

2,948

13 | | Фарба вапняна Primalex Fortissimo | т | 0,059 | | | | | | |

14

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар
без ізоляції у житлових і громадських
будівлях

100м2

0,015

15 | | Гіпсокартон KNAUF ГКЛ вологостійкий | м2 | 3,15 | | | | | | |
16 | | Шпаклiвка VARIO чи Унiфлот (Фунгенфюлер) | кг | 0,92 | | | | | | |
17 | | Шурупи самонарiзнi | шт | 56 | | | | | | |
18 | | Дюбелi 6/42 мм | шт | 4 | | | | | | |
19 | | Стрічки армувальні | м | 3 | | | | | | |
20 | | Т-профілі металеві Profstal UW 100 | м | 1,25 | | | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
21 | | Профіль стійковий Profstal CW 100 | м | 3,62 | | | | | | |
| | Стеля | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

22

Вапняне фарбування нових поверхонь
стель всередині будівлі по штукатурці

100м2

1,063

23 | | Фарба вапняна Primalex Fortissimo | т | 0,021 | | | | | | |

24

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2

0,02

25 | | Двері металеві зовнішні 900х2000мм | шт | 2 | | | | | | |

26

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-
9

1 блок

9

27 | | Дверi внутрішні 900х2000мм | шт | 4 | | | | | | |
28 | | Дверi внутрішні 800х2000мм | шт | 5 | | | | | | |
| | Санвузол | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

29

Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т

0,1

30

Умивальник портативний Avial CHH-
7701+562

комплект

1

31 | | Установлення біотуалету | 100шт | 0,02 | | | | | | |
32 | | Біотуалет Avial РТ20А 20 л | комплект | 2 | | | | | | |

33

Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2

0,0628

34 | | Повітровід ПВХ, діаметр 125 мм | м2 | 6,28 | | | | | | |
35 | | Установлення вентиляційних витяжек | шт | 2 | | | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
36 | | Вентиляційна витяжка Домовент 125 Тиша В | шт | 2 | | | | | | |
37 | | Монтаж світильників | 100шт | 0,14 | | | | | | |
38 | | Свiтильник | шт | 10 | | | | | | |
39 | | Свiтильник "Вихід" | шт | 4 | | | | | | |

40

Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт

0,06

41 | | Вимикач 1М, ІР20 | шт | 6 | | | | | | |
42 | | Монтаж сирени сигнальної | шт | 1 | | | | | | |
43 | | Сирена UC4 100 Techno Systems TNS | шт | 1 | | | | | | |
44 | | Вогнегасник | шт | 5 | | | | | | |
45 | | Кушетка | шт | 1 | | | | | | |
46 | | Установлення перил | 10шт | 0,1 | | | | | | |
47 | | Перила | шт | 1 | | | | | | |