Додаток 2

до тендерної документації

**Технічне завдання до предмету закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Послуги з очищення стічних канав (поглиблення кюветів) на території вул. Вишнева та вул. Вулшава навпроти №18 в м. Перечин, в с. Ворочево на території кладовища Перечинської ТГ та біля майданчика ТПВ пл. Незалежності в м. Перечин,**

**90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення стічних канав**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ч.ч.** | **Обґрунтування (шифр норми)** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **I. вул. Вишнева м. Перечин** | | | | | | |
| *1* | КР 1-9-11 | Поглиблення кювету  екскаватором з місткістю ковша 0,25м з навантаженням на автомобіль.(233\*0,5\*0,5) | 100м3 | 0,58 |  |
| 2 | КР 1-13-2 | Планування поверхні | 1000м2 | 0,3 |  |
| **II. вул. Вулшава навпроти № 18 м. Перечин** | | | | | |
| 1 | КР 1-9-11 | Поглиблення кювету  екскаватором з місткістю ковша 0,25м з навантаженням на автомобіль.(55\*0,4\*  0,4) | 100м3 | *0,09* |  |
| 2 | КР 1-13-2 | Планування поверхні | 1000м2 | *0,05* |  |
| 3 | КР 1-57-2 | Зрізання рослинного шару грунту | 1000м2 | *0,06* |  |
| **III. с. Ворочево, територія кладовища** | | | | | |
| 1 | КР 1-8-11 | Поглиблення каналу  екскаватором з місткістю ковша 0,25м у відвал.(110\*0,4\*0,7) | 100м3 | 0,31 |  |
| 2 | КР 1-9-11 | Поглиблення каналу  екскаватором з місткістю ковша 0,25м з навантаженням на автомобіль.(120\*0,4\*  0,7) | 100м3 | *0,34* |  |
| 3 | КР 1-13-2 | Планування поверхні | 1000м2 | *0,23* |  |
| 4 | КР 27-1-3 | Улаштування поперечних дренажів  Ф 0.3\*12 | 100м | *0,12* |  |
| **IV. Біля майданчика ТПВ пл. Незалежності в м. Перечин** | | | | | |
| 1 | КР 1-18-5 | Розробка грунту  екскаватором з місткістю ковша 0,25м з навантаженням на автомобіль.(23\*0,25\*  0,4) | 1000м3 | *0,002* |  |
| 2 | КР 1-13-2 | Планування поверхні | 1000м2 | *0,023* |  |

Роботи мають бути виконані відповідно до умов укладеного договору з дотриманням вимог нормативно-правових актів, із застосуванням обладнання, дотримання безпечних умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Учасник визначає ціни з урахуванням усіх видів та обсягів послуг (робіт), які мають бути виконані ( в тому числі перевезення екскаватора евакуатором та перевезення грунту) .

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Учасник надає пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника.

Строк виконання робіт – з моменту підписання договору до **31.12.2024 року.**

Ми, (зазначити найменування учасника) підтверджуємо свою готовність здійснити виконання робіт.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, ПІБ, підпис)**