Додаток 2

 до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Повнопривідний легковий** **автомобіль спеціалізованого призначення (ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі)(або еквівалент)**

1. **Повнопривідний легковий** **автомобіль спеціалізованого призначення – 1 одиниця.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги Замовника** | **Пропозиція Учасника** |
| 1. **ДВИГУН**
 |
| 1.1. | Тип двигуна: Бензиновий 3.0, циліндрів – V6 |  |
| 1.2. | Тип кузова: хетчбек  |  |
| 1.3. | Робочий об’єм двигуна: не менше 2995 см3 |  |
| 1.4. | Потужність двигуна: не менше 340 к.с.  |  |
| 1.5. | Стандарт токсичності вихлопу: не менше EURO5 |  |
| 1. **ТЕХНІЧНІ ХАРКТЕРИСТИКИ**
 |
| 2.1. | Тип трансмісії: АКП, 8-ступінчата |  |
| 2.2. | Система приводу: повний  |  |
| 2.3. | Засоби безпеки ABS, ASR, EDS, ESC, MSR в наявності |  |
| 2.4. | Подушки безпеки водія та пасажира спереду в наявності |  |
| 2.5. | Бокові подушки безпеки, шторки безпеки, подушка безпеки колін водія в наявності |  |
| 2.6. | Центральний замок дверей з дистанційним управлінням, іммобілайзер в наявності |  |
| 2.7. | Системи фронтального контролю Front Assist в наявності |  |
| 2.8. | Адаптивний круїз-контроль в наявності |  |
| 2.9. | Довжина не менше 4878 мм |  |
| 2.10. | Ширина (без дзеркал) не менше 1984 мм |  |
| 2.11. | Висота не менше 1702 мм |  |
| 2.12. | Колісна база не менше 2895 мм |  |
| 2.13. | Підвіска пневматична, повно кероване шасі в наявності |  |
| 2.14. | Об’єм багажного відділення не менше 810 л |  |
| 2.15. | Електропривод відкривання кришки багажного відділення в наявності  |  |
| 2.16. | Автоматичне блокування диференціалу в наявності |  |
| 2.17. | Кількість місць в автомобілі не менше 5 (4 пасажира + водій) |  |
| 2.18. | Клімат-контроль в наявності |  |
| 2.19 | Зовнішні дзеркала заднього огляду що складаються, з електрорегулюванням та обігрівом в наявності |  |
| 2.20. | Передні та задні електрослопідйомники в наявності |  |
| 2.21. | Камера заднього огляду в наявності |  |
| 2.22. | Дискові гальма спереду та с заду в наявності |  |
| 2.23. | Підігрів передніх сидінь в наявності |  |
| 2.24. | Додатково:* Колісні диски «Braga» R20;
* Комфортне закриття дверей із доводчиками;
* Пакет асистентів водія ;
* Система нічного бачення;
* Скло триплекс, темно тоновані бокові;
* Сигнальний світлодіодний маячок синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху.
 |  |
| 2.25. | Колір автомобіля – чорний/ темно синій/ темно сірий |  |
| 2.26. | Рік випуску – 2022 року |  |
| 2.27. | Гарантійний термін автомобіля від виробника/постачальника – 24 місяці без обмеження пробігу |  |

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому Додатку до Оголошення технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним вимогам шляхом заповнення вищенаведеної таблиці.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає встановленим технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Оголошення.

Транспортні засоби повинен бути новими, технічно справними, комплектуючі - такі, що не були у вживанні.

До транспортного засобу, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник/керівництво по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська мова, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

На момент передачі транспортних засобів сертифікати відповідності, або паспорти якості виробника, або декларації про відповідність з урахуванням того, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ).

На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документи, необхідними для реєстрації транспортного засобу в територіальному сервісному центрі МВС.

Учасник здійснює післяпродажне обслуговування автомобілів протягом гарантійного терміну експлуатації:

- в складі пропозиції учасник надає довідку в довільній формі з інформацією про спеціалізовані підприємства або сертифіковані станції, на яких буде здійснюватися сервісне та гарантійне обслуговування поставленого товару з обов'язковим зазначенням адреси та телефону.

- гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації проведення гарантійного обслуговування.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується до постачання повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання повинен відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

# Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник як частину своєї пропозиції для підтвердження прийнятності та відповідності товару, що є предметом закупівлі:

Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, учасник підтверджує під час проведення процедури закупівлі, шляхом надання сканованих копій наступних документів, завірених печаткою та підписом учасника:

* Гарантійний лист в довільній формі, що Учасник зобов’язується надати товар відповідно до умов оголошення;

 - Довідка, складена Учасником у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, про виконання аналогічного договору, з аналогічних робіт. Для підтвердження інформації учасники повинні надати копію аналогічного договору, з копіями документів, які підтверджують належного виконання вимог договору.

 \*під аналогічними договорами розуміються договори співставні за складом та характером товару.

- Гарантійний лист (в довільній формі, за підписом і печаткою) від учасника процедури закупівлі, у якому має бути зазначено, що учасник процедури закупівлі та товар який запропоновано ним до поставки, а також його виробник, постачальник не підпадають під санкції / заборону здійснення державних / публічних закупівель Замовником у них, передбачених згідно Указу Президента України №184/2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; п. 10 ч. 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII та гарантує, що учасник процедури закупівлі не порушував Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № 1702-VII.

 У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.