ДОДАТОК 2.1	

 	 	
 	ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Відділ освіти Решетилівської міської ради	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Поточний ремонт в зв’язку  з відновленням виконавчо-технічної документації теплогенераторнної Остап’євського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради  за адресою: вул. Шкільна,1, с. Остап’є Полтавський район Полтавської області	
	 	
Умови виконання послуг	
 	 	
Об'єми послуг  - Газопостачання (вузол обліку газу)	
№
п/п	
Найменування послуг і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	ШАФА ВУЗЛА ОБЛІКУ ГАЗУ
Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2м без кріплень з укосами, група грунту 2	

М3	

4,536	 	
2	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5т	
шт	
1	 	
3	Улаштування анкерів	кг	7,1	 	
4	Виготовлення  каркасу шафи	т	0,08922	 	
5	Виготовлення листового покриття шафи	т	0,14813	 	
6	Монтаж металевої шафи	т	0,2479	 	
7	ґрунтування металевих поверхонь труб та шафи за два раз грунтовкою	М2	24,7	 	
8	Фарбування  металевих поґрунтованих поверхонь труб та шафи емаллю	М2	24,7	 	
9	ОПОРА ПІД ВУЗОЛ ОБЛІКУ
Виготовлення опор	
т	
0,00715	 	
10	Монтаж опори під вузол обліку газу	т	0,00715	 	
11	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою 
ГФ-021	М2	0,6	 	
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	М2	0,6	 	
13	ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ
Установлення лічильників побутового призначення 	
прилад	
1	 	
14	Установлення фланцевих з’єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50мм	шт	1	 	
15	Установлення фільтрів діаметром до 50мм для очищення газу від механічних домішок	фільтр	1	 	
16	Установлення фланцевих кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50мм	
шт	
4	 	
17	Установлення напороміру з триходовим краном	комплект	3	 	
18	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40мм	м	0,2	 	
19	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 50мм	м	3	 	
20	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 80мм	м	0,3		
21	Пневматичне випробування  газопроводів	м	3,5		
22	Ізоляція трубопроводу діаметром 76мм	м	0,3		
23	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	
М2	
0,5		
24	Фарбування мефалевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 	М2	0,5		
25	(Демонтаж ) Устаткування термометрів в оправі прямих або кутових (перенос) 	комплект	1		
26	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових (перенос)	комплект	1		
27	(Демонтаж) Коректор об’єму газу (перенос)	шт	1		
28	Коректор об’єму газу (перенос)	шт	1		
29	Перепідключення коректору	параметр	1		
30	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	2		

 	 	 	 	 	 	
                    Склав             _____________________________________________	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
                    Перевірив      _____________________________________________	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]