Додаток № 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Гусеничний сходинковий підйомник**

**ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та**

**вироби медичного призначення різні**

**НК 024:2023:17819 Підіймач інвалідного візка/пасажира**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з\п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Значення** | **Заповнюється Учасником**  (з посиланням на сторінку в технічній документації) |
| **Гусеничний сходинковий підйомник – 1 шт.** | | | |  |
| 1 | Пристрій призначений для підняття і транспортування сходами людей на інвалідному візку, що не можуть пересуватися самостійно | | |  |
| 2 | Підйомник має легко складатися та розбиратися для полегшення транспортування та зберігання | | |  |
| 3 | Наявність спеціального контролера, який регулює плавність запуску та зупинки підйомника | | |  |
| 4 | Наявність кнопки миттєвої зупинки | | |  |
| 5 | Наявність ключа для вимикання пристрою | | |  |
| 6 | Наявність ременя безпеки | | |  |
| 7 | Можливість зарядки акумулятор як від мережі, так і від автомобільного адаптера | | |  |
| 8 | Ресурс роботи від одного заряду батареї не менше 50 поверхів (1000 кроків) | | |  |
| 9 | Максимальний кут нахилу | град. | 35 |  |
| 10 | Максимальна висота сходинки, не більше | см | 18 |  |
| 11 | Максимальне навантаження, не менше | кг | 130 |  |
| 12 | Зовнішні розміри основи (ходової частини), не більше | мм | 960 х 310 |  |
| 13 | Висота основи підйомника від підлоги, не менше | см | 16 |  |
| 14 | Площа розвороту підйомника, не більше | см | 97 х 97 |  |
| 15 | Вага, не більше | кг | 52 |  |
| 17 | Ємність акумулятора | В; Ач | 12; 24 |  |
| 18 | Час заряду акумулятора, не більше | год. | 8 |  |
| 19 | Гарантійний термін експлуатації, не менше | міс. | 12 |  |
| 20 | Гарантія на акумулятор, не менше | міс. | 6 |  |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам технічної специфікації до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всім іншим вимогам тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам технічної специфікації підтверджується технічним документом виробника (експлуатаційна документація: настанова з експлуатації або інструкція, або технічний опис чи технічні умови, або інший документ українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням відповідного документа у складі тендерної пропозиції.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник надає декларацію/сертифікат відповідності або інший подібний документ, що підтверджуює можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись відповідним листом, дорученням, авторизацією тощо від виробника) щодо можливості постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

5. Наявність технічного документа українською мовою при постачанні.

6. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки.

На підтвердження учасник надає гарантійний лист.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».*

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*