Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Мотопомпа Hyundai HYT 100 або її аналог**

**(для перекачки води та брудної води)**

**(4 шт.)**

| Тип двигуна | бензиновий |
| --- | --- |
| Потужність двигуна | 9 к.с. |
| Тип води | для забрудненої води |
| Діаметр всмоктувальної труби | 100мм |
| Максимальна продуктивність | 1333 л/хв |
| Висота підйому води | до 30 м |
| Габарити | 660\*530\*560мм |

**Мотопомпа Hyundai HYA 83 або її аналог**

**(для перекачки хімічно-активних речовин)**

**(1 шт.)**

| Тип двигуна | бензиновий |
| --- | --- |
| Потужність | 7 к.с. |
| Тип води | для агресивних рідин |
| Діаметр всмоктувальної труби | 80мм |
| Максимальна продуктивність | 1083 л/хв |
| Висота підйому | до 20 м |
| Габарити | 640\*450\*490 |