**Додаток №2** до Документації

на закупівлю: ДК 021:2015 **42510000-4 - Теплообмінники,**

**кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**

**(Кондиціонер спліт-система т/м «FUJICO» FMA-18HRDN1)**

**Технічні вимоги**

**1. Предмет закупівлі, кількість:**

Кондиціонер спліт-система т/м «FUJICO» FMA-18HRDN1 – **1 шт.**

**2. Технічні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Електроживлення** | | Ph-V-HZ | 1Ph-220~240-50Hz |
| **Охолодження** | Номінальна потужність | кВт | 5.1 |
| Споживана потужність | кВт | 1.58 |
| Максимальний струм | A | 12 |
| СКЕЕ |  | 5.7 |
| Клас енергоефективності |  | A+ |
| **Нагрів** | Номінальна потужність | кВт | 5.3 |
| Споживана потужність | кВт | 1.47 |
| Максимальний струм | A | 12 |
| СККД |  | 3.8 |
| Клас енергоефективності |  | A |
| **Внутрішній блок** | Швидкість обертів вентилятора | r/min | 1080/970/850 |
| Рівень шуму | dB(A) | 28/38/46 |
| Габарити (ШхВхГ) | mm | 837\*296\*205 |
| Габарити з упаковкою (ШхВхГ) | mm | 910\*285\*360 |
| Вага (нетто) | kg | 10.5 |
| Вага (брутто) | kg | 13.2 |
| **Зовнішній блок** | Компресор |  | GMCC |
| Рівень шуму | dB(A) | 55 |
| Габарити (ШхВхГ) | mm | 800\*545\*315 |
| Габарити з упаковкою (ШхВхГ) | mm | 920\*605\*395 |
| Вага (нетто) | kg | 36 |
| Вага (брутто) | kg | 39.4 |
| Фреон |  | R410A |
| Температурний діапазон | С | -15 +15°C/ +16 +45°C |
| Діаметри трубопроводів | mm | 6,35\12,7 |
| Максимальний перепад висот | М | 10 |
| Максимальна довжина трубопроводів | М | 20 |
| Вага фреону | g | 1400 |

**3. Тип- спліт-система.**

**4. Режим роботи – Тепло/Холод.**

**5. Площа приміщення – не менше 40 м².**

**6. Гарантійний термін - 36 місяців.**

**7. Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати :**

7.1. Гарантійний лист довільної форми, завірений власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує пропозицію та печаткою учасника закупівлі (у разі наявності печатки).

7.2. Інструкцію з експлуатації.

7.3.Скановану копію оригіналу авторизаційного листа від виробника / офіційного представництва виробника в Україні, що засвідчує повноваження Учасника на постачання запропонованого ним товару по кожній позиції специфікації в терміни та на умовах, визначених умовами оголошення та проектом договору, а також належну якість товару.

Лист повинен бути датованим не швидше дати виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі, адресований Замовнику, містити номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі, ПІБ, підпис уповноваженої особи Виробника / офіційного представника Виробника та відбиток його печатки.

**8. Інші вимоги:**

8.1. У вартість товару входить встановлення та доставка.

8.2. Для підтвердження згоди з технічними вимогами Замовника, Учасник у складі своєї пропозиції повинен подати інформацію, зазначену у цьому додатку, завірену власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує пропозицію та печаткою учасника закупівлі (у разі наявності печатки).

**Місце поставки товару:** м. Львів, вул. Хуторівка.

**Відповідальний за процедуру закупівлі:**

Король В.Й. – тел. 240-11-40\*1504