**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

 **ДК 021:2015:****50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (****технічне обслуговування та поточний ремонт спеціалізованих транспортних засобів Skoda Karoq; Skoda Kodiaq).**

1. **Обсяги та предмет закупівлі:**
* **Послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортного засобу - спеціалізованого автомобіля марки Skoda Karoq, TMBJC&NU3PB200353 д.н. АР 555 Е (2022 року випуску);**
* **Послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортного засобу - спеціалізованого автомобіля марки Skoda Kodiaq, TMBLD6NS5PB400620 д.н. АР 777 Е (2022 року випуску);**

**1.1. Кількість робіт (послуг) / обсяг:**

* **Спеціалізований автомобіль Skoda Karoq, TMBJC&NU3PB200353 д.н. АР 555 Е (2022 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Найменування послуг** |
| 1. | Діагностика ходової частини |
| 2. | Амотризаторні стійки передні – зняття/встановлення |
| 3. | Амотризатори передні заміна (заміна опорних підшипників) |
| 4. | Перевірка геометрії коліс автомобіля |
| 5. | Регулювання сходження передніх коліс |
| 6. | Інспекційний сервіс (заміна оливи, оливного фільтра, діагностика комп’ютера) |
| 7. | Захист ДВЗ пластиковий – зняття/встановлення |
| 8. | Свічки запалювання - заміна |
| 9. | Поліклиновий ремінь - заміна  |
| 10. | Фільтруючий елемент повітряного фільтра - заміна  |
| 11. | Очищення корпусу повітряного фільтра |
| 12. | Фільтр салону - заміна  |
| 13. | Колеса – зняття/встановлення |

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Запчастини та рідини які будуть використані під час технічного обслуговування та поточного ремонту** |
| 1. | Фільтр мастила – шт – 1 |
| 2. | Заглушка нарізна – шт – 1  |
| 3. | Кільце ущільнююче – шт – 1 |
| 4. | Олива моторна – л – 5,1 |
| 5. | Фільтр повітряний двигуна – шт – 1 |
| 6. | Фільтр салона – шт – 1 |
| 7. | Свічки запалювання – шт – 4 |
| 8. | Змазка пластична силіконова – шт – 0,050 |
| 9. | Пас генератора клиновий – шт – 1 |
| 10. | Амотризатори – шт – 2 |
| 12. | Підшипники опори амотризаторів – шт - 2  |
| 13. | Наклейка антіскрипна – шт – 1 |
| 14. | Рідина охолоджуюча – л – 0,150 |
| 15. | Вода дистильована – л – 0,150 |

* **Спеціалізований автомобіль Skoda Kodiaq, TMBLD6NS5PB400620 д.н. АР 777 Е (2022 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Найменування послуг** |
| 1. | Інспекційний сервіс (заміна оливи, оливного фільтра, діагностика комп’ютера) |
| 2. | Свічки запалювання - заміна  |
| 3. | Поліклиновий ремінь - заміна |
| 4. | Олива та фільтр муфти - заміна  |
| 5. | Сітка насосу муфти повного приводу - очищення  |
| 6. | Повітряний фільтр двигуна - заміна  |
| 7. | Корпус повітряного фільтра - очищення  |
| 8. | Фільтр салону - заміна  |
| 9. | Захист ДВЗ пластиковий – зняття/встановлення |
| 10. | Колеса – зняття/встановлення |
| 11. | Передні гальмівні колодки – заміна |

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Запчастини та рідини які будуть використані під час технічного обслуговування та поточного ремонту** |
| 1. | Фільтр мастила – шт – 1 |
| 2. | Заглушка нарізна – шт – 1 |
| 3. | Олива моторна – шт – 3,9 |
| 4. | Олива моторна – л – 1,8 |
| 5. | Фільтр повітряний двигуна – шт – 1 |
| 6. | Фільтр салона – шт – 1 |
| 7. | Свічка запалювання – шт – 4 |
| 8. | Змазка пластична силіконова – шт – 0,050 |
| 9. | Пас генератора клиновий – шт – 1 |
| 10. | Олива муфти – шт – 1 |
| 11. | Болт – шт – 1 |
| 12. | Заглушка нарізна – шт – 1 |
| 13. | Очищувач універсальний – шт – 1 |
| 14. | Олива моторна – л – 1 |
| 15. | Колодки гальмівні – к-т – 1 |

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикання передач, рульового управління, гальмівний системи, за наявності АБС перевірити її працездатність)

1. **Строк надання послуги, виконання робіт:** 20 (двадцять) календарних днів.
2. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом – Запчастини). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону;

3.2. Переможець повинен надавати комплекс послуг визначених заводом виробником з технічного обслуговування (гарантійного технічного обслуговування) та ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг учасником повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

 3.8. Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:

* Закону України ["Про дорожній рух"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3353-12) від 30.06.1993 року № 3353-XII (із змінами);
* Закону України ["Про автомобільний транспорт"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14) від 05.04.2001 № 2344-III (із змінами);
* Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-XII (із змінами);
* наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014  № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі";
* наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

 3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

 3.11. Ціна на запасні частини (деталі, вузли та інші витратні матеріали, що підлягають заміні) не повинна бути більшою за середні значення цін на аналогічний товар на ринку (**ціна за одиницю фіксується на день оформлення заявки Замовника).**

3.12. Передача фактично наданих Послуг за даним Договором здійснюється на підставі Акта приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), 2 (два) примірника якого по закінченню надання Послуг надаються Виконавцем на підпис Замовнику.

3.12.1. В Акті обов’язково зазначається:

- державний номер транспортного засобу, його тип, марка, модель, номер кузова;

- найменування послуги та весь перелік наданих послуг;

- перелік використаних запасних частин із зазначенням виробника та каталожного номеру та перелік витратних матеріалів;

- перелік запасних частин, що були замінені та повертаються Замовнику;

- загальна вартість послуг, що були надані;

- гарантійні зобов’язання;

3.13. Проводити фото фіксування, під час надання послуг, замінених запасних частин (вузлів, агрегатів) заміну яких технологічно не можливо підтвердити Виконавцем після завершення надання послуг та передавати фото в електронному вигляді на електронну адресу Замовника technikstyle777@gmail.com.

1. **Місце надання послуги, виконання робіт:**

 Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця в залежності від складності ремонту.

1. **Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

5.1. Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. **Надати лист-підтвердження надання гарантії.**

5.2. Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

**6. Учасник зобов’язаний забезпечити:**

- у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

- учасник зобов’язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*