**Додаток№5**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) на закупівлю: «ДК 021:2015 - 14210000-6 – Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь гранітний, пісок щільний)»**

| **№ з/п** | **Найменування та опис товару,що вимагаються Замовником** | **К-сть** | **Найменування** | **Вказати відповідність ДСТУ чи іншим вимогам** | **Вказати виробника**  **та країну походження** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Пісок щільний**  **Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України.** | 715 м3 |  |  |  |
| 2 | **Щебінь гранітний,**  **фракція 5-20 мм**  **Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В 2.7-75.98** | 11 м3 |  |  |  |
| 3 | **Щебінь гранітний,**  **фракція 40-70 мм**  **Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В 2.7-75.98** | 276 м3 |  |  |  |
| 4 | **Щебінь гранітний,**  **фракція 20-40 мм**  **Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В 2.7-75.98** | 3,7 м3 |  |  |  |

**Загальні вимоги:**

1. Товар постачається окремими партіями, згідно заявок.

2. Доставка товару здійснюється власними силами Постачальника.

3. Місце поставки – м. Трускавець, вул. Ів. Франка,59

4. Вплив шкідливих чинників при виробництві та технологічній обробці на стан забруднення атмосферного повітря та ґрунту не повинен перевищувати гранично-допустимих величин відповідно до встановлених державних норм та стандартів, що письмово підтверджується учасником.

5. Товар повинен бути стійким до навколишнього середовища та не повинен містити сторонніх засмічуючих домішок.

6. Учасники у складі пропозиції повинні надати інформацію про товар, згідно таблиці наведеної вище.

7. У складі пропозиції Учасники на підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого товару повинен надати один/або декілька із наступних документів:

7.1. Скан-копію сертифікату відповідності або скан-копію паспорту якості товару, датовану не раніше 2021 роком.

7.2. Скан-копію/-ї чинного сертифікату радіаційного контролю.

7.3. Атестат про акредитацію органу сертифікації, зі всіма додатками у разі наявності, який видав сертифікат відповідності на пісок. Атестат повинен бути чинним на дату видачі сертифікату.

8. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2022 року.

Продавець письмово гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого забезпечення або обмеження, передбачених чинним законодавством України.

Строк (термін) поставки товару: протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання листа-замовлення від Покупця. ( шляхом надсилання листа-замовлення на електронну адресу Постачальника).

Товар поставляється окремими партіями, згідно з заявками Замовника.

Мінімальна партія замовлення - 1 одиниця товару.

Учасник повинен гарантувати наявність в нього можливості здійснювати поставку товару ЦІЛОДОБОВО.

Здатність постачальника виконати цю вимогу підтверджується відповідним гарантійним листом, наданим Учасником у складі пропозиції.

*Примітки: \*Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У випадку, якщо Учасником буде запропоновано «еквівалент» із іншими характеристиками, а ніж ті, які передбачені у даному додатку – учасник подає додатково порівняльну характеристику та обґрунтування того, що запропонований товар є кращим. Переможець оплачує всі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, накладні та ін.) через кур'єрську службу доставки або наручно, про що надає погодження.*