**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

*Подається окремо, як невід’ємна частина*

 *до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Технічне завдання**

на поточний ремонт кабінетів №30 та №32 ліцею № 3 імені В'ячеслава Чорновола Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Завалля, 12, м. Дрогобич, Львівська область (заходи з енергозбереження)

Умови виконання робіт – виконання ремонтних робіт на покрівлях будівель, що експлуатуються

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відбивання штукатурки по дереву зі стель, площавідбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 86,64 |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площавідбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 60,97 |
| 3 | Розбирання поштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін |  м2 | 60,77 |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |
| 5 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 4,3605 |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 4,3605 |
| 7 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівлях |  м2 | 2,67 |
| 8 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,78 |
| 9 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 64,98 |
| 10 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю | м2 | 10,93 |
| 11 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 105 |
| 12 | Улаштування армувальної сітки на стіни та укоси | м2 | 203,48 |
| 13 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 203,48 |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 203,48 |
| 15 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 86,64 |
| 16 | Установлення каркаса з брусків | м3 | 0,336 |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 86,64 |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 82,32 |
| 19 | Монтаж гофротруби ПВХ дiаметром 20 мм | м | 35 |
| 20 | Затягування кабеля до 2,5 мм2 в гофротруби | м | 35 |
| 21 | Прокладання проводів при схованій проводці понеобштукатуреній поверхні | м | 25 |
| 22 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 2 |
| 23 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 6 |
| 24 | Монтаж світильників , які встановлюються в підвіснихстелях, кількість ламп 1 шт | шт | 12 |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати кошторисну документацію (відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281), що має бути сформована на актуальному на момент подачі пропозиції програмному комплексі «АВК-5» або аналогічному у складі:

- договірна ціна та пояснювальна записка;

- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- проект календарного графіку виконання робіт

До складу цієї ціни учасник включає прямі, загально-виробничі та інші витрати на будівництво об’єкту (відрядження, перевезення працівників, тощо), прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій.

 *Примітка: документи мають бути подані учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі pdf засвідченні підписом уповноваженої особи та печаткою учасника та додатково в програмному забезпечені АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.*