**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

«Послуги з технічного обслуговування обладнання системи відеоспостереження в Меденицькій селищній територіальній громаді» (код ДК 021:2015 50343000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання).

1. Послуги проводяться з метою підтримки працездатності обладнання системи відеоспостереження в :

- Львівська обл., Дрогобицький район, смт.Меденичі

- Львівська обл., Дрогобицький район, с.Грушів.

**2.** Перелік послуг з обслуговування обладнання системи відеоспостереження в Меденицькій селищній територіальній громаді, що підлягають виконанню:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** |
| 1 | Технічне обслуговування Абонентський термінал ONU - Stels FD600-111G-HZ660 |
| 2 | Технічне обслуговування Світч Tp-Link 8-port gigabit TL-SG1008D |
| 3 | Технічне обслуговування Відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-K2 16 канальний |
| 4 | Технічне обслуговування Відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-I2 16 канальний |
| 5 | Технічне обслуговування Камера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P |
| 6 | Технічне обслуговування Камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 |
| 7 | Технічне обслуговування Камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I |
| 8 | Технічне обслуговування Автоматичний вимикач АСКО УКРЕМ БА-2027-2/6 С6 |
| 9 | Технічне обслуговування Абонентський термінал ONU BDCOM ONU P1004B |
| 10 | Технічне обслуговування Блок живлення PROLUM™ 12V, 120W, 10.0А, Series "S" |
| 11 | Технічне обслуговування Блок живлення OEM DC12 24W 2А PL |
| 12 | Технічне обслуговування Акумуляторна батарея FULL ENERGY 12V 7AH |

**Загальна інформація**

Обслуговування системи відеоспостереження включає забезпечення поточного технічного обслуговування обладнання, яке встановлено на об’єктах Меденицькій селищній територіальній громаді.

Технічне обслуговування проводиться з метою підтримки працездатності стану системи відеоспостереження та включає в себе:

- проведення технічного нагляду за правильним утриманням та експлуатацією систем;

- проведення планових регламентних робіт, що включає в себе зовнішній огляд, перевірку

працездатності, необхідних для утримання систем в справному стані, зі складанням акту;

* надання технічної допомоги та пропозицій замовнику з питань, які стосуються експлутації системи, яка обслуговується та її модернізації (проведення інструктажів, рекомендацій по вдосконаленню системи та інш.).

На випадок термінового виклику Виконавець зобов’язується надати технічну допомогу з усунення неполадок.

**Складові послуги з обслуговування системи відеоспостереження:**

1. Зовнішній огляд складових частин системи на предмет відсутності механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення та ін.
2. Контроль основного та резервного джерела живлення та перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний.
3. Перевірка працездатності і складових частин системи.
4. Перевірка виведення зображення кожної з відеокамер на монітор.
5. Профілактичні заходи:

* очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів від пилу, бруду тощо;
* перевірка технічного стану внутрішнього монтажу технічних засобів.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік обладнання системи відеоспостереження в Меденицькій територіальній громаді, що підлягає технічному обслуговуванню:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1 | Абонентський термінал ONU - Stels FD600-111G-HZ660 | 12 |
| 2 | Світч Tp-Link 8-port gigabit TL-SG1008D | 1 |
| 3 | Відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-K2 16 канальний | 1 |
| 4 | Відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-I2 16 канальний | 1 |
| 5 | Камера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P | 2 |
| 6 | Камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 | 15 |
| 7 | Камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I | 5 |
| 8 | Автоматичний вимикач АСКО УКРЕМ БА-2027-2/6 С6 | 19 |
| 9 | Абонентський термінал ONU BDCOM ONU P1004B | 8 |
| 10 | Блок живлення PROLUM™ 12V, 120W, 10.0А, Series "S" | 8 |
| 11 | Блок живлення OEM DC12 24W 2А PL | 11 |
| 12 | Акумуляторна батарея FULL ENERGY 12V 7AH | 12 |

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені і погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_року* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Підпис) (*власне ім’я та прізвище*, посада уповноваженої особи учасника)*