Додаток 1

*до оголошення*

*про проведення спрощеної закупівлі*

1. Вимоги до предмету закупівлі:

**Капітальний ремонт з заходами енергозбереження (заміна частини дверних блоків на дверні блоки із металопластикових конструкцій) Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти ім.. І.О. Ткачука: по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір’я Шепетівського району Хмельницької області**

**(45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

Загальний опис

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Договірна ціна – тверда.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник гарантує в своїй пропозиції використовувати нові та якісні матеріали.

Переможець зобов’язується залучити для проведення робіт робітників та працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

Об'єми робіт

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |
| --- |
|  |
|   |   |
| **Капітальний ремонт з заходами енергозбереження (заміна частини дверних блоків на дверні блоки із металопластикових конструкцій) Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти ім.. І.О. Ткачука: по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір’я Шепетівського району Хмельницької області****(45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  |   |   |   |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,73 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |   |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам’яних стінахУКОСИ | м2 | 7,73 |   |
| 4 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 0,04 |   |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада) (підпис) (ПІБ)

МП