**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт вул.Зваричівська в с.Добряни"***

 **(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистка узбічь | м2 | 1400 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,місткість ковша екскаватора 0,4м3. | т | 210 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 2 км | т | 210 |  |
| 4 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди ,група ґрунту 2 | м3 | 95 |  |
| 5 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 142,5 |  |
| 6 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250мм | м2 | 800 |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 2км | т | 240 |  |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші (засипка корита) | м3 | 160 |  |
| 9 | Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу  | м2 | 1400 |  |
| 10 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню | м3 | 70 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***