**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: **Код ДК 021:2015 – 44160000-9 – «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»** **(Металопластикова труба 20; Трійник м/п 20\*16\*20; Кліпса для труби металопластикової з дюбелем NEW 16х2,0; З’єднання внутрішнє 16х1/2; Кран кульковий з обтискним з’єднанням 16\*16; Труба ПП ASG Fiber Glass ПН - 20 ; Кутик для м/п труби 16х16) .**

**1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника.

1.2. Товар повинен бути новим і раніше не використаним.

1.3. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

**2.** **Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:**

*Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку, що містить технічну специфікацію запропонованого товару за наступною формою:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Кіль-кість** | **Од. виміру** | **Технічні характеристики:** |
| **1** | **Металопластикова труба 20** | **30** | **м.п.** | Зовнішній діаметр: 16мм.;  Товщина стінок: 2 мм;  Робоча температура: 3-95 0С;  Макс. тиск при t=95°С, бар — 10;  Макс. тиск при t=25 С, бар — 25;  Стійкістю до агресивних середовищ.  Товщина алюмінію – не менше 0,4;  Гладка поверхня;  Тип з’єднання: обжим, прес; |
| **2** | **Трійник м/п 20\*16\*20** | **2** | **шт.** | Трійник 20*16*20 металопластиковий "WaterPro" редукційнийДіаметр: 20мм.;  Макс. тиск при t=95°С, бар — 10;  Макс. тиск при t=25 С, бар — 25;  Стійкістю до агресивних середовищ.  Слугує для з’єднання та розгалуження металопстикових труб . |
| **3** | **Кліпса для труби металопластикової з дюбелем NEW 16х2,0** | **10** | **шт.** | Матеріал: Міцний пластик стійкий до температурного впливу та агресивного середовища.  Кліпса для труби металопластикової з дюбелем NEW 20х2,0 Кліпса з замком (засувкою) для 20 мм труби металопластикової Країна виробник - Україна Колір білий Матеріал - пластик Пластикова кліпса з дюбелем для кріплення металопластикових труб ф20 мм до стіни або підлоги. Забезпечена засувкою з фіксатором для запобігання випаданню труби. |
| **4** | **З’єднання внутрішнє 16х1/2** | **2** | **шт.** | https://valtec-kiev.com/image/cache/catalog/valtec-new/7/valtec-kiev-VTm-322-N_8-1000x1000.jpg |
| **5** | **Кран кульковий з обтискним з’єднанням 16\*16** | **2** | **шт.** |  |
| **6** | **Труба ПП ASG Fiber Glass ПН - 20** | **30** | **м.п.** | Діаметр: 20мм;  Труба: Стекловолокно;  Труба матеріал:  Товщина труби: 3,4 мм.;  Кількість слоїв: 5 слоїів  1-середній шар алюмінію зварений за допомогою ультразвуку та методикою "нахльостування"  Властивості: антибактеріальні;  2 - зовнішній шар із поліпропілену;  3 - внутрішній шар з нефарбованого поліпропілену;  4-5 два спеціальні шари. пов'язують між собою поліпропілен та алюміній.  Спосіб сварки: метод сварки (пайки) с помощью ППР фитингов.  Температурна стійкість і стійкість до високого тиску.  Хімічна стійкість. |
| **7** | **Кутик для м/п труби 16х16** | **2** | **шт.** |  |

**Гарантійний термін зберігання:** 12 місяців з дня відвантаження Замовнику.

**Місце поставки:** Поставка товару здійснюється на умовах DAP – склад Покупця (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: 27541, Кіровоградська область, Олександрійський район, село Велика Скельова, вул. Зої Космодем’янської, 17а.