**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

Найменування: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

1. **"1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. **"**Місцезнаходження: **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
3. Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **01999655**
4. Категорія замовника: **КП**
5. Назва предмета закупівлі: **Поточний ремонт сантехнічного приміщення КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі**: код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

1. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **згідно Додатку №1 до оголошення.**
2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: **1 послуга**
3. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до**11 липня 2022 р.**
5. Умови оплати: **Розрахунки проводяться у національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг протягом 150-ти банківських днів .**
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: **165 000 грн 00 коп**
7. Період уточнення інформації про закупівлю: **15.06.2022р.**
8. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**20.06.2022р.**
9. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***ціна 100%.***
10. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: ***не вимагається.***
11. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: ***не вимагається.***
12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:***0,5% в грошових одиницях від очікуваної вартості.***
13. Учасник повинен завантажити в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

-Гарантійний лист(в довільній формі) про надання по послуг до 10 липня 2022 року;

-Надати лист про терміни гарантії на надані послуги.

- Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору.

- Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору.

- Акт обстеження обє'кту де будуть надані послуги з відміткою та печаткою закладу Замовника та Учасника.

- Довідка у довільній формі, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника, з зазначенням аналогічного договору наданнят послуг (2020-2021р) по реалізації товару, що являється предметом закупівлі, переліку організацій (замовників), з адресами, контактними телефонами, номерами та датою укладення такого договору, сума договору, разом із копією такого договору.

- копії установчих документів, що підтверджують право підприємства на здійснення певного виду господарської діяльності (статут або положення);

- копії документів про призначення на посаду особи, що уповноважена підписувати договір, або довіреність, оформлену належним чином;

- цінову пропозицію (подається у вигляді сканованої копії у форматі pdf або [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a), оформлена на фірмовому бланку учасника (за наявності) за формою, наведеною в Додатку №3 до оголошення(учасник не повинен відступати від даної форми. В ціні пропозиції учасник враховує податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування та усі інші витрати. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції);

- документальним підтвердженням погодження учасником з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначених в Додатку №1 до оголошення;

- документальним підтвердженням погодження учасником проекту договору викладеного в Додатку №2 до оголошення (*положення договору може бути уточнено під час підписання, без зміни істотних вимог до договору)*;

**19.** Договір про надання послуг укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.*.*

Учасник повинен надати Замовнику підписаний договір у триденний термін з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір. У разі невиконання зазначеної умови Замовник має право визнати це, як відмовуУчасника від укладення договору про закупівлю та відхилити його пропозицію.

**20.**Інша інформація.

У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та відхиляється як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.Після проведення аукціону додатково завантаженою може бути форма «пропозиція» з новою, зниженою ціною.

Всі документи визначені умовами цієї закупівлі завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно умов даної закупівлі), з копій документів, надання яких вимагається умовами даної закупівлі, а так само з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається умовами цієї закупівлі. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом учасника.

**Додатки до оголошення про спрощені закупівлі:**

Додаток №1 - Інформація про надання послуг (технічні вимоги)

Додаток № 2 – Проєкт Договору.

Додаток № 3 – Форма «Цінова Пропозиція

Додаток №1 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про надання послуг сантехнічного приміщення

**ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє (санвузол1) |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,036 |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 17,34 |
| 3 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 120мм серед. товщини) | м2 | 346,8 |
| 4 | Грунтування підлоги грунтовкою Cerresit R 777 | м2 | 17,34 |
| 5 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1,91 |
| 6 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 16,94 |
| 7 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 16,94 |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |
| 9 | Установлення і кріплення наличників | м | 20,6 |
| 10 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 5,58 |
| 11 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 12 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 64,08 |
| 13 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укоси 0,5м2; 2,58м2) | м2 | 35,88 |
| 14 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 31,28 |
| 15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 31,28 |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 31,28 |
| 17 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1,19 |
| 18 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 0,72 |
| 19 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1,91 |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 0,72 |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 17,34 |
| 23 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 16,94 |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 16,94 |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 16,94 |
| 26 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,93 |
| 27 | Фарбування емалевими сумішами стін по дереву з підготовленням поверхні | м2 | 2,06 |
|  | Роздiл 2. Опорядження внутрiшнє (санвузол2) |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,036 |
| 29 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1,88 |
| 30 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 15,37 |
| 31 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 120мм серед. товщини) | м2 | 307,4 |
| 32 | Грунтування підлоги грунтовкою Cerresit R 777 | м2 | 15,37 |
| 33 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 14,92 |
| 34 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 14,92 |
| 35 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |
| 36 | Установлення і кріплення наличників | м | 20,6 |
| 37 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 5,58 |
| 38 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 39 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 58,64 |
| 40 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укоси 0,5м2; 2,58м2) | м2 | 32,5 |
| 41 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 29,22 |
| 42 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 29,22 |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,22 |
| 44 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1,09 |
| 45 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 0,79 |
| 46 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1,88 |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 0,79 |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 15,37 |
| 50 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 14,92 |
| 51 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 14,92 |
| 52 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,92 |
| 53 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 2,93 |
| 54 | Фарбування емалевими сумішами стін по дереву з підготовленням поверхні | м2 | 2,06 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на інженерні мережі |  |  |
|  |  |  |  |
| 55 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 4 |
| 56 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |
| 57 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 12 |
| 58 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 8 |
| 59 | Знімання трапів чавунних | шт | 4 |
| 60 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 16 |
| 61 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 18 |
| 62 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |
| 63 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 12 |
| 64 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 8 |
| 65 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 4 |
| 66 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (водопостачання) | м | 10 |
| 67 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (водопостачання) | м | 6 |
| 68 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (опалення) | м | 18 |
| 69 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |
| 70 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 3,3 |
| 71 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |
| 72 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |
| 73 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |
| 74 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | к-т | 1 |
| 75 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 26 |
| 76 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 |
| 77 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 78 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 79 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 10 |
| 80 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 7,352 |
| 81 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 15 |
| 82 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | м | 15 |
| 83 | Прокладання ПВХ труб гнучких гофрованих по стiнах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 100 |
| 84 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 100 |
| 85 | Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | шт | 4 |
| 86 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 6 |

Додаток №2 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

м. Полтава «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"**області (надалі – Замовник) в особі Директора Селькіної Г.Б., який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Предметом Договору є: **Поточний ремонт сантехнічного приміщення КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, за заявками Замовника Виконавець зобов'язується протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату послуги (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані Послуги. Разом очікуваний обсяг Послуг складає: 1 послуга(згідно Додатку №1 цього Договору).

1.3 Детальна інформація щодо Послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Технічних вимогах (Додаток №1).

1.4. Якість Послуг повинна відповідати нормам чинного законодавства, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил та вимог.

1.5. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

**2. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

2.1. Сума Договору складає: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно наданого ним рахунку. В рахунку вказується номер і дата Договору.

2.3. Умови оплати: протягом 150 календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг

2.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

2.5. Ціна Послуг може бути змінена у бік зменшення (без зміни якості Послуг) за взаємною згодою Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

**3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

- у разі залучення для надання Послуг третіх осіб як співвиконавців, Виконавець несе відповідальність за їх дії/бездіяльність та якість наданих Послуг.

- створити умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці;

- надавати та оформляти результати Послуг відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативної та методичної документації;

- нести повну матеріальну відповідальність за якість наданих Послуг, відшкодовувати завдану шкоду в порядку, визначеному законодавством;

- забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником у Технічних вимогах та згідно із вимогами, яким такі Послуги звичайно повинні відповідати;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі;

- у разі неякісного надання Послуг, безоплатно виправити виявлені недоліки у зазначений Замовником строк;

3.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором;

- залучати за згодою Замовника до надання Послуг третіх осіб як співвиконавців;

- на дострокове надання Послуг;

- отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язаний:

- приймати від Виконавця результати надання Послуг шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, якщо надані Послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання Послуг.

3.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів надання Послуг, якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

**4. Відповідальність Сторін**

4.1. За перевищення передбачених Договором строків надання Послуг, за умови відсутності перешкод з боку Замовника, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 100% від суми Договору за кожен день прострочення.

**5. Порядок розгляду спорів**

5.1. Всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням або розірванням цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Претензійний порядок врегулювання спорів обов’язковий. Строк врегулювання претензії – десять днів.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин які виникли після укладання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, воєнні дії. Строк виконання зобов'язань за Договором продовжується на строк дії таких обставин.

6.2. У разі настання обставин, що вказані в п. 6.1. цього Договору, Сторона, для якої вони виникли, повинна протягом 10 днів письмово повідомити другу Сторону про настання таких обставин з подальшим підтвердженням факту існування форс-мажорних обставин довідкою відповідного територіального представництва Торгово-промислової палати України або іншого компетентного державного органу. Строк надання довідки - 5 календарних днів з моменту повідомлення Стороні про настання форс-мажорних обставин.

6.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення чи/або несвоєчасне надання довідки, позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань по цьому Договору.

6.4. Строк виконання зобов’язань по Договору та строк дії Договору автоматично продовжується на час дії форс-мажорних обставин.

**7. ДІЯ ДОГОВОРУ**

7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до **31.12.2022** року включно.

7.2. Термін надання послуг до 11 липня 2022 року

**ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**Постачальник Замовник**

**КП «1-А МКЛ ПМР»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Г.Б.Селькіна**  М.П. |

**Додаток № 1до договору №\_\_\_\_\_**

**від "\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.**

**С П Е Ц І Ф І К А Ц І Я**

**ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ***Всього:*** | | | | |  |
| ***В т. ч. ПДВ:*** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ЗАМОВНИК** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  МП | **КП «1-А МКЛ ПМР»**  **Директор**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селькіна Г.Б.***  МП |

Додаток №3 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

***Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності).***

***Учасник не повинен відступати від даної форми.***

# Форма «ЦІНОВА пропозиціЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі за предметом

**ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| **Строк поставки товару** | Учасник вказує строк поставки товару |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Ціна за**  **одиницю з ПДВ\***  **(грн.)** | **Сума з ПДВ\***  **(грн.)** | **Виробник** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **Всього з ПДВ\* (грн.)** |  |  |

*\*Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, зазначається „без ПДВ”*

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів надання послуг , що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити надання послуг , в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені даним оголошенням (скановані копії в форматі pdfабо [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a)) на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)