Перелік змін до Тендерної документації за предметом закупівлі

**Автомобільні шини, код ДК 021:2015 – 34350000-5 – Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34352100-0 - Шини для вантажних автомобілів)**

**В старій редакції:**

**Автомобільні шини, код ДК 021:2015 – 34350000-5 – Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34352100-0 - Шини для вантажних автомобілів)**

2. ***Шина Росава БЦФ-2А (універсальна) 15.50 R38 134A8.***

Кількість – 2 штуки

Характеристики

Сезон: всесезонна;

Країна виробництва: Україна;

Діаметр: R38;

Ширина: 15.50;

Тип Т/З: сільськогосподарські;

Модель: БЦФ-2А (УНІВЕРСАЛЬНА);

Шипи: не шипована;

Індекс швидкості: A8;

Індекс навантаження: 134 - ДО 2120 КГ.

Комплектність: шина, камера, обідна стрічка (фліпер).

3. ***Шина Росава ФБЦ-35 11.20 R20 117A6 PR8.***

Кількість – 2 штуки

Характеристики

Сезон: всесезонна;

Країна виробництва: Україна;

Діаметр: R20;

Ширина: 11.20;

Тип Т/З: вантажні;

Модель: ФБЦ-35;

Шипи: не шипована;

Індекс швидкості: A6 - ДО 30 КМ/ГОД;

Індекс навантаження: 117 - ДО 1285 КГ.

Комплектність: шина, камера, обідна стрічка (фліпер).

**Викласти в новій редакції:**

**Автомобільні шини, код ДК 021:2015 – 34350000-5 – Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34352100-0 - Шини для вантажних автомобілів)**

2. ***Шина Росава БЦФ-2А (універсальна) 15.50 R38 134A8.***

Кількість – 2 штуки

Характеристики

Сезон: всесезонна;

Країна виробництва: Україна;

Діаметр: R38;

Ширина: 15.50;

Тип Т/З: сільськогосподарські;

Модель: БЦФ-2А (УНІВЕРСАЛЬНА);

Шипи: не шипована;

Індекс швидкості: A8;

Індекс навантаження: 134 - ДО 2120 КГ.

Комплектність: шина, камера.

3. ***Шина Росава ФБЦ-35 11.20 R20 117A6 PR8.***

Кількість – 2 штуки

Характеристики

Сезон: всесезонна;

Країна виробництва: Україна;

Діаметр: R20;

Ширина: 11.20;

Тип Т/З: вантажні;

Модель: ФБЦ-35;

Шипи: не шипована;

Індекс швидкості: A6 - ДО 30 КМ/ГОД;

Індекс навантаження: 117 - ДО 1285 КГ.

Комплектність: шина, камера.