**ДОДАТОК 3**

**Технічні характеристики для придбання:**

**Сейф-пакети** (18930000-7 - Мішки та пакети)

код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:

:18937100-7 Пакувальні пакети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування предмету** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Сейф-пакет з числовим нанесенням коду розміром 30\*41 см | **шт** | **1 000** |
| Сейф-пакет з числовим нанесенням коду розміром 70\*50 см | **шт** | **500** |

**Сейф-пакет повинен відповідати таким вимогам:**

бути одноразовим пакетом, який забезпечує зберігання, захист і транспортування зразків на дослідження харчових продуктів, арбітражних зразків та/або зразків-документів та супровідної документації;

оснащеним прозорою кишенею для супровідної документації;

бути виготовленим із високостійкого поліетилену, щільністю не менше 70 мкм (одна сторона), який забезпечує стійкість сейф-пакета до температурних режимів від –60 ºС до +60 ºС та можливість збереження сейф-пакета у складських умовах за дотримання температурного режиму від +5 ºС до +20 ºС протягом трьох років;

мати унікальний номер, який розташований під заклеєним клапаном для виключення можливості підміни сейф-пакета, та запаяні термічним шляхом шви шириною не менш як 4—5 мм, які мають мікрошрифт;

повинен забезпечувати неможливість несанкціонованого доступу до його вмісту після запечатування шляхом маскуванням слідів відкриття;

повинен легко заклеюватися за принципом самоклеючого клапана, який має властивість саморуйнування під час відкривання та появи незникаючого надпису, який інформує про відкриття пакета, у тому числі шляхом нагрівання або охолодження, що виключає можливість маскування слідів несанкціонованого доступу та повторного використання сейф-пакета;

внутрішня сторона сейф-пакета повинна мати непрозорий шар чорного кольору, що унеможливлює зчитування вмісту шляхом просвічування пакета;

мати властивість індикації термічного впливу (після нагрівання   
до t≥ 50 °C) на його конструкцію та вміст, яка сигналізує зміною кольору в прихованій зоні контролю.

**Технічні (якісні) вимоги до товару:**

* Товари мають бути зареєстровані в Україні (надати гарантійний лист).
* Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару (надати гарантійний лист).
* Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні (надати гарантійний лист).
* На товар має бути висновок санітарно – епідеміологічної експертизи що підтверджує, що товар придатний для пакування харчових продуктів (надати скан копію діючого висновку).