**Додаток 2 до тендерної документації**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Джерела резервного живлення : генератори дизельні (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31120000-3 — Генератори)**

1. **Місце поставки товару:** 42500**,** Україна, Сумська область Роменський район смт. Липова Долина, вул.. Полтавська,32 ;
2. **Строк поставки товару**: до 23 грудня 2022 року**;**
3. **Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати відповідну технічну специфікацію за формою, що наведена нижче (у стовпчику «Інформація про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним та якісним вимогам замовника» зазначаються фактичні показники запропонованого товару (інформацію надати не змінюючи порядок характеристик, що визначені в таблиці).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вимоги замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі** | | **Інформація про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним та якісним вимогам замовника із зазначенням фактичної характеристики товару** | |
| **Генератори з наступними технічними характеристиками:** | | | |
| **Вид генератора**: | дизельний |  |  |
| **кількість** | 12 штук |  |  |
| Максимальна потужність | 12 кВт |  |  |
| Номінальна потужність | 10 кВт |  |  |
| Запуск двигуна | електростартер |  |  |
| Кількість фаз | 3 |  |  |
| Функція AVR | так |  |  |
| Тип установки | Портативний, (відкритого типу) |  |  |
| Частота Гц | 50 Гц |  |  |
| Номінальна напруга, В | 400/230 |  |  |
| Обмотка двигуна | мідна |  |  |

**4**. Переможець при поставці повинен надати наступні товаросупроводжувальні документи:

- рахунок;

- видаткова накладна;

- сервісна книжка;

- акт приймання-передачі ;

- інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування, яка містить інформацію про обсяг та порядок робіт, детальний опис конструкції і роботи агрегатів та систем, методи та порядок перевірки їх працездатності, параметри тестування, інструкції з пошуку несправностей (оригінал), зображення (проспект), детальні технічні характеристики та опис техніки.

**5**. Гарантійний лист Учасника, щодо того, що ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем протягом 7 днів, а заміна обладнання, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника здійснюватиметься Учасником – переможцем протягом 30 днів з дня відповідного звернення Замовника.

**7** . При поставці товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

**У вартість товару Постачальником мають бути включені всі послуги та витрати, зокрема: послуги з транспортування (доставки), розвантаження/навантаження.**

Товар повинен поставлятись з паспортом та інструкцією з експлуатації. В паспорті повинні бути наявні відмітки про випробування, дату виготовлення та гарантійний термін.

Товар, який постачається, повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

**Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 16.11.2022 року № 1288 « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Замовник не вимагає від Учасника декларацію про відповідність Технічному регламенту № 1077, декларації/сертифіката на відповідність конкретно визначеним стандартам та/або маркування знаком відповідності технічним регламентам ( учасник може самостійно, у разі наявності в нього вищезазначених документів надати ці документи в складі тендерної пропозиції) .**

**Примітка: Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент».**