**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**1.Предмет закупівлі:**

**Природний газ за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09120000-6 – Газове паливо.**

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Одиниця виміру**  | **Кількість товару** |
| Природний газ | м3 | 40 000 |

Плановий обсяг закупівлі природного газу з розбивкою по місяцях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Місяць** | **Обсяг** |
| Січень 2023 року | 14000 |
| Лютий 2023 року | 14000 |
| Березень 2023 року | 12000 |
| РАЗОМ: | 40000 |

 **2. Строк поставки природного газу:** з 1 січня 2023 рокудо 31 березня 2023 року.

 **3. Місце поставки природного газу:** 57001, Миколаївська обл., Вознесенський район, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 14, Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Веселинівської селищної ради та підпорядковані йому структурні підрозділи (заклади освіти).

4. Постачальник природного газу (далі - постачальник) - суб’єкт господарювання, на підставі ліцензії, здійснює свою діяльність постачання природного газу

5. Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим /зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

 7. Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87), а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600)  |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |
| 7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше |  3 |

Також фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

* Закону України «Про ринок природного газу»;
* Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
* Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
* Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
* іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

8. В складі пропозиції надаються копії документів в розумінні законодавства про ринок природного газу, що засвідчують якість товару (сертифікат(ти) якості). При цьому показники за даним документом можуть відрізнятись від встановлених вище, але бути еквівалентними. У випадку відсутності законодавчої необхідності у сертифікації відповідного товару учасники надають відповідний документ від спеціалізованого органу із зазначенням обставин, що газ природний як товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

***Посада, прізвище та ініціали, дата, підпис***

***уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності)***