**Додаток 2**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

**Трансформатори струму ТСS**

**(код за ДК 021:2015 31170000-8 Трансформатори)**

**Обґрунтування**

В зв’язку з необхідністю обладнання котелень по вул. Варчука, 18 та по вул. Софійська 5 необхідно закупити трансформатори струму типу ТСS, так як вони є надійними та передбачені проектною документацією.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування товару** | **Кількість, шт** |
| **1** | Трансформатор струму TCS2-12-12.05.3-50 //5-0,5SFS3//10P8//10Р8-10//15//15 | **6** |
| **2** | Трансформатор струму TCS2-12-12.05.3-60 //5-0,5SFS3//10P7//10Р7-10//15//15 | **3** |

**Трансформатор струму TCS2-12-12.05.3-50 //5-0,5SFS3//10P8//10Р8-10//15//15 та Трансформатор струму TCS2-12-12.05.3-60 //5-0,5SFS3//10P7//10Р7-10//15//15**

**(або еквівалент)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування параметра** | **Виконання за значенням параметра** | **Характеристики запропонованого товару учасником (чітко вказати значення предмета закупівлі)** |
| 1 | Клас точності вторинної обмотки :   * для вимірювання * для захисту | 0,5S  10Р |  |
| 2 | Номінальна напруга, (кВ) | 10 |  |
| 3 | Номінальні первинні струми (А) | 50,60 |  |
| 4 | Найбільша робоча напруга, кВ | 12 |  |
| 5 | Номінальний вторинний струм (А) | 5 |  |
| 6 | Номінальна частота, ГЦ | 50 |  |
| 7 | Номінальне вторинне навантаж. при cos φ=0,8, В А обмотки:   * для вимірювання – * для захисту | 10  15 |  |

1.Товар, що є предметом даної закупівлі, має постачатись на склад Замовника КП «Тепловик» м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. вул. Героїв Небесної Сотні, 3 протягом **35 календарних днів** з моменту підписання договору. Учасник **надає лист-згоду** у довільній формі щодо обов’язку постачання Товару.

2.В складі тендерної пропозиції необхідно надати: Копію Паспорта якості або сертифіката відповідності, або декларацію про відповідність товару. Усі документи повинні бути чинні на момент розкриття тендерних пропозицій.

3 **Надати довідку в довільній формі** інформацію щодо:

· найменування виробника(-ів), міста та країни походження продукції;

· дати виготовлення продукції;

· гарантійного терміну експлуатації продукції;

4. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його метою.

5.Продукція повинна бути новою, не повинна бути у попередній експлуатації.

6.Продукція повинна мати заводську упаковку.

7. Вартість договору має включати в себе, доставку товару, всі витрати та збори.

8.Учасник має надати саме ту продукцію, яка вказана в додатку №2.

\* - зазначити: який товар учасник зобов’язаний передати (поставити) замовнику, вказавши: найменування (співвідношення за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент, номенклатура) згідно вимог, встановлених Замовником); назву виробника; назву країни походження; технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

**Примітка**: до всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовувати вираз «або еквівалент»