Додаток 2

до тендерної документації

**Технічне завдання до предмету закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Послуги з поточного ремонту вулиці Гуменської в місті Перечин,**

**45233142-6 Ремонт доріг**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість  | Примітка  |
| **Дорожній одяг Тип 1** |
| 1 | *КР18-5-1* | *Виправлення профілю основ щебеневих з**додаванням нового матеріалу товщ. 8см* | *100м2* | *1,5* |  |
| 2 | *КР18-58-1* | *Розливання бітумної емульсії по 1,0л/м2* | *1т* | *0,15* |  |
| 3 | *КР18-43-1* | *Улаштування покриттів товщиною 4 см із**гарячих асфальтобетонних сумішей* | *100м2* | *1,5* |  |
| 4 | *КР18-43-2**к=2* | *На кожні 0,5 см зміни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-43-1* | *100м2* | *1,5* |  |
| **Тип 2** |
| 5 | *КР18-58-1* | *Розливання бітумної емульсії по 0,4л/м2* | *1т* | *0,32* |  |
| 6 | *КР18-21-1* | *Улаштування вирівнювального шару з**асфальтобетонної суміші із**застосуванням укладальників**асфальтобетону* | *100т* | *0,52* |  |
| 7 | *КР18-43-1* | *Улаштування покриттів товщиною 4 см із**гарячих асфальтобетонних сумішей* | *100м2* | *8* |  |
| **Узбіччя** |
| 8 | *КР18-54-11* | *Укріплення узбіччя щебеневою сумішшю**товщиною 10 см* | *100м2* | *3* |  |
| 9 | *КР18-54-12**к=5* | *На кожний 1 см зміни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-54-**11* | *100м2* | *-3* |  |

Роботи мають бути виконані відповідно до умов укладеного договору з дотриманням вимог нормативно-правових актів, із застосуванням обладнання та матеріалів, якість яких підтверджені відповідними сертифікатами, технічними паспортами чи іншими документами, дотримання безпечних умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля.

Учасник виконує роботу з використанням власного (орендованого) обладнання та матеріалів, що входить у вартість таких робіт.

Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні відповідати державним стандартам і технічним умовам.

Учасник визначає ціни з урахуванням усіх видів та обсягів робіт, які мають бути виконані.

При складанні ціни пропозицій (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтований рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Учасник надає пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозицій Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть виконуватись субпідрядними організаціями у разі їх залучення.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з одержанням всіх необхідних документів, пов’язаних із поданням пропозиції та дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт.

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом «або еквівалент».

На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі Учасники в складі пропозиції подають:

- інформацію у формі гарантійного листа, який підтверджує відповідність пропозицій Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (технічним вимогам до предмету закупівлі);

- довідку в довільній формі за підписом Учасника (уповноваженої особи), що технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час належної експлуатації.

- інші документи відповідно до вимог тендерної документації.

Строк виконання робіт – з моменту підписання договору до 25.12.2023 року.