Додаток 2

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні , якісні та інші**

**характеристики предмету закупівлі**

за ДК 021:2015 - за ДК 021:2015 код 71410000-5 - Послуги у сфері містобудування (розроблення детального плану частини території смт Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів))

**ЗАВДАННЯ**

на розроблення детального плану частини території смт Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів)

 *(повна назва містобудівної документації)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Розділи завдання | Зміст розділів завдання  |
| **1**  | **Вид містобудівної документації** |  Детальний план території |
| **2** | **Підстава для проектування** | 1. Рішення Авангардівської селищної ради від 23.10.2021 р. № 891-VIІІ «Про розроблення детального плану території смт. Хлібодарське та селища Радісне Одеського району, Одеської області».2. Рішення Авангардівської селищної ради від 07.04.2023 р. № 1899 «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради від 23.10.2021 р. № 891-VIІІ «Про розроблення детального плану території смт. Хлібодарське та селища Радісне Одеського району, Одеської області»». |
| **3** | **Замовник розроблення містобудівної документації** | Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області |
| **4** | **Строк розроблення, внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур** | Строк розроблення містобудівної документації: - 3 місяці (згідно календарного плану);Строк реалізації: - короткостроковий період до 5-ти років; - середньостроковий період 6-10 років; |
| **5** | **Назва території та площа (га) розроблення містобудівної документації** | Частина території смт. Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів)Площа території розробки —196,0 га |
| **6** | **Перелік наявних вихідних даних** | Перед початком виконання робіт з розроблення детального плану території, замовник надає розробнику картографо-геодезичну основу та необхідний перелік вихідних даних. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», пункт 40, а саме відомості (геопросторові дані розташування та характеристики об’єктів) про:- об’єкти Державного земельного кадастру;- об’єкти нерухомого майна (крім земельних ділянок);- речові права на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки);- обмеження у використанні земель;- території та об’єкти природно- заповідного фонду та інші території екомережі;- об’єкти Смарагдової мережі;- об’єкти водного фонду та водно-болотні угіддя;- об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, пам’ятки культурної спадщини, у тому числі археологічні, їх території та зони охорони, межі та правові режими використання історичних ареалів населених місць, історико- культурні заповідники, історико- культурні заповідні території та зони їх охорони; археологічні території, музеї;- населення;- об’єкти виробничого комплексу;- об’єкти невиробничого комплексу (науково- дослідні та проектні організації, заклади освіти);- об’єкти соціальної сфери;-об’єкти цивільного захисту, інші дані, необхідні для розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;-об’єкти інженерної інфраструктури теплопостачання, водопостачання та водовідведення; систем передачі/розподілу електричної енергії та розподілу газу;- об’єкти телефонізації, трубопровідного транспорту;- об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури (залізничні та автомобільні дороги, мостові споруди, підприємства та парк автотранспорту, об’єкти автосервісу, міжселенні транспортні маршрути, авто- та залізничні станції, авто-, залізничні, річкові, морські вокзали, об’єкти повітряного транспорту);- природно- кліматичні умови;- стан навколишнього природного середовища (земель, грунтів, водного та повітряного простору, інших компонентів довкілля);-положення затвердженої містобудівної документації регіонального та місцевого рівня , що стосуються використання території територіальної громади;- стратегії, програми та плани у сфері охорони навколишнього природного середовища і сталого використання земель, грунтів, вод, лісів та інших природних ресурсів, формування екомережі;-положення схем землеустрою і техніко- економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно- територіальних одиниць та проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб, планів земельно- господарського устрою, проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно- заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико- культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворчих об’єктів у межах територіальної громади, затверджені до прийняття детального плану території. |
| **7** | **Опис меж території розроблення містобудівної документації**  | Згідно наданої схеми меж детального плану частини території смт Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів). Додається. |
| **8** | **Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разінеобхідності)** |   - |
| **9** | **Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації** | Мета реалізації проектних рішень - уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану смт. Хлібодарське та с-ща Радісне та Схеми планування території Одеської області, а саме:1) забезпечення комплексності забудови території;2) деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населених пунктів та частини території за його межами;3) уточнення червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови, меж зон охорони пам’яток культурної спадщини;4) уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією;5) визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;6) визначення містобудівних умов та обмежень;7) визначення розподілу територій згідно з будівельними нормами відповідно до встановленого генеральним планом населеного пункту та Схемою планування території Одеської області функціонального призначення, режиму та параметрів забудови території;8) обгрунтування потреб у формуванні нових земельних ділянок, формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального викорситання;9) визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, аварійно-рятувальних підрозділах, фонді захисних споруд цивільного захисту, місць їх розташування;10) визначення діяльності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;11) визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;- створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;- охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки;- комплексного благоустрою та озеленення;- використання підземного простору та створення фонду захисних споруд цивільного захисту;- розміщення інших об’єктів, визначених замовником;12) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади;13) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблено відповідну документацію;14) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформовані до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі.  |
| **10** | **Перелік індикаторів розвитку** |  - |
| **11** | **Графічні матеріали** |  **Містобудівна частина**1.Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури населеного пункту, М 1:5000. 2. Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель М 1:2000. 3. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель, суміщений з планом червоних ліній, М 1:2000. 4. План функціонального зонування території, М 1:2000. 5. Схема транспортної мобільності та інфраструктури, М 1:2000. 6. Схема інженерного забезпечення території, М 1:2000. 7. Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування, М 1:2000. 8. Схема інженерно - технічних заходів цивільного захисту на мирний час. 9. Схема інженерно - технічних заходів цивільного захисту на особливий час 10. Креслення поперечних профілів вулиць, М 1:2000.   **Землевпорядна частина** 11. План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень, М:2000. 12. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, М 1:2000. 13. План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, М 1:2000. 14. План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації, М 1:2000.  |
| **12** | **Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником.** |  Підготувати презентаційний матеріал для розгляду матеріалів проекту містобудівної документації - детального плану частини території смт. Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів) архітектурно-містобудівною радою та на громадських слуханняхщодо врахування громадських інтересів |
| **13** | **Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником.** |  Не передбачено |
| **14** | **Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику** | Відповідно до Закону України « Про авторське право та суміжні права» |
| **15** | **Формат електронних документів містобудівної документації** | Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р №632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» повинно відповідати для:- баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на місцевому рівні) згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку громад та територій;-eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені [Порядком ведення Державного земельного кадастру](#n19), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598);Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації. Програмне забезпечення графічної частини – комп’ютерна програма формата (pdf) та (dwg)  - розташування графічної інформації з відокремленням даних, доступ до яких обмежений за вимогами чинного законодавства;  - відтворення інформації на паперових носіях;- захист від несанкціонованого втручання.Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP). |
| **16** | **Землеустрій та землекористування** | Відповідно до закону України «Про землеустрій», Постанови КМУ від 01.09.2021 № 926, пункту 7.23 та примітки 2 таблиці 7.1 даного ДБН |
| **17** | **Додаткові вимоги** | Не потребує |

*схема меж детального плану частини території смт Хлібодарське та с-ща Радісне Одеського району Одеської області (в межах та за межами населених пунктів)*



Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ПІБ)

 (посада)

 МП