**Додаток 2**

**Технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

**ДК 021:2015 – 44000000-0 – Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Найменування** | **Розмір** | **К-сть** | **Од.****вим.** | **Ціна з ПДВ** | **Сума з ПДВ** |
| **1** | 1. | Вікна металоплатикові глухі | 145\*80 см | 1 | шт |  |  |
| 2. | Вікна металоплатикові глухі | 240\*215 см | 8 | шт |  |  |
| 3. | Вікна металоплатикові глухі | 145\*45 см | 16 | шт |  |  |
| 4. | Вікна металоплатикові глухі | 140\*110 см | 4 | шт |  |  |
| 5. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 145\*80 см | 1 | шт |  |  |
| 6. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 225\*210 см | 7 | шт |  |  |
| 7. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*175 см | 3 | шт |  |  |
| 8. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*125 см | 4 | шт |  |  |
| 9. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 235\*180 см | 16 | шт |  |  |
| 10. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*110 см | 5 | шт |  |  |
| 11. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*170 см | 25 | шт |  |  |
| 12. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*140 см | 12 | шт |  |  |
| 13. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*110 см | 16 | шт |  |  |
| 14. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*110 см | 11 | шт |  |  |
| 15. | Вікна металопластикові з поворотно-відкидною фурнітурою | 140\*110 см | 5 | шт |  |  |
|  | **Разом:** | **134** | **шт** |  |  |
| **2** | 1. | Двері металопластикові  | 225\*70 см | 16 | шт |  |  |
| 2. | Двері індивідуального виконання з МДФ | 1970-2030\*835-865 мм | 85 | шт |  |  |
| 3. | Двері індивідуального виконання з МДФ | 1970-2035\*1340-1355 мм | 6 | шт |  |  |
| 4. | Двері металеві вхідні утеплені  | 1970\*2035 мм1340-1355 мм | 4 | шт |  |  |
|  | **Разом:** | **111** | **шт** |  |  |
| **3** | 1. | Дошка підлогова | 36мм\*150мм\*4,5м | 164 | м2 |  |  |
|  | **Разом:** | **164** | **м2** |  |  |

1. Двері індивідуального виготовлення з МДВ одностворчаті (85 шт), шириною до 850 мм.

В комплекті з доборами, лиштвою, ручкою, замком, петлями які врізані в виріб, коробкою дверною та всім необхідним переліком додаткового матеріалу для встановлення дверей (піна монтажна, килимки, анкери і т.д.);

1. Двері індивідуального виготовлення з МДВ (6 шт.), двостворчаті шириною до 1350 мм., в

комплекті з доборами, лиштвою, ручкою, замком, петлями які врізані в виріб, коробкою дверною та всім необхідним переліком матеріалу для встановлення (піна монтажна, клинки, анкери і т.д.);

1. Двері металеві вхідні утеплені (4 шт.), з межею вогнестійкості ЕІ-30, шириною до 1350

мм в комплекті з замком, ручкою та доводчиком автоматичним, порошкове пофарбування, індивідуальне виготовлення.

1. Дошка підлогова не менше 36 мм товщиною, шириною не менше 150 мм, шип-паз,

просочена анти грибковим та протипожежним розчином (164 м2,довжина 4,5 м, порізана під розмір підлоги по кімнатах).

* Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

- Товар повинен бути новим.

- Гарантійний термін на поставлений товар відповідно технічному завданню діє з дати поставки товару покупцю.

- Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Постачальником за власний рахунок здійснюється завантаження, транспортування, розвантажування, занос в приміщення товару (за потреби підйом на поверх), встановлення, перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.